[별표 3〕

조명기구의 용도별, 지역별 설치기준(제6조 관련)

○ 도로조명

설치기준						설치위치 ․ 높이
도로조명 등급	노면평균휘도(cd/㎡)	휘도균제도(최소허용치)		눈부심지수최대허용치(%)	조사각도	∘ 설치기준을 충족하는 위치에 설치한다. ∘ 설치기준 및 도로, 주변 빛환경 여건을 충족하는 높이에 설치한다.
		종합균제도(uo)	차선축균제도(ui)
M1	2.0	0.4	0.7	10	KSC7611 기준
M2	1.5	0.4	0.7	10
M3	1.0	0.4	0.5	10
M4	0.75	0.4	-	15
M5	0.5	0.4	-	15

○ 보행등

설치기준				설치위치 ․ 높이
야간보행자교통량	지역	조도(Lx)		∘ 설치기준을 충족하는 위치에 설치한다. ∘ 설치기준 및 도로, 주변 빛환경 여건을 충족하는 높이에 설치한다.
		수평면조도	연직면조도
교통량이 많은도로	주거지역	5	1
	상업지역	20	4
교통량이 적은도로	주거지역	3	0.5
	상업지역	10	2

○ 보안등

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 보행등에 준하여 설치하되 교통량이 많은 도로의 주택지역은 5㏓, 교통량이 적은 도로의 주택지역은 3㏓로 한다. ∘ 조사각도는 KSC7611 도로조명기구의 컷오프 기준에 따른다. ∘ LED 보안등은 KSC7658에 따른다. 다만, 도시의 야간 빛 환경을 고려하여 서울특별시 공고 제2010-1558호의 권장기준을 준용하여 설치한다. ∘ 일반보안등의 경우에는 색온도는 3,000K 이상, 연색성지수는 60Ra 이상 으로 한다.	∘ 설치기준을 충족하는 위치에 설치한다. ∘ 설치기준 및 도로, 주변 빛환경 여건을 충족하는 높이에 설치한다.

○ 경관조명(건축물, 교량구조물 등)

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 광원은 노출하지 않는 것을 원칙으로 한다. ∘ 현란한 빛의 움직임 및 원색계열의 색상사용을 자제한다. ∘ 옥탑부근만 강조하는 조명을 지양하고 주변건축물 빛 침해를 최소화한다. ∘ 실내조명과 경관조명을 조화롭게 설치하여야 한다. ∘ 운전자 및 보행자에게 눈부심을 최소화하여야 한다. ∘ 유지관리가 용이하게 조명등기구를 설치하여야 한다.	∘ 경관조명기구를 가능한 보이지 않게 설치한다. ∘ 설치기준 및 도로, 주변 빛환경 여건을 충족하는 높이에 설치한다.

○ 오픈스페이스조명(공원 등)

설치기준				설치위치 ․ 높이
구분	장소	권장조도(lx)	조사각도	∘ 원로의 편도에 설치하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 경관조명과 원로에 설치 하는 조명은 간접조명방식 또는 볼라드 조명을 원칙 으로 한다.
건물	입구	30 - 40 - 60	KSC7611 기준
	통로	30 - 40 - 60
공원	전반	6 - 10 - 15
	주된 장소	15 - 20 - 30
정원	길, 집밖, 층계	30 - 40 - 60
	나무, 꽃밭, 석조공원	30 - 40 - 60
	배경-관목, 나무, 담장	6 - 10 - 15
	전반조명	15 - 20 - 30
조명방식	∘ 색온도는 3,000K 이상, 연색성지수는 60Ra 이상으로 한다.

○ 문화재

설치기준					설치위치 ․ 높이
구분	문화재휘도(㏅/㎡)	문화재 보호구역 내 일반건축물 휘도(㏅/㎡)	휘도규제범위	색온도	∘ 조명기구는 보이지 않게 설치하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 문화재 경관을 충족하는 높이로 하되 경관미를 해치지 않아야 한다.
녹지 주거	문화재보호구역내 건축물휘도기준의 150%까지 허용	10이하	∘국가지정문화재 : 문화재보호 구역경계로부터 100m이내 ∘ 시지정문화재 : 문화재보호 구역경계로 부터 50m이내	∘ 주변환경과 조화롭게 선정 ∘ 컬러조명 제한 원칙
상업		20이하

○ 발광광고물 조명(권고기준)

설치기준						설치위치 ․ 높이
용도		최대표면휘도 (㏅/㎡)	움직임	광색	전자식전광판최대표면휘도(㏅/㎡)	∘ 옥외광고물 등 관리법에 따른다.
녹지		50	옥외광고물 등 관리법에 따른다.	원색자제	설치불가
주거		400
상업	도로폭 25m미만	800		-	1,000
	도로폭 25m이상			-	1,500
문화재 보호구역 내	50m이내	50		원색자제	설치불가
	100m이내	100

○ 미디어파사드 조명

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 예술작품에 한정하여 허용하고, 광고는 할 수 없으며, 위원회의 심의를 거쳐 결정한다. ∘ 도시경관과 조화로운 야간경관을 연출하여야 한다. ∘ 도시안전을 고려한 조명계획 및 친환경적이고 에너지절약형으로 한다.	∘ 눈부심과 주변 환경에 미치는 영향이 최소화 되도록 설치하는 것을 원칙으로 한다.

○ 서울성곽 안 미디어파사드 경관조명 허용기준

절대 금지지역(서울성곽 안)	조건부 금지지역 (서울성곽 안 및 독립문 지역)	경관조명특정구역
∘ 역사특성보전지구 - 북촌, 서촌, 인사동, 돈화문로 지구단위계획구역 ∘ 문화재보호구역내 - 국가 지정문화재 100m 이내 - 시 지정문화재 50m 이내	∘ “경복궁 및 북촌일대 경관중점 관리지역”과 “서울성곽축 경관 중점관리구역” 내 건축물 중 주변 문화재 쪽에서 바라다 보이는 건축물 입면은 경관조명 금지	∘ 상권형성(동대문역사문화 공원 주변, 명동 등)으로 경제활동이 활발하고 관광 객이 많이 찾는 곳으로 이미 경관조명이 활성화되어 가이드라인의 예외 적용이 필요한 지역으로 위원회의 심의를 거쳐 허용

○ 미술장식품 조명

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 조사각도는 대상물에만 비추도록 하여 누출광을 최소화하여야 한다. ∘ 운전자 및 보행자에게 눈부심을 최소화하여야 한다. ∘ 장식품이 잘 표현되도록 연색성과 색온도를 적정하게 선정하여야 한다. ∘ 조명색상은 변화되지 않도록 표출하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 유지관리가 용이하고, 안전사고의 위험이 없도록 설치하여야 한다..	∘ 작품성이 표출될 수 있는 거리․ 높이로 하되 등기구가 보이지 않게 설치하는 것을 원칙으로 한다.

○ 공동주택 조명

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 단지내 보안등 및 건축물 전체에 대한 야간경관계획을 수립하여야 한다. ∘ 옥탑에만 조명을 과도하게 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. ∘ 빛공해를 유발하지 않도록 깜박거림, 색상의 변화 등은 최소화 한다. ∘ 조명기구가 노출되지 않는 것을 원칙으로 한다.	∘ 설치기준을 충족하는 위치에 설치한다. ∘ 설치기준 및 도로, 주변 빛환경 여건을 충족하는 높이에 설치한다.

○ 운동/위락시설 조명

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 산책로에 설치하는 조명은 오픈스페이스조명 기준을 준용한다. ∘ 운동시설 등 경기장에 설치하는 조명은 눈부심을 최소화 할 수 있는 등기구를 사용하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 조사각도는 KSC7611 도로조명기구의 컷오프 기준에 따르는 것을 원칙으로 한다.	∘ 경기장 조도를 충족 하는 위치와 높이에 설치한다.

○ 자전거도로 조명

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 조도확보는 보행자에 대한 조명기준을 적용한다. ∘ 색온도는 3,000K 이상, 연색성지수는 60Ra 이상으로 한다. ∘ 조사각도는 KSC7611 도로조명기구의 컷오프 기준에 따른다. ∘ 주변 환경에 빛 간섭을 최소화하도록 설치하는 것을 원칙으로 한다.	∘ 등기구는 편도 및 하천 반대편에 설치하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 설치높이는 계획홍수위 이상으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.

○ 주유시설 조명

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 광원이 외부에 노출되지 않게 설치하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 등기구로부터 표출되는 빛이 보행자나 차량운전자에게 눈부심을 최소화 하도록 설치하여야 한다. ∘ 색온도는 3,000K 이상, 연색성지수는 60Ra 이상으로 한다. ∘ 도로, 산책로, 주거지 등에 빛 침입을 최소화 하도록 설치하여야 한다.	∘ 주유기가 설치된 천정에 매입하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 조도나 휘도를 충족 하는 높이에 설치한다.

○ 야외조명 및 벽부등 등

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 조사각도는 KSC7611 도로조명기구의 컷오프 기준을 원칙으로 한다. ∘ 색온도는 조명목적에 따라 적용한다. ∘ 시설물에 부착하는 조명은 보행자에게 눈부심을 최소화 하도록 한다. ∘ 주변 환경에 빛 간섭을 최소화하도록 설치하는 것을 원칙으로 한다.	∘ 야외조명의 경우 산책 로에 조명기구를 설치 할 때에는 편측에 설치 하는 것을 원칙으로 한다. ∘ 설치기준 및 도로, 주변 빛환경 여건을 충족하는 높이에 설치한다.

○ 공통사항

설치기준	설치위치 ․ 높이
∘ 서울시 야간경관가이드라인을 준용한다.	좌 동