조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명

고체에어로졸소화설비의 화재안전기준(NFSC 110)

◇ 제․개정 이유

『화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』개정으로 고체에어로졸소화설비가 새로운 소화설비로 도입되었으나, 세부적인 설치 기준이 없어 해당 설비의 설치․유지 및 안전관리 등을 규정하는 고체에어로졸소화설비의 화재안전기준을 제정하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 고체에어로졸소화설비와 관련된 다양한 용어를 정의함(안 제3조)

나. 전기전도성, 소화밀도 유지시간, 형식승인 받은 구성품 사용, 주의사항 표지 설치, 그 외 설계 매뉴얼 준수 등 일반기준을 정함(안 제4조)

다. 산화성 물질, 자기반응성 금속, 금속 수소화물 등이 존재하는 장소에는 고체에어로졸소화설비를 설치하지 못하도록 함(안 제5조)

라. 안전성 확보를 위해 고체에어로졸 발생기 이격거리를 정하고 방화구역 내 소화를 위한 고체에어로졸화합물의 양을 정함(안 제6조, 제7조)

마. 방출시간, 제어반 설치, 음향장치, 부속장치 등 설치기준을 정함(안 제8조, 제9조, 제10조, 제15조)

바. 조기감지를 위하여 감지기 종류를 정하고 소화성능 확보를 위해 개구부 자동폐쇄장치 설치기준을 정함(안 제11조, 제12조)

사. 정전 시에도 최소 20분 이상 정상 작동하도록 비상전원 설치기준 정함(안 제13조)

아. 비상전원, 상용전원 등 배선의 설치기준 등을 정함(안 제14조)