소방청 고시 제2021-36호

소방용품의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정

[시행 2021. 9 30.] [소방청고시 제2021-36호, 2021. 9. 30., 일부개정.]

소방청(소방산업과), 044-205-7511

제1조(목적) 이 규정은 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제6조제1항·제9조제1항·제15조제3항 및 제18조제1항에서 소방청장에게 위임한 형식승인·형식승인의 변경·성능인증 및 성능인증의 변경을 신청하고자 하는 자가 제출하여야 하는 소방용품의 견품수량과 제24조제1항에 따른 수출용 소방용품의 제품검사 합격표시에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<개정 2012. 11. 1., 2017. 12. 28.>

제2조(견품수량) ① 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제6조제1항 및 제9조제1항에 따라 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제37조의 형식승인대상 소방용품에 대한 형식승인 또는 형식승인의 변경을 신청하는 자가 제출하여야 하는 소방용품의 견품수량은 별표 1과 같다. 다만, 규칙 제13조제1항 각 호에 해당하는 경우나 형식승인의 변경 및 시험의 일부를 생략하는 경우에는 적용시험에 필요한 수량을 제출할 수 있다.<개정 2012. 2. 9.>

② 규칙 제15조제3항 및 제18조제1항에 따라 성능인증 또는 성능인증의 변경을 신청하는 자가 제출하여야 하는 소방용품의 견품수량은 별표 2와 같다. 다만, 성능인증을 변경하거나 시험의 일부를 생략하는 경우에는 적용시험에 필요한 수량을 제출할 수 있다.<개정 2012. 2. 9.>

제3조(수출용 소방용품의 합격표시 등) 규칙 제24조제1항에 따른 수출용 소방용품의 제품검사 합격표시 방법은 별표 3과 같다.<개정 2012. 2. 9.>

제4조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2015. 4. 21., 2016. 1. 11., 2017. 12. 28., 2021. 9. 30.>

제5조 삭제 <2019. 1. 24.>

부칙  <제2021-36호, 2021. 9. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소방용품의 형식승인 및 형식승인의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제1항 관련) <개정 2017.12.28., 2019.12.23., 2021.9.30.>

구분				견품의 종류		견품의 수량
소 화 기 및 주거용주방자동소화장치	공통			내식도료시험편 (물ㆍ강화액ㆍ침윤제 소화기에 한한다)		가로 75㎜× 세로 13㎜ × 임의의 두께 5개
				부분품		1조
	소화기		휴대식	완성품		15개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
			멜빵식	완성품		15개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
			차륜식	완성품		8개
				소화약제		10개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
				소화기가압용가스용기		10개 (보통화재ㆍ유류화재ㆍ전기화재 중 2종류 이상의 화재에 적응성이 있다고 표기하는 것은 20개)
	주거용주방자동소화장치			완성품		20개
소화약제	분말ㆍ할로겐화합물 등			완성품		20㎏
	포소화약제 및 침윤소화약제 등			완성품		40ℓ(20ℓ 2통)
				강철 등의 부식에 의한 중량손실 시험편		1조
간이소화용구	공통			내식도료 시험편 (가로 5㎝ × 세로15㎝)		두께 0.3㎜의 것 5개 당해 소화용구 도장과 동일한 두께의 것 15개
				부분품		1조
	투척용소화용구			완성품		20개
	에어졸식소화용구			완성품		20개 (소화시험의 신청모형이 1을 초과하는 경우는 1을 초과할 때마다 6개를 가산한 수량)
자동확산소화기				완성품		20개
				부분품(시험편 등)		각2개
가스ㆍ분말자동소화장치				완성품		30개
				부분품(시편등)		각2개
고체에어로졸자동소화장치		패키지용 및 등급용		완성품		30개
				부분품(시편등)		각2개
		설비용		완성품(고체에어로졸발생기등)		용량별 각 30개
				부속품(수신기등)		각 1조
				설계매뉴얼		2 세트
방염제				완성품		20ℓ(분말 고형인 경우 1㎏)
				시험포 또는 시험판		3㎡
차동식 또는 보상식스포트형 감지기				완성품		12개
차동식분포형감지기				완성품 (별도의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 작동표시장치 포함)		12개 (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1개)
				공기관 (공기관식에 한함)		- 중앙을 접속관으로 접속한 전장 35㎝인 것 10개 - 최대사용길이의 것 1개
정온식감지선형감지기				완성품 (P형수신기 이외의 작동표시장치를 사용하는 경우에는 표시장치 포함)		51m (최대사용길이를 표기하고자 하는 경우에는 최대사용길이 1개)
정온식스포트형감지기				완성품		12개(비재용형은 18개)
이온화식감지기				완성품		12개
광전식감지기				완성품		12개 (공기흡입형의 공기흡입배관은 1m의 것 12개와 최대사용길이의 것 1개만 제출 가능)
복합형감지기				완성품		12개(비재용형은 18개)
				발광소자 및 수광소자(광전식감지기로 복합된 경우에 한함)		각 3개
단독경보형감지기				완성품 (건전지를 전원으로 하는 경우에는 건전지 포함)		12개
				부분품	음향장치	각 3개
					예비전원 (예비전원이 설치된 것에 한함)
불꽃감지기				완성품		12개
발신기				완성품		6개
				보호판 등 작동시 파손되는 부분품의 교체용 부품 (파손되는 구조인 것에 한함)		각 12개
경종				완성품		6개
중계기				완성품		15회선분 이상(3대 이상일 경우에는 3대)
				부분품	전자계전기	해당되는 것 각 3개
					스위치
					지시전기계기
					예비전원
					전원변압기
수신기				완성품		20회선분 이상(4대를 초과하는 경우에는 4대). 다만, 간이형수신기는 4회선분 이상(해당 중계부, 감지기 및 탐지부 포함)
				부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
					표시등 광원
					전자계전기
					음향장치
					예비전원
					스위치
					지시전기계기
					전원변압기
캐비닛형자동소화장치				완성품		2개
				부분품	종단기	해당되는 것 각 3개
					표시등 광원
					전자계전기
					음향장치
					예비전원
					스위치
					지시전기계기
					전원변압기
누전경보기	변류기			완성품		6개
	수신부			완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
				부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
					전자계전기
					음향장치
					스위치
					지시전기계기
					전원변압기
가스누설경보기				완성품		6회선분 이상(단, 2대 이상일 것)
				부분품 및 시험편	감지소자	해당되는 것 각 3개
					전자계전기
					표시등 광원
					스위치
					전원변압기
					음향장치
					예비전원
유도등 및 비상조명등				완성품		3개
				부분품	표시등 광원	해당되는 것 각 3개
					전자계전기
					스위치
					변압기
					예비전원
					안정기
					점등광원
					퓨즈
					표시면시험편
피난사다리				완성품		5개
				부분품 및 시험편	내식시료 (길이 1m)	각 3개
					훅크
					인장강도시험편	각 4개
완강기 및 간이완강기				완성품(15미터로프, 최대 사용로프 및 훅크 첨부)		5개
				인장강도시험편		각 4개
구조대				완성품		1대
				부분품 및 시험편	포지 (1m×1m)	3개
					로우프 및 벨트(사용하지 않는 구조대는 제외)	각 2개
					지지틀	1개
					인장강도시험편	각 4개
스프링클러헤드				완성품		폐쇄형 66개 개방형 25개
				인장강도시험편		각 4개
유수검지장치 및 일제개방밸브				완성품		5개 (안지름이 100㎜이상인 것은 2개)
				인장강도시험편		각 4개
소방호스				완성품 (결합금속구 장착)		15본(호칭 75이상인 것은 10본)
가스관선택밸브 및 기동용수압개폐장치				완성품		5개
				부분품		1조
				인장강도시험편		각 4개
공기호흡기				완성품		4개
				부분품		1조
				인장강도시험편		각 4개
관창ㆍ송수구ㆍ소화전(옥내소화전방수구)				완성품		10개
소화전(옥외소화전)				완성품		5개 (C형 및 D형은 2개)
완강기지지대				완성품		5개
				인장강도시험편 등		각 3개
공기호흡기의 충전기				완성품		1대
				부분품		1조

[별표 2]

소방용품의 성능인증 및 성능인증의 중요한 변경사항 신청시 제출하여야 하는 견품수량(제2조제2항 관련)<개정 2013.11.13., 2015.1.15., 2016.1.11., 2017.12.28., 2019.12.23.>

구분				견품의 종류				견품의 수량
축광표지				완성품				10 개
예비전원				완성품(정격용량별)				6 조
비상콘센트설비				완성품				3 개
				부분품		스위치		각 3 개
						콘센트
표시등				완성품				10 개
				광원				5 개
소화전함				완성품				5 개
				인장강도시험편				각 4 개
				내식시험편				1 개
스프링클러설비의 신축배관				완성품				20 개
				강도시험시험편				1 개
소방용전선(내화전선 및 내열전선)				완성품				50 m
				쉬이즈 시험편		저압내화전선		15 개
						고압내화전선		21 개
						내열전선		18 개
탐지부				완성품				6 개
				탐지소자				각 3 개
지시압력계				완성품				30 개
방염제품				완성품 또는 직물				5개 또는 20 m
비화재보방지기				완성품				＜삭 제＞
				부분품	전자계전기			＜삭 제＞
					전원변압기
					지시전기계기
					예비전원
공기안전매트				완성품				1 개
				포지				1 m × 2 m
소방용밸브				완성품				2 개
				부분품				1조
				인장강도시험편				각 4 개
소방용스트레이너				완성품				2 개
				부분품				1조
				인장강도시험편				각 4 개
소방용압력스위치				완성품				15 개
소방용합성수지배관				완성품				50 m
				인장강도시험편				각 4 개
비상경보설비의 축전지				완성품				1 대
				예비전원				각 3 개
자동화재속보설비의 속보기				완성품				1 대
				부분품	전원변압기			해당부품 각 3 개
					예비전원
소화설비용헤드		물분무헤드		완성품				10 개
				인장강도시험편				각 4 개
		포헤드		완성품				10 개
				인장강도시험편				각 4 개
		분말헤드		완성품				10 개
				인장강도시험편				각 4 개
		살수헤드		완성품				25 개
				인장강도시험편				각 4 개
		미분무헤드		완성품			폐쇄형	50 개
							개방형	25 개
				인장강도시험편				각 4 개
		압축공기포헤드		완성품				10 개
				인장강도시험편				각 4 조
소방용흡수관				완성품				5 개
				인장강도시험편				각 4 개
소화기가압용가스용기				완성품				15 개
				부분품				1 조
방수구				완성품				10 개
				인장강도시험편				각 4 개
분기배관				완성품				5 개
				인장강도시험편 등				각 4 개
포소화약제혼합장치등	포소화약제의 혼합장치			완성품				2 개
				인장강도시험편 등				각 1 조
	압축공기포혼합장치			완성품				2 개
				인장강도시험편 등				각 1 조
시각경보장치				완성품				6 개
자동차압ㆍ과압조절형 댐퍼				완성품				5 개
				인장강도시험편 등				각 3 개
자동폐쇄장치				완성품				5 개
가압수조식 가압송수장치				완성품				1 개
				인장강도시험편 등				각 4 개
피난유도선			축광식	완성품				10 개
			광원점등식	제어부				6 개
				표시부				최대사용길이 2 조
								표준단위길이 20 개
				축전지				6 개
				난연성능시험편				각 1 조
				제어부 및 표시부 접속 부품 등				6 조
가스계소화설비의 설계프로그램				시험설비				각 1 세트
				부속품				각 1 조
				설계프로그램				2 세트
				설계매뉴얼				2 세트
다수인피난장비				완성품				6 개
				부분품				각 1조
				인장강도시험편				각 4개
캐비닛형간이스프링클러설비				완성품				1세트
				배관 및 부속품				각 1조
승강식피난기				완성품				1세트
				부분품				각 1조
방열복				완성품				5개
				부분품(시편 등)				각 4개
상업용주방자동소화장치				시험설비				각 1세트
				부속품				각 1조
				설계메뉴얼				2세트
플랩댐퍼				완성품				5개
				인장강도 시험편				각 4개
비상문자동개폐장치				완성품				4개

[별표 3]

수출용 소방용품의 합격표시(제3조 관련)

표시의 양식	표시의 작도

비고

1. 표시의 크기 및 기타 표시방법은 규칙 제24조제1항의 규정을 준용한다.

2. 합격표시가 증지류의 경우 표시는 청색으로 한다.

3. 제조자는 합격표시 부근에 수출용임을 명기하여야 한다.