소방청고시  제2022-12호

소방장비 전문기관 지정 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「소방장비관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제27조제2항, 제34조제2항제2호 및 제36조제3항에서 정하는 소방장비 전문기관(이하 "전문기관"이라 한다)을 지정하고 영 제39조에 따른 소방장비정비센터의 전문인력 기준, 소방장비관련 학과의 인정 범위와 시설 및 장비의 기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(전문기관의 지정) 영 제27조제2항에 따른 소방장비의 검사, 제34조제2항제2호에 따른 소방장비운용자의 교육·훈련, 제36조제3항의 소방장비의 점검에 따른 전문기관은 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 「소방장비관리법」 제36조의 소방장비정비센터(이하"센터"라 한다)

2. 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원(이하 "기술원"이라 한다).

제3조(전문기관 검사대상 소방장비) 영 제27조제1항제6호에서 "소방청장이 정하여 고시하는 소방장비"란 다음 각 호의 소방장비를 말한다.

1. 무인방수차

2. 조명배연차

3. 구급차

4. 검사 대행이 필요하다고 소방기관의 장이 판단하는 장비

제4조(소방장비 관련 학과 인정 범위) 영제39조제1호가목에 따른 소방장비정비센터의 전문인력 기준의 소방장비관련 학과는 다음 각 호의 학과를 말한다.

1. 소방안전관리학과(소방안전관리과, 소방시스템과, 소방학과, 소방환경관리과, 소방공학과 및 소방행정학과를 포함한다)

2. 자동차공학과(자동차공학과, 기계·자동차공학과, 자동차관리학과, 자동차기계공학과, 카메카트로닉스학과를 포함한다)

3. 전기공학과(전기과, 전기설비과, 전자공학과, 전기전자과, 전기전자공학과, 전기제어공학과를 포함한다)

4. 기계공학과(기계과, 기계학과, 기계설계학과, 기계설계공학과, 정밀기계공학과를 포함한다)

5. 화학공학과(공업화학과, 화학공업과를 포함한다)

6. 학군 또는 학부제로 운영되는 대학의 경우에는 1호부터 5호까지 학과에 해당하는 학과

제5조(소방장비 정비센터의 시설 및 장비 기준) 영 제39조제3호에 따른 소방장비 정비센터의 시설 및 장비 기준은 별표 1과 같다.

제6조(재검토기한) 소방청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소방장비정비센터가 갖추어야 하는 설비기준

(제5조 관련)

1. 검사설비

검사설비 및 기기명	규 격	수 량	교정 대상
줄자	- 100 m 이상	1개
버니어캘리퍼스	- 0 ~ 150 mm 이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 mm 이하)	1개	○
추	- 총중량 300 kg	1개
기압계	- 대기압측정 가능할 것	1개
피토관	- 2 MPa 이상 가능할 것	1개
진공계	- 0~760 mmHg 이상	1개
디지털멀티메타	- AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1대	○
수압시험기	- 펌프 송수압력 1.5배	1조
흡수관	- 75A, 100A, 150A	필요수
토크메타	- 성능 효율측정이 가능	1대	○
영상탐상기	- 구조물 확인용	1대
도막측정기	- 도장상태 확인용	1대
나사게이지	- 소방나사 규격에 적합한 것 (링게이지 65A, 75A, 100A, 플럭게이지 65A)	1조	○
저수조	- 용량 20 m3이상	1개
비파괴탐상기	- 용접상태 점검가능	1대

2. 교육설비

교육 설비명	규 격	용 도	수 량
옥외주행교육장	- 도로환경별 주행 코스 ㆍ 곡선주행구간 50미터 ㆍ 경사로 등판구간20미터 ㆍ 빗길 운행구간 20미터 ㆍ 편경사로 운행구간 50미터 ㆍ 횡단보도 - 주차 등 기본 운전 코스(대형차 기준) ㆍ 후진주차코스 ㆍ 구불구불한 코스 ㆍ 방향전환 코스	운전실습	1개소 이상
교육시설	- 훈련탑 높이 15m 이상 강의실 150㎡이상 책상 20개 이상 의자 20개 이상	조작 이론 이론 이론	1개소 이상 1개소 이상 20개 이상 20개 이상
소방차량	고가사다리차 (15 m급 이상) 굴절사다리차 (15 m급 이상) 소방화학차 (중형급 이상) 소방물탱크차 (중형급 이상)	조작 또는 운전실습	각 1대 이상

3. 점검설비

점검 기기명	규 격	용 도	수 량	교정 대상
버니어캘리퍼스	0 ∼ 200 ㎜ (최소눈금단위 0.01 ㎜ 이하)	길이 측정	1	o
마이크로미터	0 ∼ 25 ㎜ (최소눈금단위 0.001 ㎜ 이하)	길이 측정	1	o
와이어 탐상기	측정범위 : 6 ~ 24 ㎜ 정확도 : 10 ㎜/100 m 이하	와이어 비파괴 검사	1
멀티미터	1,000 V, 10 A, 30 MΩ	전압, 전류, 저항 측정	1	o
유량계	유량 : 110 ~ 550 LPM 압력 : 1 ~ 25 kg/㎠	유량 측정	1	o
열화상 카메라	(-)20 ℃ ~ 350 ℃	온도 측정	1	o
경사계	경사정밀도 0.05' 수평정밀도 0.029'	각도 측정	1	o
다이얼게이지	0 ~ 50 ㎜ 정밀도 0.01 ㎜	길이 측정	1	o
휴대용전자제어진단기	상용차	차량 전자제어 진단	1
토크렌치	400 ~ 2,000 kgfㆍcm	토크 측정	1	o
초음파 탐상기	10 ~ 120 dBμV	공압누설 탐지	1
축중량 축중계	15 ton	아웃트리거 축하중 측정	4	o
내시경	해상도 320 x 240 픽셀 이상 케이블 길이 1m 이상	배관 내부 검사	1
유압유 분석기	계수법에 의한 NAS 청청도 기준 분석 장치	유압유 분석	1
와이어로프테스터	10,000 lbf	와이어 장력 측정	1
베어링측정기	0.28 ~ 28.0 ㎜/sec	진동 측정	1