[별표 1]

소방자동차 성능평가 기기(제6조제2항 관련)

기기명	규 격	용 도	적용차종
멀티미터	1000V, 10A, 30MΩ	전압, 전류, 저항 등 측정	전차종
유량계	유량:110~550LPM	유량 측정	화학,펌프
압력계	압력:1~25kg/㎠	방수압 측정	화학,펌프
열화상 카메라	(-)20℃~350℃	온도 측정	전차종
토크렌치	400 ~ 2,000kgf.cm	토크 측정	전차종
내시경	해상도 320 x 240	배관 내부 검사 차량 내부 검사	전차종
소켓테스터	0.1 ~ 350V	인버터 등 전압측정	구급차
진동테스터	0.01~400mm/s	차량 진동 측정	구급차
브레이크패드 게이지	1~15mm	브레이크 패드 잔량 측정	구급차
대기압계	700~1100mbar	대기압 측정	구급차
차압계	-25~+25Pa	차압 측정	구급차
수분테스터	0.1~199.9m/s	브레이크액 수분 함유량 측정	구급차
클램프미터	1500V,600A,600kΩ	전압, 전류, 저항 등 측정	구급차
수공구세트	-	각종 공구류	구급차
유압잭	5t	차량 리프팅	구급차
데시벨 측정기	30~130dB	사이렌 음량 측정	구급차
비고 : 위 표에서 분류된 소방자동차 성능평가 기기에도 불구하고 별표2에 의한 세부 평가항목을 점검할 수 있는 평가 기기를 대체하여 보유할 수 있음