[별표 2]

소방자동차의 성능평가기준(제7조제2항 관련)

1. 평가 방법

가. 정량적 항목

○ 내용연수(50점)

- 평가대상 소방자동차(구급차 제외)의 차령이 내용연수를 경과하지 않았을 경우 50점을 부여하고, 경과하였을 경우 아래 표에 따라 점수를 부여한다.

구분	~3월	~6월	~9월	~12월	~15월	~18월	~21월	~24월	~27월	~30월	~33월	~36월
점수	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15

구분	~39월	~42월	~45월	~48월	48월 ~
점수	12	9	6	3	0

- 구급차는 차령이 내용연수를 경과하지 않았을 경우 50점을 부여하고, 경과하였을 경우 아래 표에 따라 점수를 부여한다.

구분	~2월	~4월	~6월	~8월	~10월	~12월	~14월	~16월	~18월	~20월	~22월	~24월	~26월
점수	47	44	41	38	35	32	29	25	20	15	10	5	0

※ 차령은 해당 소방자동차의 취득일부터 성능평가 시작일까지 기간을 말한다.

나. 정성적 항목

○ 소방자동차의 상태(35점)

1. 소방펌프차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	4	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성, 배관누수
1-2.진공펌프	4	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성, 배관누수
1-3.펌프실조작판	3	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	4	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.포소화장치	4	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성.
1-6.조명장치	2	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-7.방수총	2	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성, 배관누수
1-8.공압공급장치	2	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-9.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

2. 소방물탱크차

점검항목		배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프		6	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성, 배관누수
1-2.진공펌프		5	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성, 배관누수
1-3.펌프실조작판		3	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크 및 방수총	1-4-1.물탱크	4(6)	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
	1-4-2.방수총	2	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성, 배관누수
	※ 방수총 없는 물탱크 차량의 경우 물탱크 6점 배점
1-5.조명장치		2	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-6.공압공급장치		3	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-7.외관 및 경방석 장치		5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시		5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
		35

3. 소방화학차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	4	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성, 배관누수
1-2.진공펌프	4	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성, 배관누수
1-3.펌프실조작판	3	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	2	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.포소화장치	3	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성
1-6.조명장치	2	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-7. 특수소화장치	3	분말, 가스, 할로겐화합물 소화장치의 적정성
1-8.방수총	2	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성, 배관누수
1-9.공압공급장치	2	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-10.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

4-1. 소방고가차(사다리차)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압부분	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.와이어	5	신장,수축 와이어 및 연결 장치의 적정성
1-3.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-4.턴테이블	2	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-5.사다리 유압실린더	2	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-6.승강기윈치 및 승강기와이어	3	윈치, 와이어 및 연결 장치의 적정성
1-7.승강기부분	3	승강기 브레이크 구성품 및 장치의 적정성
1-8.사다리장치	1	사다리 구조 변형 및 구성품의 적정성
1-9.보조엔진	1	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-10.방수총	1	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-11.전기장치	2	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-12.공압공급장치	1	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-13.외관장치	3	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

4-2. 소방고가차(굴절차)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압부분	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.턴테이블	2	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-4.사다리유압실린더	3	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-5.바스켓장치	3	바스켓의 구성품 및 굴절 붐 조작의 적정성
1-6.신장 체인,레벨링제어 등	5	체인(와이어) 등 붐 내부 구성풍의 적정성
1-7.굴절사다리(탑,붐)	2	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-8.보조엔진	1	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-9.방수총	1	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-10.전기장치	2	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-11.공압공급장치	1	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-12.외관장치	4	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

5. 구조차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압펌프	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.와이어	6	와이어 및 연결 장치의 적정성
1-3.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-4.턴테이블	2	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-5.크레인유압실린더	6	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-6.붐장치	5	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-7.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

6-1. 조명배연차(조명)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.고발포 송풍장치	10	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.아우트리거	2	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.조명탑조명장치	12	조명탑의 장치의 적정성
1-4.공압공급장치	1	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-5.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

6-2. 조명배연차(배연)

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.소방펌프	2	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성
1-2.진공펌프	2	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성
1-3.펌프실조작판	1	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	1	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.송풍장치	10	송풍기를 구동하는 원동기 등 구성품의 적정성
1-6.포소화장치	2	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성
1-7.조명장치	6	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-8.공압공급장치	1	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-9.외관 및 경방석 장치	5	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

7. 무인방수차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.유압부분	3	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.아우트리거	3	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.턴테이블	2	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-4.사다리유압실린더	3	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-5.신장 체인,레벨링제어 등	5	체인(와이어) 등 붐 내부 구성풍의 적정성
1-6.굴절사다리(탑,붐)	2	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-7.보조엔진	1	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-8.방수총	4	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-9.전기장치	2	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-10.공압공급장치	1	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-11.외관장치	4	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동계통의 적정성
	35

8. 구급차

점검항목	배점	세부 평가 항목
1-1.환자실	10	환풍기 등 작동상태 및 변형, 파손, 손상, 누수
1-2.조명장치	5	점등불량, 작동불량, 단선/단락, 파손/변형
1-3.전기장치	10	파손/변형, 유격/간섭, 이완/탈락, 열화, 전원불량, 작동불량
1-4.외관 및 승차실	5	파손/변형, 유격/간섭, 이완/탈락, 이탈불량, 충전불량
2.차량섀시	5	조향, 주행, 엔진, 제동, 현가계통의 적정성
	35

○ 소방자동차의 안전기준(15점)

소방자동차 성능평가 안전기준

1. 평가 차량 제원 2점

차 종		소방관서
특장제작사		차대번호
차량제작사		신규 등록일자
차량번호		주행거리(작성일 기준)	⓪~②	㎞

※ 주행거리 : 20,000km 이하 2점 5,000km 초과 마다 0.5점씩 감점

2. 특장 및 차체의 제작사 상존 여부 2점

구 분	제작사 상존 여부
특장장치	⓪(미상존), ①(상존)
차량장치	⓪(미상존), ①(상존)

3. 특수장치의 적용기술 수준 및 재난현장 활용도 7점

구 분	매우 미흡하다	미흡하다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
현장 출동성능, 화재 진압 능력, 타차량과 호환성 등 차량 활용도	⓪	①	③	⑤	⑦

4. 중대결함 발생 여부 4점

구 분	건수 (비용)	내용
최근 3년 내 중대 결함 또는 고장이 4회 이상 발생 한 경우	⓪
최근 3년 내 중대 결함 또는 고장이 3건 발생 한 경우	①
최근 3년 내 중대 결함 또는 고장이 2건 발생 한 경우	②
최근 3년 내 중대 결함 또는 고장이 1건 발생 한 경우	③
최근 3년 내 중대 결함 또는 고장 이력이 없는 경우	④

※ 중대결함 : 소방펌프 및 유압펌프 결함, 엔진 결함, 수리(예상)금액 300만원 이상

5. 안전기준 종합점수 :   점

210mm×297mm(백상지 120g/㎡)

구급차 성능평가 안전기준

1. 평가 차량 제원 2점

차 종		소방관서
특장제작사		차대번호
차량제작사		신규 등록일자
차량번호		주행거리(작성일 기준)	⓪~②	㎞

※ 주행거리 : 120,000km 이하 2점 5,000km 초과 마다 0.5점씩 감점

2. 특장 및 차체의 제작사 상존 여부 2점

구 분	제작사 상존 여부
특장장치	⓪(미상존), ①(상존)
차량장치	⓪(미상존), ①(상존)

3. 특수장치의 적용기술 수준 및 재난현장 활용도 7점

구 분	매우 미흡하다	미흡하다	보통이다	우수하다	매우 우수하다
현장 출동성능, 환자 이송 능력	⓪	①	③	⑤	⑦

4. 중대결함 발생 여부 4점

구 분	건수 (비용)	내용
최근 3년 내 중대 사고 또는 고장이 4회 이상 발생 한 경우	⓪
최근 3년 내 중대 사고 또는 고장이 3건 발생 한 경우	①
최근 3년 내 중대 사고 또는 고장이 2건 발생 한 경우	②
최근 3년 내 중대 사고 또는 고장이 1건 발생 한 경우	③
최근 3년 내 중대 사고 또는 고장 이력이 없는 경우	④

※ 중대사고 : 엔진, 프레임, 조향, 환자실 파손, 수리(예상)금액 300만원 이상

5. 안전기준 종합점수 :   점

210mm×297mm(백상지 120g/㎡)