[별표 3]

소방자동차의 정밀점검 기준(제10조 관련)

1. 소방펌프차

점검항목	세부 점검 항목
1-1.소방펌프	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성, 배관누수
1-2.진공펌프	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성, 배관누수
1-3.펌프실조작판	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.포소화장치	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성.
1-6.조명장치	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-7.방수총	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성, 배관누수
1-8.공압공급장치	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-9.외관 및 경방석 장치	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성

2. 소방화학차

점검항목	세부 점검 항목
1-1.소방펌프	소방펌프와 주변 밸브류 등 적정성, 배관누수
1-2.진공펌프	진공펌프 성능 및 주변 구성품 등 적정성, 배관누수
1-3.펌프실조작판	조작판의 각 종 계기장치 및 자동조작의 적정성
1-4.물탱크	방파판 탈락, 크랙으로 인한 누수, 수량계 등 적정성
1-5.포소화장치	포 혼합 여부 및 폼탱크 누수 등 장치에 대한 적정성
1-6.조명장치	조명장치의 점등 여부 및 조명탑의 장치의 적정성
1-7. 특수소화장치	분말, 가스, 할로겐화합물 소화장치의 적정성
1-8.방수총	자동,수동 조작성 및 상하좌우 등 적정성, 배관누수
1-9.공압공급장치	특장장치의 공압 구성품의 적정성
1-10.외관 및 경방석 장치	소방 표식 및 경방석, 전원공급 등 적정성

3-1. 소방고가차(사다리차)

점검항목	세부 점검 항목
1-1.유압부분	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.와이어	신장,수축 와이어 및 연결 장치의 적정성
1-3.아우트리거	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-4.턴테이블	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-5.사다리 유압실린더	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-6.승강기윈치 및 승강기와이어	윈치, 와이어 및 연결 장치의 적정성
1-7.승강기부분	승강기 브레이크 구성품 및 장치의 적정성
1-8.사다리장치	사다리 구조 변형 및 구성품의 적정성
1-9.보조엔진	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-10.방수총	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-11.전기장치	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-12.공압공급장치	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-13.외관장치	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성

3-2. 소방고가차(굴절차)

점검항목	세부 점검 항목
1-1.유압부분	유압펌프의 동력축, 필터류 등 적정성
1-2.아우트리거	아우트리거 조작 및 수평능력의 적정성
1-3.턴테이블	적정 회전 속도 및 조작시 걸림 여부
1-4.사다리유압실린더	실린더의 침하 발생 여부 및 로드, 핀의 적정성
1-5.바스켓장치	바스켓의 구성품 및 굴절 붐 조작의 적정성
1-6.신장 체인,레벨링제어 등	체인(와이어) 등 붐 내부 구성풍의 적정성
1-7.굴절사다리(탑,붐)	붐의 패드 및 수직도 등 외부 구성풍의 적정성
1-8.보조엔진	보조엔진의 작동 성능의 적정성
1-9.방수총	14㎏/㎠ 압력으로 방수총의 상하좌우 등 적정성
1-10.전기장치	통신장치, 조작판 등 적정성 및 오작동 여부
1-11.공압공급장치	자동드레인 등 특장부 공압장치의 적정성
1-12.외관장치	소방 표식 및 적재, 전원공급 등 적정성