[별표 1]

옥내 교육훈련시설 설치기준

구 분	종 류	설치기준	비고
전문구급훈련장	강의실 겸 옥내 실습실 (구분 설치 가능)	1㎡×지정인원+16.5㎡	지정인원이라 함은 응급구조사 2급 1회 교육정원을 말한다.
	전문구급훈련장	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원	시뮬레이터 실습
수난구조훈련장	실내수영장	가로 25m이상 × 세로 10m이상 × 수심 1.5m이상	25m길이의 레인을 5개 이상 갖추되 레인 간 간격은 1.8m이상으로 한다. 바닥에서의 천정높이는 15m이하로 한다.
	잠수풀 (수영장 내 설치 가능)	가로 5m이상 × 세로 10m이상 × 수심 5m이상
	교육대기실	100㎡ 이상	사전교육, 준비운동, 장비적재가 가능한 구조
	충전실	실소요면적	세부 설치방법은 고압가스안전관리법에서 정하는바에 따른다.
	부대시설	실소요면적	샤워장, 탈의실, 화장실 등
화재조사훈련장	화재(폭발)조사실습실	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원
	위험물실습실	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원
소방시설실습장	소방시설실습실(기계)	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원	수계소화설비, 제연설비, 가스계소화설비 실습시설
	소방시설실습실(전기)	80㎡ + 3.3㎡ × 초과인원	소방전기 실습시설
가상현실훈련장 (지휘역량 강화센터)	가상현실훈련실	실소요면적	팀단위 훈련이 가능 구조
	디브리핑실
	교관운영실
	상황관리실
비고 1. 설치기준 : 각 기준의 최소면적은 교육생 40인을 기준으로 한다. 면적은 고정 설비 면적을 제외한 전용면적을 말하며, 교육기관의 특성화교육 등을 위한 시설은 별도의 산출기준을 적용할 수 있다. 2. 시설보유 : 다른 기관과 업무협약 등을 통해 위 기준을 만족하는 시설의 지속적 사용이 가능할 경우 교육훈련시설을 갖춘 것으로 본다. 다만 해당 교육훈련시설별 보유장비는 갖추어야 한다.