[별표 2]

옥외 교육훈련시설 설치기준

구 분	종류	면적기준	비고
소방종합 훈련탑	화재진압 장비조작훈련장	가로 30m × 세로 20m 이상
	호흡보호장비훈련장	가로 7m이상 × 세로 5m 이상	보관 및 충전시설 겸용 가능
	인명검색훈련장	실내진입 후 이동거리 20m이상
	팀단위전술훈련장	지하 1층, 지상4층(최상층 포함) 높이 13m이상, 연면적 300㎡이상	기타 훈련시설을 포함하여 설치할 수 있다.
산악구조 훈련장	수평구조 훈련장	높이 3m이상, 안전지역과 위험지역간지지물거리 15m이상 가로 7m이상 × 세로 5m이상	하방 안전네트 설치
	수직구조 훈련장	높이 10m이상 × 폭 6m이상	지지물의 위치는 하강 벽면으로부터 수평거리 0.5m 이상으로 한다.
소방차량 및 장비 조작훈련장	소방차량 조작훈련장	대지 1,000㎡이상의 대지 또는 4m 폭원의 도로로 이격하고 고층건물화재진압훈련장과의 이격 거리는 6m이상 확보
	장비조작실습실	400㎡ + 초과인원×10㎡
실물화재 훈련장	실물화재훈련실 (선택)	구체적 설치기준은 별표3을 따른다.	화재진압, 소화훈련 및 화재성상체험 가능한 훈련실
대응전술 훈련장	화학구조훈련장	대지 1,000㎡이상	유해화학물질 누출/누설 훈련시설(활동구역 설정훈련 포함) 유조차량 사고훈련 화학방호복 착용실습
	도시탐색훈련장 (선택)	대지 2,000㎡이상	도시탐색기초기술훈련 도시탐색장비운용훈련 건물붕괴구조탐색훈련 한정공간구조탐색훈련
	맨홀사고 인명구조	사다리높이 2m이상, 맨홀직경 0.6m이상	교육생 10명당 1개
	차량구조 훈련장	대지 200㎡이상 (승용차 2대 이상/대형차 1대 이상)	{대형차량 기준 1대당 20㎡+ 35㎡(가로7m이상 × 세로5m이상)}
비고 1. 2이상의 옥외 교육훈련시설의 겸용이 가능할 경우 해당 시설을 설치하지 않을 수 있다. 2. 옥외 교육훈련 시설 중 용수를 사용하는 시설에는 10미터 이내에 소화전 등 교육용 수리시설을 설치해야 한다.