[별표 10] 메스키트 나무 브로일러(제28조 관련)

이 시험은 별표9의 시험과 동일하게 적용하여 시험한다. 단 연료의 깊이는 최소 75 mm가 되도록 하고 연료는 천연숯탄 대신 메스키트 우드를 사용한다.