［별표 3］<개정 2016.1.11.>

우수품질인증을 위한 한계갯수

(1) 연속 3로트이상, 9개월 이상 합격한 경우

종 별	한계갯수(개)	종 별	한계갯수(개)
소화기 주방용주방자동소화장치 가스·분말자동소화장치 고체에어로졸자동소화장치 자동확산소화기 소화약제 간이소화용구(에어로졸식, 투척용) 차동식스포트형감지기 보상식스포트형감지기 차동식분포형감지기 정온식감지선형감지기 정온식스포트형감지기 이온화식감지기 광전식감지기 복합형감지기 단독형감지기 불꽃감지기 간이형수신기 발신기 경종 중계기 수신기	96 96 96 96 96 15 96 250 60 60 96 150 96 96 60 96 60 60 150 150 60 12	가스누설경보기(단독형) 가스누설경보기(분리형) 유도등 비상조명등 피난사다리 완강기 간이완강기 구조대 스프링클러헤드 소방호스 공기호흡기 소화전(옥내소화전방수구) 소화전(옥외소화전) 기동용수압개폐장치 가스관선택밸브 캐비닛형자동소화장치 유수제어밸브 송수구 방염제 관창 누전경보기(수신부) 누전경보기(변류기)	150 12 60 96 15 96 60 15 96 60 24 60 15 15 15 15 15 60 40 60 60 60

비고 : 발취시료의 누계가 우수품질인증을 시행하기에 불충분한 경우 3로트보다 많은 로트의 발취시료의 누계를 사용할 수 있다. 다만, 그 로트는 연속된 것으로 불합격되지 않은 것이어야 한다.

(2) 연속 6로트 이상, 6개월 이상 합격한 경우

종 별	한계갯수(개)	종 별	한계갯수(개)
소화기 주방용주방자동소화장치 가스·분말자동소화장치 고체에어로졸자동소화장치 자동확산소화기 소화약제 간이소화용구(에어로졸식, 투척용) 차동식스포트형감지기 보상식스포트형감지기 차동식분포형감지기 정온식감지선형감지기 정온식스포트형감지기 이온화식감지기 광전식감지기 복합형감지기 단독형감지기 불꽃감지기 간이형수신기 발신기 경종 중계기 수신기	192 192 192 192 192 30 192 300 120 120 192 300 192 192 120 192 120 120 300 300 120 24	가스누설경보기(단독형) 가스누설경보기(분리형) 유도등 비상조명등 피난사다리 완강기 간이완강기 구조대 스프링클러헤드 소방호스 공기호흡기 소화전(옥내소화전방수구) 소화전(옥외소화전) 기동용수압개폐장치 가스관선택밸브 캐비닛형자동소화장치 유수제어밸브 송수구 방염제 관창 누전경보기(수신부) 누전경보기(변류기)	300 24 120 192 30 192 120 30 192 120 48 120 30 30 30 30 30 120 80 120 120 120

비고 : 발취시료의 누계가 우수품질인증을 시행하기에 불충분한 경우 6로트보다 많은 로트의 발취시료의 누계를 사용할 수 있다. 다만, 그 로트는 연속된 것으로 불합격되지 않은 것이어야 한다.

(3) 연속 9로트 이상, 3개월 이상 합격한 경우

종 별	한계갯수(개)	종 별	한계갯수(개)
소화기 주방용주방자동소화장치 가스·분말자동소화장치 고체에어로졸자동소화장치 자동확산소화기 소화약제 간이소화용구(에어로졸식, 투척용) 차동식스포트형감지기 보상식스포트형감지기 차동식분포형감지기 정온식감지선형감지기 정온식스포트형감지기 이온화식감지기 광전식감지기 복합형감지기 단독형감지기 불꽃감지기 간이형수신기 발신기 경종 중계기 수신기	288 288 288 288 288 45 288 450 180 180 288 450 288 288 180 288 180 180 450 450 180 36	가스누설경보기(단독형) 가스누설경보기(분리형) 유도등 비상조명등 피난사다리 완강기 간이완강기 구조대 스프링클러헤드 소방호스 공기호흡기 소화전(옥내소화전방수구) 소화전(옥외소화전) 기동용수압개폐장치 가스관선택밸브 캐비닛형자동소화장치 유수제어밸브 송수구 방염제 관창 누전경보기(수신부) 누전경보기(변류기)	450 36 180 288 45 288 180 45 288 180 72 180 45 45 45 45 45 180 120 180 180 180

비고 : 발취시료의 누계가 우수품질인증을 시행하기에 불충분한 경우 9로트보다 많은 로트의 발취시료의 누계를 사용할 수 있다. 다만, 그 로트는 연속된 것으로 불합격되지 않은 것이어야 한다.