［별표 4］<개정 2016.1.11.>

우수품질인증의 처리기간(제3조제1항제2호 관련)

(단위: 일)

구 분 품 명	처리기간
관창 소화전(옥외소화전만 해당한다) 유수제어밸브 송수구(덮개로 비금속물질 사용하는 경우에 해당한다)	190
소화전(옥내소화전 방수구만 해당한다) 공기호흡기 송수구	35
소방호스 유도등 및 비상조명등 에어로졸식소화용구 자동확산소화기 수신기	75
소화기 가스·분말자동소화장치 고체에어로졸자동소화장치 주거용주방자동소화장치 캐비닛형자동소화장치	100
발신기 가스관선택밸브 투척용소화용구	40
소화약제 방염제	50
완강기 피난사다리(스티커 방식의 명판을 사용하는 경우에 해당한다)	105
스프링클러헤드 감지기	115
경종 피난사다리	55
구조대 기동용수압개폐장치	15
가스누설경보기 누전경보기	60
중계기	30

비고 1. 소화기 및 가스·분말자동소화장치의 본체 및 밸브 등이 합성수지 재질로 노화시험을 적용해야 하는 경우의 처리기간은 450일로 한다.

2. 시험항목 중 가속노화시험을 적용하는 경우 해당 산식에 의해 산출된 기간에 20일을 더하여 적용한다.