소방방재청고시 제2012-52호

소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 수수료 산출규정을 다음과 같이 개정한다.

2012년  2월  9일    소 방 방 재 청 장

소방용품의 형식승인 등에 관한 수수료 산출규정

행정자치부고시 제1998- 1호(1998. 3. 7)

행정자치부고시 제2002- 6호(2002. 3. 6)

소방방재청고시 제2007-55호(2007.10.11)

소방방재청고시 제2009-11호(2009. 2.20)

소방방재청고시 제2009-31호(2009. 8.24)

소방방재청고시 제2009-50호(2009. 9.17)

소방방재청고시 제2009-50호(2009.12.24)

소방방재청고시 제2010-23호(2010. 7. 5)

소방방재청고시 제2012 -52호(2012. 2. 9)

제1조(목적) 이 규정은 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표16 제1호에 따른 형식승인(형식승인의 변경을 포함한다. 이하 같다)․성능인증(성능인증의 변경을 포함한다, 이하 같다)과 규칙 별표16 제2호 나목의 비고에 따른 수수료 산출에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.<개정 2012.2.9>

제1조의2(수수료 산출방법 등) 규칙 별표16 제2호 나목의 비고에 따른 성능인증대상 소방용품의 제품검사 수수료는 다음 각 호에 따라 산출한다.<개정 2012.2.9>

1. 제품검사수수료는 단위수수료에 신청수량을 곱한 금액으로 할 것

2. 제1호의 단위수수료는 규칙 별표16 제1호 나목의 수수료 산출방법을 준용할 것

제2조(표준공량 등) ①규칙 별표16 제1호 나목에 따라 소방방재청장이 정하여 고시하는 표준공량은 다음과 같다.<개정 2012.2.9>

1. 형식승인대상 소방용품 : 별표1

2. 성능인증대상 소방용품 : 별표2

②제1조의2에 따른 제품검사 단위수수료 산출에 필요한 표준공량은 별표3과 같다.<개정 2012.2.9>

제2조의2(직접경비의 산출) 규칙 별표16 제1호 나목(2)에 따른 직접경비는 다음 각 호와 같이 산출한다.<개정 2012.2.9>

1. 형식승인대상 소방용품 : 별표1에서 정한 시험항목별 직접경비적용지수에 직접인건비를 곱한 금액

2. 성능인증대상 소방용품 : 직접인건비의 20%인 금액

제3조(유사시험항목의 수수료) 기술기준의 제․개정 또는 신기술 제품에 대한 특례적용 등에 따라 종전의 시험방법과 다른 방법으로 시험을 하는 항목에 대하여는 이 규정을 개정하기 전까지 이 규정의 유사한 시험항목의 표준공량과 직접경비적용지수를 적용하여 수수료를 산출한다. 이 경우 산출 금액이 가장 적은 유사시험항목을 적용하여야 한다.<개정 2012.2.9>

제4조(보완시험 수수료) 규칙 제7조 제3항 및 제16조 제3항에 따라 보완하는 경우에는 보완으로 영향을 받는 시험항목만 수수료를 부과 적용하여야 한다.<개정 2012.2.9>

제5조(수수료의 부과 납부) 이 규정에 따라 산출하는 수수료(부가가치세를 포함시켜 합산한 금액을 말한다)는 10원 미만을 절사한 금액으로 부과 적용한다.<개정 2012.2.9>

제6조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.<개정 2012.2.9>

부칙(1998.3.7)

이 고시는 1998년 3월 8일부터 시행한다.

부칙(2002.3.6)

이 고시는 2002년 3월 7일부터 시행한다.

부칙(2007.10.11)

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(2009.2.20)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) 우수품질인증에 관한 업무처리규정(소방방재청 고시 제2007-61호, 2007. 12. 10)중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항 및 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 제5조제2항, 제6조제1항 및 제4항, 제7조제1항의 각 호 이외의 부분, 제10조제2항 각 호 이외의 부분, 제12조, 별표1 비고 제2호중 “공사는”을 “기술원은”으로 한다.

제6조제3항, 제8조제1항중 “공사에”를 “기술원에”로 한다.

제7조제1항제3호중 “공사가”를 “기술원이”로 한다.

제10조제2항제4호중 “공사”를 “기술원”으로 한다.

제13조중 “공사와”를 “기술원과”로 한다.

별지제2호서식 처리기관란중 “한국소방검정공사”를 “한국소방산업기술원”으로 한다.

부칙(2009.8.24)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2009.9.17)

이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(2009.12.24)

이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

부칙(2010.7.5)

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

부칙(2012.2.9)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증수수료의 적용) 소방방재청장은 물가상승률 및 수요자 부담 등을 감안하여 가격수준과 상승률을 적정수준으로 조정할 수 있다. 이 경우 별표2 제2호부터 제23호까지의 성능인증품목에 대한 수수료 산출시 엔지니어링 사업대가기준의 노임단가를 2012년에는 30%, 2013년에는 60%, 2014년부터는 100%를 적용한다.

[별표 1]

형식승인대상 소방용품에 대한 형식승인․형식승인의 변경․시험시설의 심사․확인시험의 표준공량 및 직접경비적용지수

(제2조제1호관련)

1. 공  통

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
시험시설 등의 심사	1	0

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3.재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장율, 인장강도(전․후) ․압축영구줄음율 ․내유시험 4. 오존노화시험 5. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험 - 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 6. 진동시험 7. 방사시험 8. 소화시험 - A급소화시험 - B급소화시험 ․제2 소화시험 ․제3 소화시험 -C급전기전도성 9. 폐쇄압시험 10. 내압시험 11. 파괴압시험 12. 기밀시험 13. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식 - 염수분무시험 - 도료의 밀착성시험 - 소화약제에 의한 부식 14. 안전밸브 작동압력 시험 15. 충격시험 16. 조작, 작동력시험 17. 이산화탄소 성분분석 18. 합성수지노화시험 - 공기가열 노화시험 - 약제 노출시험 - 내후성 시험 ․카본아크원 ․크세논아크원 19. 차륜시험 20. 압력조정기시험 21. 합성수지 호스걸이 시험 - 내열시험 - 내후성시험 ․카본아크원 ․크세논아크원 22. 방사압력의 압력원인 가스 등 23. 포배율 및 25% 환원시간 24. 방사액의 수소이온농도 25. 비중 26. 수소이온농도 27. 응고점 28. 표면장력시험 29. 점도 30. 침전량 31. 강철등의 부식시험 32. 겉보기비중 33. 미세도시험 34. 수분함유율 35. 흡습율 36. 침강성시험 37. 성분비시험 38. 침입도시험 39. 가스계성분분석시험(1성분당) 40. 용해시험 41. 분리시험 42. 냉동시험 42. 표시	0.6250 0.0625 0.4375 0.3125 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.0875 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.2500 0.3750 0.8125 0.4167 0.4167 0.3750 0.1250 0.2500 0.2500 0.4375 0.2500 0.4375 0.1250 0.2500 0.1250 0.0625 0.0625 0.1875 11.2500 (26.875) 13.1250 6.0000 2.2500 0.1250 0.1250 0.1875 6.000 2.2500 0.1875 0.3750 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.0208	0 0 0 0 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 15.13 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 1.43 0.59 0.24 0.49 0.49 0.59 0.11 0.05 0.03 2.67 0.04 3.30 0 0 0.12 0.24 0 1.61 1.58 (1.57) 1.57 6.89 14.24 0 0.05 6.17 6.89 14.24 0.08 0.03 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.13 61.79 0.07 0
※공기가열노화시험중 87 ℃에서 430일 시험하는 경우에는 ( ) 값을 적용한다.

2. 소화기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 구조검사 - 중량 및 내용적 - 난연성 및 자기소화성(1부품당) - 내열성시험 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장률, 인장강도(전,후) ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 감지부 시험 - 이융성금속형감지부 ․강도시험 ․작동온도 ․감도시험 - 유리벌브형감지부 ․작동온도 ․감도시험 ․유리벌브의 강도 ․유리벌브의 성능 - 온도센서형감지부 ․작동온도 ․부작동시험 ․액조내작동시험 5. 스위치시험 6. 표시등시험 7. 전자계전기 및 퓨즈시험 8. 음향장치 시험 9. 예비전원시험 10. 탐지부시험 - 경보농도시험 - 장기성능시험 - 잡가스 시험 - 온도시험 - 분진시험 - 내충격시험 11. 수신부시험 12. 작동장치의 구조 및 기능 - 가스발생식 - 기타 13. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험 - 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 14. 안전밸브 작동력시험 15. 기밀시험 16. 방사시험 17. 소화성능시험 - A모형 소화시험 - B모형 소화시험 18. 폐쇄압시험 19. 내압시험 20. 파괴압시험 21. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식시험 - 염수분무시험 - 도료의 밀착성시험 - 소화약제에 의한 부식시험 - 질산수은 응력시험 - 아황산가스시험 - 소화약제노출시험 - 공기가열노화시험 22. 방사분포시험 23. 전원전압변동시의 기능시험 24. 주위온도시험 25. 절연저항시험 26. 절연내력시험 27. 충격전압시험 28. 이산화탄소 성분분석 29. 합성수지 노화시험 - 공기가열노화시험 - 약제노출시험 - 내후성 시험 ․카본아크원 ․크세논아크원 30. 전자파장해시험 31. 차단장치시험 32. 습도시험 33. 진동시험 34. 비중 35. 수소이온농도 36. 응고점 37. 표면장력시험 38. 점도 39. 침전량 40. 강철등의 부식시험 41. 겉보기비중 42. 미세도시험 43. 수분함유율 44. 흡습율 45. 침강성시험 46. 성분비시험 47. 침입도시험 48. 가스계성분분석시험(1성분당) 49. 용해시험 50. 분리시험 51. 냉동시험 52. 표시	0.6250 0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.2500 0.1875 0.1250 0.1250 0.1250 0.1563 0.1250 0.5417 0.1875 0.3125 0.1250 0.5000 0.2500 0.0625 0.1875 0.5625 0.0625 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1250 0.5625 0.5000 0.3750 0.3750 0.1250 0.2500 0.2500 0.2500 0.4375 0.1250 0.2500 0.1458 0.6875 13.125 11.2500 (26.875) 0.7500 0.7500 0.8750 0.1042 0.1042 0.4375 0.1875 11.2500 (26.875) 13.1250 6.0000 2.2500 0.1875 0.1875 1.5625 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.0208	0 0 0 0.01 1.13 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0.02 0.07 0.18 0.07 0.18 0.11 0.05 0.10 0.11 1.84 1.10 0.72 0.24 0.11 4.59 0.05 0.04 0.09 2.33 0.05 0.55 0.01 2.64 0.33 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.12 2.08 0.22 2.0 2.0 0.11 0.05 0.03 0.04 3.30 0 0 0.06 6.43 1.57 1.58 (1.57) 0.06 0.01 0.45 0 0.03 0.01 2.48 1.58 (1.57) 1.57 6.89 14.24 0 0.08 1.45 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.13 61.79 0.07 0
※공기가열노화시험중 87 ℃에서 430일 시험하는 경우에는 ( ) 값을 적용한다.

3. 주방용자동소화장치

4. 소화약제

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 결과작성 등 2. 제품검사 3. 소화시험 - A급 소화시험 - B급 소화시험 ․제2소화시험 ․제3소화시험 - 컵버너 방식 - 실화재모형 ․제1차 시험 ․제2차 시험 4. 방사액의 수소이온농도 5. 비중 6. 수소이온농도 7. 응고점 8. 표면장력시험 9. 점도 10. 침전량 11. 강철등의 부식시험 12. 내화성시험 13. 수성막시험 14. 유동점시험 15. 포수용액의 침전량 16. 인화점시험 17. 저발포시험 18. 고발포시험 19. 저발포 B소화시험(사용연료 1가지당) 20. 고발포 B소화시험(사용연료 1가지당) 21. 고발포 A소화시험(사용연료 1가지당) 22. 밀봉성시험 23. 확산계수 24. 변질시험 25. 겉보기비중 26. 미세도시험 27. 수분함유율 28. 흡습율 29. 침강성시험 30. 성분비시험 31. 침입도시험 32. 가스계성분분석시험(1성분당) 33. 어는점 및 끓는점 시험 34. 용해시험 35. 분리시험 36. 냉동시험 37. 금속부식시험 38. 소방호스적용시험 39. 표시	0.6250 0.1250 0.8125 0.4167 0.4167 0.5625 0.5625 0.5625 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.0625 0.1250 0.1875 0.1250 0.0625 0.3750 0.5000 0.6875 0.6875 0.6125 0.0625 0.2500 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 0.2500 0.0208	0 0 0.24 0.49 0.49 0.44 0.26 0.26 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0 0.14 0.03 0.02 0.31 0.23 0.16 0.16 0.19 0 0.10 13.26 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.13 0.13 61.79 0.07 0 0 0

5. 투척용소화용구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 제품검사 3. 용기 재질시험 4. 소화시험 5. 내압시험 6. 온도반복시험 7. 내열도시험 8. 사용온도시험 9. 진동시험 10. 비중시험 11. 수소이온농도시험 12. 응고점 13. 표면장력시험 14. 점도 15. 침전량 16. 강철등의 부식시험 17. 겉보기비중 18. 미세도시험 19. 수분함유율 20. 흡습율 21. 침강성시험 22. 분말성분비시험 23. 침입도시험 24. 어는점 및 끓는점 시험 25. 용해시험 26. 분리시험 27. 냉동시험 28. 소방호스적용시험 29. 합성수지내후성시험 - 카본아크원 - 크세논아크원 30. 독성, 부식성시험 31. 낙하시험 32. 표시	0.6250 0.1250 0.2708 0.8125 0.0625 0.2500 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 6.0000 2.2500 0.2500 0.0208 0.0208	0 0.02 0.05 0.24 0.05 4.63 0.06 3.09 1.06 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 0.13 0.13 61.79 0.07 0 6.89 14.24 0.08 0 0

6. 자동확산소화장치

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장률, 인장강도(전,후) ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험 - 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 5. 감지부 시험 - 이융성 금속형감지부 ․강도시험 ․작동온도 ․감도시험 - 유리벌브형감지부 ․작동온도 ․감도시험 ․유리벌브의 강도 ․유리벌브의 성능 6. 방사시험 7. 소화시험(1시험당) 8. 폐쇄압시험 9. 내압시험 10. 기밀시험 11. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식시험 - 염수분무시험 - 도료의 밀착성시험 - 소화약제에 의한 부식시험 - 질산수은 응력시험 - 아황산가스시험 12. 안전밸브 작동력시험 13. 비중 14. 수소이온농도 15. 응고점 16. 표면장력시험 17. 점도 18. 침전량 19. 강철등의 부식시험 20. 내화성시험 21. 수성막시험 22. 겉보기비중 23. 미세도시험 24. 수분함유율 25. 흡습율 26. 침강성시험 27. 성분비시험 28. 침입도시험 29. 가스계성분분석시험(1성분당) 30. 어는점 및 끓는점 시험 31. 용해시험 32. 분리시험 33. 냉동시험 34. 소방호스적용시험 35. 표시	0.6250 0.0625 0.4375 0.3125 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.1875 0.3750 0.1250 0.1875 0.4375 0.2500 0.4375 0.1250 0.2500 0.1458 0.6875 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 0.0208	0 0 0 0 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.02 0.07 0.18 0.07 0.18 0.11 0.05 1.04 0.04 0.11 0.08 2.66 0.04 3.30 0 0 0.06 6.43 0.12 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.13 0.13 61.79 0.07 0 0

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 4. 방사시험 5. 소화시험(1모형당) 6. 폐쇄압시험 7. 내압시험 8. 온도반복시험 9. 기밀시험 10. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식시험 - 소화약제에 의한 부식시험 11. 조작성시험 12. 진동시험 13. 충전압시험 14. 충격시험 15. 작동력시험 16. 고온시험 17. 포배율 및 25% 환원시간 18. 방사액의 수소이온농도 19. 비중 20. 수소이온농도 21. 응고점 22. 표면장력시험 23. 점도 24. 침전량 25. 강철등의 부식시험 26. 내화성시험 27. 수성막시험 28. 겉보기비중 29. 미세도시험 30. 수분함유율 31. 흡습율 32. 침강성시험 33. 성분비시험 34. 침입도시험 35. 가스계성분분석시험(1성분당) 36. 어는점 및 끓는점 시험 37. 용해시험 38. 분리시험 39. 냉동시험 40. 소방호스적용시험 41. 표시	0.6250 0.0625 0.1875 0.3125 0.0875 0.1250 0.1875 0.2500 0.1250 0.1250 0.2083 0.1875 0.2500 0.2500 0.0208 0.2500 0.1250) 0.0417 0.1250 0.1875 0.3750 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 0.0208	0 0 0 0 0.70 0.87 1.92 1.24 0.11 0.12 5.56 6.24 0.04 0 0 0.59 0.11 0 0 0.03 0.03 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.13 0.13 61.79 0.07 0 0

7. 에어졸식소화용구

8. 소공간자동소화장치

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과서 작성 2. 일반구조(외관, 도면대조 등) - 구조검사 - 중량 및 내용적 - 난연성 및 자기소화성(1부품당) - 내열성시험 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장률, 인장강도(전,후) ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 감지부 시험 - 이융성금속형 ․강도시험 ․작동온도 ․감도시험 - 유리벌브형 ․작동온도 ․감도시험 ․유리벌브의 강도 ․유리벌브의 성능 - 온도센서형 ․작동온도 ․부작동시험 ․액조내작동시험 - 열감지튜브 . 온도반복시험 . 작동온도시험 . 내압시험 - 자가발전작동장치의 감지부 ․강도시험 ․작동온도 ․감도시험 5. 스위치시험 6. 표시등시험 7. 전자계전기 및 퓨즈시험 8. 음향장치 시험 9. 예비전원시험 10. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험 - 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 11. 제어부의 성능 12. 작동장치의 성능시험 13. 방사성능시험 14. 기밀시험 15. 내압시험 16. 헤드시험 및 소화시험 - 분사헤드 최대높이시험 - 분사헤드 최대면적시험 - 목재소화시험 - 중합재료소화시험(1종류) - 유류화재시험 17. 합성수지 노화시험 - 공기가열노화시험 - 소화약제노출시험 - 내후성시험 ․카본아크원 ․크세논아크원 18. 부품시험 등 - 안전밸브 - 압력조정기 - 내부용적, 기타부품 - 난연성시험 . 난연성시험 . 열변형시험 19. 전원전압변동시험 20. 주위온도시험 21. 절연저항시험 22. 절연내력시험 23. 충격전압시험 24. 전자파장해시험 25. 겉보기비중 26. 미세도시험 27. 수분함유율 28. 흡습율 29. 침강성시험 30. 분말성분비시험 31. 침입도시험 32. 가스계성분분석시험(1성분당) 33. 온습도시험 34. 저온시험 35. 방출온도시험 36. 충격시험 37. 진동시험 38. 가속노화시험 39. 부식시험 40. 전기전도성시험 41. 표시사항	0.6250 0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.2500 0.1875 0.1250 0.750 0.125 0.2500 0.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1563 0.1250 0.5417 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.0625 0.500 0.5625 0.2500 0.3750 0.3750 0.5000 0.5000 0.3750 4.17 (11.2500) 13.1250 6.0000 2.2500 0.1250 0.1250 0.3125 0.1250 0.1458 0.7500 0.8750 0.1042 0.1042 0.4375 0.1875 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.1875 0.2500 0.0833 0.2708 0.6875 0.4375 0.3750 0.0208	0 0 0 0.01 1.13 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0.02 0.07 0.18 0.07 0.18 0.11 0.05 0.10 0.11 1.84 1.90 0.07 0.05 0.02 0.07 0.18 1.10 0.72 0.24 0.11 4.59 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.01 0.33 0.22 2.08 0.05 0.49 0.49 0.20 0.20 0.49 8.03 (1.58) 1.57 6.89 14.24 0.12 0.05 0 0.01 1.13 0.01 0.45 0 0.03 0.01 0 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.20 1.75 0.20 0.0 0.59 0.50 3.30 0.59 0
※공기가열노화시험중 87℃에 180일 시험하는 경우에는 ( )값을 적용한다.

9. 캐비넷형자동소화장치

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 외함 내열성시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치시험 - 표시등시험 - 전자계전기 및 퓨즈시험 - 지시 전기계기 시험 - 음향장치시험 - 트랜스시험 - 예비전원시험 4. 전원 전압 변동시의 기능시험 5. 회로방식의 제한 6. 주위온도시험 7. 방출구의 구조 및 기능시험 8. 저장용기 등의 구조 및 기능 - 금속류 재질 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 재질 ․경도 및 경도 변화율 ․신장율, 인장강도(전․후) ․압축영구줄음율 ․내유시험 - 지시압력계시험 ․충격시험 ․반복시험 ․정압시험 ․온도반복시험 ․진동시험 ․시도시험 ․기밀시험 ․내식시험 9. 안전밸브 작동시험 10. 수신부시험 11. 작동장치의 구조 및 기능 12. 내식시험 13. 절연저항시험 14. 절연내력시험 15. 충격전압시험 16. 방사시험 17. 이산화탄소 성분분석 18. 가스계성분분석시험(1성분당) 19. 소화시험 - 최대높이시험 - 최대면적시험 - 목재소화시험 - 중합재료소화시험 - 유류화재시험 20. 표시	0.6250 0.0625 0.4375 0.2500 0.1458 0.1250 0.1250 0.1563 0.0313 0.1250 0.2500 0.5417 0.7500 0.0625 0.8750 0.1250 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1250 0.1875 0.0625 0.2500 0.1042 0.1042 0.4375 0.1875 0.1875 0.2500 0.3750 0.3750 0.5000 0.5000 0.3750 0.0208	0 0 0 0.01 1.13 1.10 0.72 0.24 0 0.11 0 4.59 0.01 0 0.45 0.03 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.12 0.01 0.01 0.02 0 0.03 0.01 1.28 1.61 1.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 이화학시험 - 외관검사 - 독성검사 - 물성변화시험 - 수소이온농도 - 비중 3. 방염성능시험 - 시료처리 - 세탁시험 - 건조시험 - 성능시험 4. 표시	0.6250 0.0625 0.3125 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.0208	0 0 0 0 0 0 0.04 0.01 0.92 0.06 0

10. 방염액

11. 방염도료

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 이화학시험 - 외관검사 - 비중 - 점도 - 용기 3. 도료성능시험 - 작업성 - 건조시험 - 도막시험 - 은폐력 - 건습반복시험 - 내습성시험 - 내충격시험 4. 방염성능시험 - 시료처리시험 - 건조시험 - 성능시험 5. 표시	0.6250 0.0625 0.1250 0.1250 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.0625 0.1250 0.1250 0.3750 0.0208	0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3.96 3.96 0 0.04 0.92 0.06 0

12. 방염성물질

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 이화학시험 - 외관검사 - 독성조사 - 물변화시험 3. 방염성능시험 - 시료처리시험 - 세탁시험 - 건조시험 - 성능시험 5. 표시	0.6250 0.0625 0.3125 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.0208	0 0 0 0 0.04 0.01 0.92 0.06 0

13. 감지기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 외함 열변형시험 - 방향성시험 - 경사기능시험 ․차동식 스포트형 ․차동식 분포형 ․정온식 스포트형, 정온식감지선형 ․광전식, 이온화식 ․보상식 ․열복합형 ․연복합형 ․열연복합형 ․불꽃 - 단독경보형의 일반기능시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 4. 전원전압변동시의 기능시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 5. 비화재보시험 - 광장해시험 - 기류장해시험 - 급격한 상대습도변화 - 공급전원 순간차단 반복 5의2. 전자파내성시험 6. 부속장치시험 7. 주위온도시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 8. 접점 재질분석 시험 9. 인장시험 등 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 10. 감도시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 11. 노화시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 12. 방수시험 13. 살수시험 14. 내식시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 15. 반복시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 16. 진동시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 17. 충격시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 18. 분진시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 19. 충격전압시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 20. 습도시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 - 연기식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 21. 재용성시험 - 차동식 스포트형 - 정온식 스포트형, 정온식 감지선형 - 보상식 - 열복합형 22. 절연저항시험 23. 절연내력시험 24. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.3750 0.4167 0.2708 0.2708 0.2500 0.7500 0.6667 0.2500 0.5625 0.7500 0.8125 0.1250 0.1250 0.0313 0.1250 0.2500 0.7500 0.5000 0.4583 0.5000 1.3750 1.3333 0.5000 1.0417 1.2500 0.1250 0.1250 0.1250 0.3012 (품목별 감도시 험 공량 준용) 0.1250 0.3958 0.6458 0.6042 0.6458 0.3958 1.4972 0.6458 1.1875 1.3958 0.1250 0.4167 0.2917 0.2708 0.2917 0.7292 0.7083 0.2917 0.5625 0.6667 0.3750 0.2500 0.2292 0.2500 0.6875 0.6667 0.2500 0.5208 0.6250 0.7083 0.5833 0.5625 0.5833 1.0208 1.0000 0.5833 0.8542 0.9583 0.2500 0.2500 0.6042 0.4972 0.4583 0.4792 0.9167 0.8958 0.4792 0.7500 0.8542 0.2500 0.3333 0.3125 0.3750 0.2500 0.7292 0.3750 0.6458 0.7083 0.2708 0.3542 0.3333 0.3542 0.2708 0.7708 0.3542 0.6250 0.7292 0.2292 0.3125 0.2917 0.3125 0.2292 0.7292 0.3125 0.5833 0.6875 0.4271 0.3021 0.2813 0.3021 0.7396 0.7188 0.3021 0.5829 0.6771 0.4375 0.3125 0.2917 0.3125 0.7500 0.7292 0.3125 0.5833 0.6875 0.4250 0.4583 0.3958 0.3542 0.4250 0.7375 0.3475 0.5417 1.1458 0.2292 0.2917 0.2292 0.7300 0.1042 0.1042 0.0208	0 0 0.01 1.13 0 0.05 0.01 0.07 0.04 0.06 0.06 0.04 0.11 0.15 0.01 1.10 0.72 0 0.10 0 0.07 0.04 0.09 0.02 0.06 0.06 0.02 0.08 0.19 0.01 0.02 4.27 0.29 (품목별 감도시 험 공량 준용) 0.01 0.71 0.40 0.45 0.41 0.80 0.21 0.41 0.27 0.32 0.86 0.02 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.05 0.01 0.08 0.04 0.06 0.06 0.04 0.12 0.19 4.97 5.99 6.25 6.00 3.47 3.54 6.00 4.16 3.77 0.07 0.09 7.03 8.82 9.25 8.83 4.65 4.76 8.83 5.71 7.13 1.37 0.96 1.08 1.05 1.47 0.50 1.05 0.59 0.71 0.15 0.05 0.12 0.08 0.24 0.08 0.08 0.13 0.19 0.06 0.01 0.06 0.03 0.21 0.06 0.03 0.10 0.17 0.03 0.01 0.06 0.03 0.06 0.06 0.03 0.10 0.17 0.03 0.01 0.06 0.03 0.06 0.06 0.03 0.10 0.17 14.54 13.49 15.63 15.63 14.54 8.40 14.27 11.51 5.40 0.09 0.07 0.09 0.03 0 0.01 0

14. 발신기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 2의2. 작동기능 - 전화 및 화재신호시험 - 조작부 작동시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 4. 전원전압 변동시의 기능시험 5. 주위온도시험 6. 반복시험 7. 내식시험 8. 살수시험 9. 진동시험 10. 충격시험 11. 절연저항시험 12. 절연내력시험 13. 습도시험 14. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1250 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.3750 0.1875 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1042 0.1042 0.5833 0.0208	0 0 0.01 1.13 0 0 1.10 0.72 0 0.51 0.02 16.13 0.07 0.10 0.04 0 0.01 5.99 0

15. 중계기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 - 기능시험 3. 부품의 구조 및 기능시험 - 스위치시험 - 표시등시험 - 전자계전기시 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 예비전원시험 - 변압기 4. 전원전압 변동시의 기능시험 5. 회로방식제한시험 6. 부속장치시험 7. 주위온도시험 8. 반복시험 9. 방수시험 10. 절연저항시험 11. 절연내력시험 12. 충격전압시험 13. 시험장치시험 14. 충격시험 15. 진동시험 16. 습도시험 17. 전자파내성시험 18. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.2292 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.5417 0.2500 0.2500 0.0625 0.1250 0.2500 0.2500 0.2500 0.1042 0.1042 0.1875 0.0625 0.2083 0.2500 0.5833 0.1875 0.0208	0 0 0.01 1.13 0.01 1.10 0.72 0.31 0 0 0.10 4.59 0 0 0.01 0 0.77 0.03 0.04 0 0.01 0 0 0.03 0.08 5.99 0.05 0

16. 수신기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 일반기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 - 일반기능시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 예비전원 - 변압기시험 4. 전원전압 변동시의 기능시험 5. 회로방식제한시험 6. 부속장치시험 7. 주위온도시험 8. 가스누설경보기능시험 9. 제어부의 구조 및 기능시험 10. 화재표시시험 11. 최대부하시험 12. 수신기능시험 13. 시험장치시험 14. 방수시험 15. 절연저항시험 16. 절연내력시험 17. 충격전압시험 18. 충격시험 19. 진동시험 20. 습도시험 21. 전자파내성시험 22. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.2083 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.5417 0.2500 0.2500 0.0625 0.1250 0.4167 0.1250 0.2500 0.1875 0.1250 0.1250 0.1250 0.2500 0.1042 0.1042 0.1875 0.2083 0.2500 0.5833 0.1875 0.0208	0 0 0.01 1.13 0.01 1.10 0.72 0.31 0 0 0.10 4.59 0 0 0.01 0 0.46 0.08 0.01 0 0.31 0.02 0 0.04 0 0.01 0 0.03 0.08 5.99 0.05 0

17. 경종

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 2의2. 기능시험 3. 전원전압 변동시의 기능시험 4. 주위온도시험 5. 반복시험 6. 충격시험 7. 살수시험 8. 절연저항시험 9. 절연내력시험 10. 습도시험 11. 진동시험 11의2. 내식시험 11의3. 분진시험 12. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1250 0.2500 0.5000 0.3750 0.1875 0.2292 0.1042 0.1042 0.5833 0.2500 0.2500 0.2500 0.0208	0 0 0.01 1.13 0.01 0 0.03 0.50 0.04 0.04 0 0.01 5.99 0.08 16.13 0.05 0

18. 누전경보기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 - 차단기구 4. 부속장치시험 5. 공칭 작동전류치 시험 6. 감도 조정장치시험 7. 변류기 기능시험 8. 변류기 온도특성시험 9. 변류기 전로개폐시험 10. 변류기 단락전류 강도시험 11. 변류기 과누전시험 12. 변류기 노화시험 13. 변류기 방수시험 14. 변류기 진동시험 15. 변류기 충격시험 16. 변류기 절연저항시험 17. 변류기 절연내력시험 18. 변류기 충격파 내전압시험 19. 변류기 전압강하 방지시험 20. 수신부 구조시험 21. 수신부 시험장치시험 22. 수신부 누전표시시험 23. 수신부 기능시험 24. 수신부 전원전압 변동시험 25. 수신부 온도특성시험 26. 수신부 과입력 전압시험 27. 개폐기 조작시험 28. 수신부 반복시험 29. 수신부 진동시험 30. 수신부 충격시험 31. 수신부 방수시험 32. 수신부 절연저항시험 33. 수신부 절연내력시험 34. 수신부 충격파 내전압시험 35. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.2500 0.0833 0.1250 0.0208 0.0417 0.1875 0.4167 0.1458 0.2083 0.2083 0.2708 0.2500 0.2083 0.2083 0.1042 0.1042 0.2083 0.0833 0.0625 0.1250 0.0833 0.1667 0.2500 0.4167 0.2083 0.0417 0.2500 0.2500 0.2083 0.3125 0.1042 0.1042 0.2292 0.0208	0 0 0.01 1.13 1.73 0.72 0.31 0 0 0.10 0 0 0 0.11 0.05 0.01 0.47 0.01 0.01 0.01 18.31 0.05 0.10 0.03 0 0.01 0.05 0.03 0 0 0 0.02 0.01 0.47 0.01 0.05 0.30 0.08 0.03 0.04 0 0.01 0.05 0

19. 가스누설경보기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 일반구조 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 3. 분리형수신부의 구조 4. 분리형수신부의 기능시험 5. 흡입식탐지부의 구조 및 기능 - 구조검사 - 기능시험 ․흡입량시험 ․기밀시험 ․인장강도시험및신장률시험 ․경도시험 ․압축 영구줄음율시험 - 내부식성 및 내가스부식성 시험 6. 시험장치시험 7. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 - 예비전원 8. 부속장치시험 9. 수신표시시험 10. 최대부하시험 11. 주위온도시험 12. 반복시험 13. 충격전압시험 14. 경보농도시험 15. 장기성능시험 16. 전원전압 변동시험 17. 잡가스시험 18. 진동시험 19. 온도시험 - 확산식 - 흡입식 20. 습도시험 21. 방폭성능시험 22. 음량시험 23. 분진시험 24. 내충격시험 25. 절연저항시험 26. 절연내력시험 27. 방수시험 28. 전자파 내성시험 29. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1667 0.1875 0.1250 0.1042 0.1042 0.2500 0.1250 0.1250 0.4375 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.2500 0.5417 0.1250 0.0625 0.1250 0.5417 0.3125 0.2500 0.1875 0.4375 0.3750 0.1250 0.2708 0.5417 0.5625 0.2500 1.0000 0.1250 0.2500 0.2500 0.1042 0.1042 0.3125 0.1875 0.0208	0 0 0.01 1.13 0 0.05 0 0 0 1.99 3.85 4.15 0 0.01 1.10 0.72 0.31 0 0 0.10 0 4.59 0.10 0.18 0.09 0.38 0.29 0.05 0.05 0.04 0.05 0.10 0.07 0.05 2.08 0.07 0.01 0.19 0.05 0.05 0 0.01 0.05 0.05 0

20. 간이형수신기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 일반구조 - 구조검사 - 방폭구조시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 - 예비전원 4. 주위온도시험 5. 전원전압변동시의 기능시험 6. 부속장치시험 7. 수신부의 구조 및 기능 8. 중계부의 구조 및 기능 9. 화재 및 가스누설 표시시험 10. 수신부의 시험 장치시험 11. 반복시험 12. 절연저항시험 13. 절연내력시험 14. 방수시험 15. 표시	0.6250 0.3125 1.0000 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.2500 0.5417 0.2500 0.2500 0.1875 0.2292 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.1042 0.1042 0.2500 0.0208	0 0 0 1.10 0.72 0.31 0 0 0.11 0 4.59 0.77 0 0 0.01 0.08 0 0 0.03 0 0.01 0 0

21. 유도등

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 일반구조 - 구조검사 - 진동시험 - 충격시험 - 내전원충격파특성시험 - 점멸유도장치 - 음성유도장치 - 전자파장해시험 - 습도시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 퓨즈 - 변압기 - 예비전원 4. 전원시험 5. 외함의재질시험 - 금속 - 내열성 강화유리 - 합성수지 ․난연성 및 자기소화성시험 ․열변형시험 6. 표시면 및 조사면의 재질등 7. 표시면의 표시 8. 통로유도등의 구조 9. 객석유도등의 구조 10. 방수시험 11. 절연저항시험 12. 절연내력시험 13. 식별도시험 14. 소음시험 15. 자동전환장치등의 작동시험 16. 충전장치 및 방전장치시험 17. 광속표준전압시험 18. 조도시험 19. 휘도시험 20. 반복시험 21. 내식시험 22. 변색시험 23. 평균휘도시험 24. 휘도비시험 25. 바닥매립정하중시험 26. 살수 및 방수시험 27. 저온비상점등시험 28. 표시	0.6250 0.3125 0.1875 0.1458 0.2292 0.1250 0.1250 0.1875 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.2500 0.5417 0.0313 0.0208 0.0208 0.2500 0.1458 0.2708 0.0625 0.0208 0.0208 0.1667 0.1042 0.1042 0.0833 0.0417 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.0833 0.5417 0.3958 1.1667 0.1250 0.0833 0.1250 0.1667 0.0625 0.0208	0 0 0.12 0.02 0.05 0 0.01 0.05 0.07 1.10 0.72 0.31 0 0 4.59 0.12 0 0 0.01 1.12 0 0 0 0 0.05 0 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 0.03 0 0.15 0.82 4.36 10.22 0 0.15 0.43 0.05 0.05 0

22. 비상조명등

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 일반구조 - 구조검사 - 진동시험 - 충격시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 퓨즈 - 변압기 - 예비전원 4. 전원시험 5. 광원 6. 외함의재질시험 - 금속 - 내열성 강화유리 - 합성수지 ․난연성 및 자기소화성시험 ․열변형시험 7. 표시면 및 조사면의 재질등시험 8. 소음시험 9. 자동전환장치등의 작동시험 10. 충전장치 및 방전장치시험 11. 축전지의 공칭용량,충전전류 용량등의 시험 12. 광속표준전압시험 13. 광속비시험 14. 조도시험 15. 반복시험 16. 방수시험 17. 절연저항시험 18. 절연내력시험 19. 비상점등회로 보호 20. 저온비상점등시험 21. 표시	0.6250 0.3125 0.1875 0.1458 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.2500 0.5417 0.0313 0.0104 0.0208 0.0208 0.2500 0.1458 0.2708 0.0417 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.2292 0.5417 0.1667 0.1042 0.1042 0.1250 0.0625 0.0208	0 0 0.12 0.02 0.76 0.72 0.31 0 0 4.59 0.12 1.20 0 0 0.01 1.12 0 0.01 0.05 0.03 3.67 0.03 0 0 0.82 0.05 0 0.01 0.03 0.05 0

23. 피난사다리

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 강도시험 5. 충격시험 6. 작동시험 7. 횡봉토르크시험 8. 중량 9. 수평거리 측정시험 10. 내열시험 11. 표시	0.6250 0.2916 0.0875 0.1250 0.3958 0.5000 0.3750 0.2500 0.0625 0.0625 0.5000 0.1875 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.87 0.14 0.10 0.11 0 0.01 0.14 0.06 0

24. 완강기(지지대 포함)

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 강도시험 5. 기능 - 강하속도시험 - 내구시험 - 저고온 강하속도시험 6. 중량 7. 충격시험 8. 낙하시험 9. 표시	0.6250 0.2916 0.0875 0.1250 0.3958 0.9375 0.9375 1.6250 0.3750 0.0625 0.9375 0.0625 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.97 0.07 0.10 0.14 0.22 0.01 0.07 0 0

25. 구조대

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 포지성능 - 포지의 강도 - 내후성시험 - 마모강도 - 수축률시험 5. 강도시험 6. 충격시험 7. 동작시험 8. 표시	0.6250 0.1250 0.0875 0.1250 0.3958 0.3750 0.5000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0625 0.1250 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.97 0.07 4.08 0.05 0.02 0.30 0.30 0.30 0

26. 스프링클러헤드

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 4. 중량 5. 진동시험 6. 정수압시험 7. 주위온도시험 8. 충격시험 9. 온도반복시험 10. 조립하중시험 11. 퓨지블링크강도 12. 유리벌브강도 13. 유리벌브의 성능 14. 감열체부분의 강도 15. 수격시험 16. 감도시험 17. 부식시험 - 질산수은응력 - 아황산가스 18. 작동온도 19. 작동 20. 방수량시험 21. 살수분포 22. 디프렉타강도 23. 장기누수시험 24. 살수력시험 25. 저온시험 26. 살수밀도시험 27. 부착나사 28. 내열시험 29. 탄화수소노출후습공기노출시험 30. 탄화수소노출후침수시험 31. 부동액노출시험 32. 부식 및 점착시험 33. 가스켓 노출누수시험 34. 표시	0.6250 0.1250 0.0875 0.1250 0.0625 0.2500 0.1875 0.6875 0.1250 0.3125 0.2500 0.5000 0.1875 0.3750 0.1250 0.5625 0.6250 0.1458 0.6875 0.1250 0.0625 0.1250 1.0000 0.1250 0.5000 0.1250 0.1667 0.5000 0.1250 0.1250 1.0000 1.0000 1.0000 0.1250 0.5000 0.0208	0 0.01 0.70 0.87 0.01 0.06 0.05 1.61 0 10.54 0.15 0.02 0.07 0.05 0.07 0 0.13 0.06 6.43 0.07 0.06 0.14 0.57 0.71 6.72 1.13 1.75 1.13 0 0 10.86 10.89 7.79 0.61 6.64 0

27. 유수제어밸브

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 내구성시험 7. 구성부품내구시험 8. 압력손실시험 10. 본체강도시험 12. 표시	0.6250 0.3750 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.2500 1.0000 0.5000 0.1250 0.5000 0.2500 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 0.04 0.57 0.32 0.04 0.79 0.04 0

28. 기동용수압개폐장치

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 내구성시험 7. 기밀시험 8. 내부용적 9. 내식시험 10. 수격시험 11. 단자부강도시험 12. 충격시험 13, 절연저항시험 14. 절연내력시험 15. 합성수지외함의 열변형시험 16. 전자파내성시험 17. 진동시험 18. 습도시험 19. 전원전압변동시기능 20. 표시	0.6250 0.3125 0.0875 0.1250 0.3750 0.5000 0.1250 0.2500 0.1250 0.3958 0.5625 0.5000 0.0625 0.1042 0.1042 0.1458 0.5000 0.2708 0.1251 0.2500 0.0208	0 0 0.70 0.87 0.05 0.01 0.08 0.07 0.02 3.97 0 0.01 0 0 0.03 0.40 0 3.05 11.59 0.01 0

29. 가스관선택밸브

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 기밀시험 7. 내식시험 8. 본체강도시험 9. 표시	0.6250 0.3750 0.0875 0.1250 0.3750 0.5000 0.2500 0.3958 0.3750 0.0208	0 0 0.70 0.87 0.05 0.02 0.07 3.97 0.05 0

30. 소방호스

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 내장고무 - 고무류 ․인장강도 및 신장률 ․노화후 인장강도 및 신장률 변화 ․영구신장 ․접착시험 - 합성수지 ․인장강도 및 신장률 ․노화후 인장강도 및 신장률 변화 - 내수증기성 - 저온구부림 4. 밀착강도 5. 내압시험 6. 비틀림시험 7. 비뚤어짐시험 8. 신장률 9. 내마모성시험 10. 중량 11. 내폐색성시험 12. 내저온성시험 13. 연결금속구 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 14. 연결금속구 내식시험 15. 연결금속구 나사규격 16. 연결금속구 내압시험 17. 연결금속구 압궤시험 18. 연결금속구 낙하시험 19. 물침수시험 20. 표시	0.6250 0.2500 0.2500 0.3750 0.1250 0.2500 0.2500 0.3750 0.5000 0.3750 0.2083 0.3750 0.1250 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.5000 0.3750 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.3125 0.1250 0.0625 0.3750 0.0208	0 0 0.06 0.43 0.12 0.59 0.06 0.43 1.12 0.77 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0 0 1.12 0.77 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.02 0.43 0 2.93 0

31. 관창

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 시트누설 9. 방수량시험 10. 수력작동시험 11. 저고온충격시험 12. 표시	0.6250 0.2500 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.3125 0.3125 0.1875 0.3125 0.3750 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.02 0.02 0.10 0.10 0.29 0

32. 송수구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 시트누설 9. 본체강도시험 10. 반복시험 11. 표시	0.6250 0.2500 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.3125 0.3125 0.3125 0.1250 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0

33. 소화전

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 시트누설 9. 반사성능 10. 본체강도시험 11. 밸브대강도시험 12. 수력작동시험 13. 암모니아부식시험 14. 표시	0.6250 0.4583 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.2500 0.2500 0.2500 0.3125 0.3125 0.3125 0.3958 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.03 0.03 0 0.02 0.02 0.02 3.97 0

34. 공기호흡기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 면체시야측정 4. 표시 5. 재질 - 금속류 - 고무류 ․경도 및 경도 변화율 ․인장강도 및 신장률 ․인장강도 및 신장률 변화율 ․내열시험 ․비중시험 - 프라스틱 ․내약품성 ․내열시험 ․내한시험 ․가열감량 - 안면렌즈 ․내열시험 ․내한시험 ․내연성시험 ․내용제성시험 - 고무패킹 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․인장강도 및 신장률 변화율 ․압축영구 줄음률 - 멜빵 및 머리끈의 재료시험 6. 기밀성시험 7. 공급밸브 작동성 8. 배기밸브 작동성 9. 면체의 호기저항 10. 경보장치성능 11. 중량 12. 내열성 13. 내한성 14. 내약품성시험 15. 면체의 강도 16. 렌즈의 표면마모저항 17. 렌즈의 강도 18. 부착부 강도 19. 멜빵 및 벨트 20. 급기호스강도 21. 반사성능 22. 이산화탄소 농도시험 23. 침수시험 24. 불꽃저항성시험 25. 복사열저항성시험	0.6250 0.2500 0.1250 0.0208 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 0.1875 0.1875 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1250 0.1875 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.0625 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.0417 0.2500 0.8125 0.0625 0.1250 0.2500 0.2500 0.1875 0.25 0.1875 0.25	0 0.01 0.02 0 0.08 1.85 0.13 5.40 0.11 0 0.05 0.06 0.19 0.05 0.06 0.19 0.03 0.08 3.85 0.08 3.60 4.15 0.06 0.05 0.10 0.03 0.10 0 0.01 0.09 0.29 0.04 0 0 0 0.12 0.05 0 0 0.1 0.04 0.06 0.01

35. 공기호흡기의 충전기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과서 작성등 2. 구조 3. 전동기를 동력원으로 사용하는 공기충전기의 구조 4. 내연기관을 동력원으로 사용하는 공기충전기의 구조 5. 공기충전기에 사용되는 호스 등 6. 내압시험 7. 본체강도시험 8. 압축 단계별 압축비 9. 충전소요시간 10. 회전속도 11. 충전압력 12. 내구성시험 13. 실린더헤드 등의 온도 14. 안전밸브의 시험 15. 소음측정 16. 공기질분석 - 산소 - 이산화탄소 - 일산화탄소 - 오일미스트 - 수분 17. 내식시험 18. 절연저항시험 19. 절연내력시험 20. 전원전압변동시 기능 21. 표시	0.2326 0.1357 0.0388 0.0388 0.0097 0.0194 0.0194 0.0194 0.0097 0.0194 0.0194 0.1939 0.1939 0.0048 0.0048 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3958 0.1042 0.1042 0.2500 0.0208	2.6675 2.6675 2.6675 2.6675 2.6675 3.0009 3.0009 2.8342 3.3344 2.8898 2.8342 3.2232 3.2232 3.3344 2.8157 0.3620 0.3620 0.3620 0.1896 0.1379 3.97 0 0.01 0 0.0518

[별표2]

성능인증대상 소방용품에 대한 성능인증․성능인증의 변경·시험시설의 심사의 수수료 표준공량

(제2조제1항제2호관련)

1. 공  통

가. 시험시설심사

시 험 항 목	표 준 공 량	비고
시험시설 등의 심사	1

나. 외부시험기관에 의뢰하는 경우의 시험항목에 대한 표준공량은 0.125로 하고 시험의뢰에 따른 비용은 신청인이 실비로 부담한다.

2. 축광표지 : 유도표지 및 위치표지

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 일반구조	0.3125
3. 주위온도시험	0.2500
4. 표시면의 재질	0.2500
5. 표시면의 두께 및 크기	0.0625
6. 표시면의 표시	0.0625
7. 식별도시험	0.1875
8. 휘도시험	0.1875
9. 내광성시험	0.3750
10. 내충격	0.1875
11. 꺽임강도시험	0.1250
12. 내수성시험	0.1458
13. 표시 및 취급설명서	0.0208

3. 예비전원

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 성능	0.3125
3. 상온충방전시험	0.1354
4. 주위온도충방전시험
- 고온	0.1354
- 저온	0.1354
5. 안전장치시험	0.1354
6. 표시	0.0208

4. 비상콘센트설비

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 부품의 구조 및 기능 - 단자 등 - 표시등	0.0208 0.1250
4. 주위온도시험	0.2500
5. 비상콘센트설비의기능	0.0208
6. 절연저항시험	0.1042
7. 절연내력시험	0.1042
8. 표시	0.0208

5. 표시등

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 주위온도시험	0.2500
4. 표시등의 재질 - 외함의 두께 - 열변형시험 - 자기소화성시험	0.0625 0.1458 0.2500
6. 표시등의 기능	0.1250
7. 수명시험	0.1250
8. 식별도시험	0.1875
9. 방수시험	0.2500
10. 진동시험	0.1875
11. 절연저항시험	0.1042
12. 절연내력시험	0.1042
13. 표시	0.0208

6. 소화전함

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3.. 조작성	0.2500
5. 강도시험	0.2500
6. 재료 - 화학성분(1성분당) - 기계적강도 - 내열성 및 난연성 - 내후성	0.0875 0.1250 0.2500 2.0000
7. 내식시험	0.3958
8. 충격	0.1250
9. 표시등	0.1250
10. 표시	0.0208

7. 스프링클러설비신축배관

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 등	0.1250
3. 치수	0.1250
4. 재료 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도	0.0875 0.1250
5. 내식시험	0.3958
6. 내압시험	0.2500
7. 영구변형시험	0.1250
8. 진동시험	0.2500
9. 굽힘시험	0.1875
10. 수격시험	0.5625
11. 파괴시험	0.2500
12. 압괴시험	0.1250
13. 편평시험	0.4167
14. 압력손실시험	0.5000
15. 표시	0.0208

8. 소방용전선

가. 내화전선

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토,결과등	0.6250
2. 성능 및 재질
- 전선의 재료및구조	0.3125
- 도체저항시험	0.1042
- 절연내력시험	0.1042
- 절연저항시험	0.1042
- 인장시험
․절연체	0.2500
․쉬이즈	0.2500
- 내한성시험
․절연체	0.3750
․쉬이즈	0.3750
- 가열시험
․절연체	0.3750
․쉬이즈	0.3750
- 내가열시험	0.3750
- 가열변형시험
․절연체	0.3750
․쉬이즈	0.3750
- 내오존성시험	0.0875
- 난연성시험	0.8125
- 연기밀도시험	0.9000
- 연소가스부식성	0.4375
- 산소지수시험	0.1250
- 내화성시험	0.3750
3. 표시	0.0208

나. 내열전선

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토,결과등	0.6250
2. 성능 및 재질
- 전선의 재료및구조	0.3125
- 도체저항시험	0.1042
- 절연내력시험	0.1042
- 절연저항시험	0.1042
- 인장시험
․절연체	0.2500
․쉬이즈	0.2500
- 쉬이즈내한성시험	0.3750
- 내가열시험
․절연체	0.3750
․쉬이즈	0.3750
- 내열시험
․절연저항시험	0.3750
․절연내력시험	0.1042
․ 연소성	0.0625
- 쉬이즈가열변형시험	0.3750
- 난연성시험	0.8125
- 연기밀도시험	0.9000
- 연소가스부식성	0.4375
- 산소지수시험	0.1250
3. 표시	0.0208

9. 탐지부

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토,결과등	0.6250
2. 구조검사
- 일반구조 등	0.3125
3. 합성수지 외함
- 열변형시험	0.1458
- 난연,자기소화성	0.2500
4. 흡입식탐지부의 기능
- 흡입량시험	0.1042
- 기밀시험	0.1042
5. 흡입식탐지부의고무재질
- 인장강도, 신장율	0.2500
- 경도	0.1250
- 고무압축영구줄음율	0.1250
- 내부식성,내가스부식성	0.4375
6. 기능시험(1가스)	0.1875
7. 온도시험
- 확산식(1가스)	0.5417
- 흡입식(1가스)	0.5625
8. 습도시험(1가스)	0.2500
9. 방폭성능시험	1.0000
10. 방수시험(1가스)	0.3125
11. 절연저항시험	0.1042
12. 절연내력시험	0.1042
13. 다른기준의 적용	적용기준의 표준공량 준용
14. 표시	0.0208

10. 지시압력계

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토,결과등	0.6250
2. 구조
- 외관검사	0.0625
- 치수검사	0.2500
3. 재질시험	-
- 금속류-화학성분(1성분당)	0.0833
4. 기밀시험	0.2292
5. 내식시험	0.3333
6. 정압시험	0.1458
7. 반복시험	0.2083
8. 충격시험	0.1458
9. 온도반복시험	0.2083
10. 진동시험	0.2500
11. 시도시험	0.2500
12. 나사검사	0.1250
13. 표시	0.0208

11. 방염제품

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 외관	0.0625
3. 독성심사	0.3125
4. 포름알데히드 측정	0.3125
5. 물성변화 등	0.0625
6. 방염성능시험 - 세탁 - 건조 - 성능	0.1250 0.1250 0.3750
7. 연기밀도시험	0.9000
8. 표시	0.0208

12. 비화재보방지기

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 등	0.3125
3. 합성수지 외함 - 열변형시험 - 난연,자기소화성시험	0.1458 0.2500
4. 부품의 구조 및 기능 - 전자계전기 - 전원변압기 - 표시등 - 스위치 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 예비전원 ․상온충방전시험 ․주위온도충방전(고온) ․주위온도충방전(고온) ․안전장치시험	0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1354 0.1354 0.1354 0.1354
5. 비화재보방지기능	0.1875
6. 전원전압변동시험	0.2500
7. 주위온도시험	0.2500
8. 절연저항시험	0.1042
9. 절연내력시험	0.1042
10. 부속장치시험	0.1250
11. 다른기준의 적용	적용기준의 표준공량 준용
12. 표시	0.0208

13. 공기안전매트

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.1250
3. 매트의 규격	0.1875
4. 포지의 강도	0.3750
5. 내유시험	0.1875
6. 설치기간	0.1250
7. 복원시간	0.1250
8. 낙하시험	0.2500
9. 저온고온시험	0.3750
10. 방염성능(1시료당)	0.1250
11. 표시	0.0208

14. 소방용밸브

가. 개폐표시형밸브

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3. 재료
* 금속류
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
* 고무류
- 경도 및 경도변화율	0.1250
- 인장강도 및 신장율	0.2500
- 압축영구줄음률	0.1250
- 내유시험	0.1875
4. 내압시험	0.2500
5. 반복시험	2.2500
6. 압력손실시험	0.5000
7. 작동시험	0.1250
8. 스위치시험	0.1250
9. 표시	0.0208

나. 소방용릴리프밸브

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3. 재료
* 금속류
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
* 고무류
- 경도 및 경도변화율	0.1250
- 인장강도 및 신장율	0.2500
- 압축영구줄음률	0.1250
- 내유시험	0.1875
4. 내압시험	0.2500
5. 반복시험	2.2500
6. 작동시험	0.1250
7. 유량시험	0.1250
8. 표시	0.0208

다. 소방용푸트밸브

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3. 재료
* 금속류
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
* 고무류
- 경도 및 경도변화율	0.1250
- 인장강도 및 신장율	0.2500
- 압축영구줄음률	0.1250
- 내유시험	0.1875
4. 내압시험	0.2500
6. 작동시험	0.1250
7. 표시	0.0208

15. 소방용스트레이너

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3. 재료
* 금속류
- 화학성분(1성분당분)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
* 고무류
- 경도 및 경도변화율	0.1250
- 인장강도 및 신장율	0.2500
- 압축영구줄음률	0.1250
- 내유시험	0.1875
4. 내압시험	0.2500
5. 압력손실시험	0.5000
6. 표시	0.0208

16. 소방용압력스위치

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.1250
3. 재료
* 금속류
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
* 고무류
- 경도 및 경도변화율	0.1250
- 인장강도 및 신장율	0.2500
- 압축영구줄음률	0.1250
- 내유시험	0.1875
4. 작동압력시험	0.1250
5. 내압시험	0.2500
6. 반복시험	0.5625
7. 단자부강도시험	0.5000
8. 충격시험	0.1875
9. 외함의 강도시험	0.1250
10. 절연저항시험	0.1042
11. 절연내력시험	0.1042
12. 부식시험	0.6875
13. 염수분무시험	0.3958
14. 공기노화시험	0.5000
15. 유연성시험	0.2500
16. 표시	0.0208

17. 소방용합성수지배관

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3. 인장강도	0.1250
4. 내압시험	0.2500
5. 압력손실시험	0.5000
6. 파괴시험	0.2500
7. 비틀림시험	0.1250
8. 수격시험	0.5625
9. 온도반복시험	0.3125
10. 진동시험	0.2500
11. 충격시험	0.1250
12. 환경노출시험
- 내후성시험	6.0000
- 침수시험	11.2500
- 공기오븐노화시험	11.2500
13. 조립시험	0.3125
14. 내연성시험	0.2500
15. 화재시험	0.8125
16. 표시	0.0208

18. 비상경보설비의 축전지

시험항목	표준공량	비 고
1.서류검토,결과등	0.6250
2.구조	0.3125
3.외함
- 외함의 두께	0.0625
- 열변형시험	0.1458
- 난연,자기소화성	0.2500
4.기능	0.0313
5.예비전원 성능
- 상온충방전시험	0.1354
- 주위온도충방전(고온)	0.1354
- 주위온도충방전(저온)	0.1354
- 안전장치시험	0.1354
6.전원전압변동시험	0.2500
7.주위온도시험	0.2500
8.절연저항시험	0.1042
9.절연내력시험	0.1042
10.방수시험	0.3125
11.표시	0.0208

19. 자동화재속보설비의 속보기

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 외함 - 열변형시험 - 자기소화성시험 - 외함의 두께	0.1458 0.2500 0.0625
4. 기능	1.2500
5. 부품의 구조 및 기능 - 전원변압기 - 퓨즈 - 예비전원 ․상온충방전시험 ․주위온도충방전(고온) ․주위온도충방전(고온) ․안전장치시험	0.2500 0.0313 0.1354 0.1354 0.1354 0.1354
6. 전원전압변동시의 기능	0.2500
7. 주위온도시험	0.2500
8. 반복시험	0.1875
9. 절연저항시험	0.1042
10. 절연내력시험	0.1042
11. 충격전압시험	0.1875
12. 표시	0.0208

20. 소화설비용 헤드(스프링클러헤드제외)

가. 물분무헤드

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 중량	0.0625
4. 재료
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
5. 성능	1.0000
6. 표시	0.0208

나. 분말헤드

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 외관	0.3125
3. 중량	0.0625
4. 재료
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
5. 성능	1.0000
6. 표시	0.0208

다. 포헤드

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 중량	0.0625
4. 재료
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
5. 강도	0.1875
6. 방수량	0.1250
7. 포분포시험	1.0000
8. 발포배율시험 및 25%환산시간 시험	0.3750
9. 표시	0.0208

라. 살수헤드

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 재료
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
4. 내화시험	0.1250
5. 내압시험	0.1250
6. 방수량시험	0.1250
7. 살수분포시험	1.0000
6. 표시	0.0208

21. 방수구

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 접합부용 규격 및 배관용나사규격	0.1875
4. 내압력시험	0.3125
5. 재료
* 금속류
- 화학성분(1성분당)	0.0875
- 기계적 강도	0.1250
- 내식시험	0.3958
* 고무류
- 경도 및 경도변화율	0.1250
- 인장강도 및 신장율	0.2500
- 압축영구줄음률	0.1250
- 내유시험	0.1875
6. 표시	0.0208

22. 소화기가압용가스용기

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조 및 재질 - 구조 - 재질 ․ 화학성분(1성분당) ․ 기계적강도	0.1250 0.0833 0.1250
3. 충전가스	0.1875
4. 내부용적	0.1250
5. 기밀시험	0.5625
6. 내압시험 - 가스용기 내압시험 - 작동봉판 내압시험	0.1458 0.1875
7. 작동봉판 및 안전작동봉판의 강도	0.1875
8. 파괴압력시험	0.1458
9. 압괴시험	0.0625
10. 나사보호조치	0.0208
11. 표시	0.0208

23. 소방용흡수관

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.3125
3. 재료
* 고무류
- 인장강도 및 신장률	0.2500
- 공기가열노화후 인장강도 및 신장률	0.3750
- 영구신장	0.1250
* 합성수지
- 인장강도 및 신장률	0.2500
- 공기가열노화후 인장강도 및 신장률	0.3750
- 가열감량	0.3125
- 변형률	0.2500
* 금속류
- 내식시험	0.3958
4. 각층간의 밀착강도	0.2083
5. 안지름	0.0625
6. 길이	0.0625
7. 중량	0.0625
8. 결합금속구 장착부강도	1.4167
9. 내압력	0.3750
10. 내부압력	0.2500
11. 신장율	0.1250
12. 굴곡성	0.3750
13. 구부러짐	0.2500
14. 압축성	0.1250
15. 표시	0.0208

24. 분기배관

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.1458
2. 구조	0.0208
3. 표시사항	0.0417
4. 재료	0.0833
5. 치수 및 외관	0.0625
6. 접합부 규격	0.0833
7. 내식성시험	0.3958
8. 내열성시험	0.1250
9. 본체강도시험	0.0417
10. 편평시험	0.0417
11. 압력손실시험	0.7917

25. 포소화약제의 혼합장치

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.6250
2. 구조	0.2500
3. 재료시험 - 금속류 ․ 성분시험(1성분당) ․ 기계적강도 - 고무류 ․ 경도 및 경도변화율 ․ 인장강도 및 신장율 (노화전․후) ․ 압축영구줄음율 ․ 내유시험	0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875
4. 중량	0.0625
5. 내압시험	0.1250
6. 파괴강도시험	0.0417
7. 기능시험	0.5000	포소화약제신청자실비부담
8. 염수분무시험	0.3958
9. 접합부규격	0.0833
10. 표시	0.0417

26. 시각경보장치

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.5000
2. 구조	0.2500
3. 기능	0.7500
4. 전원전압변동시험	0.1250
5. 온․습도시험 등	0.4375
6. 내구성시험	0.4167
7. 충격전압시험	0.4375
8. 절연저항시험	0.1250
9. 절연내력시험	0.1250
10. 충격시험	0.1250
11. 내식시험	0.5000
12. 진동시험	0.4375
13. 난연 및 열변형시험 - 난연성시험 - 열변형시험	0.1042 0.0833
14. 표시사항	0.0208

27. 자동차압․과압조절형댐퍼

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과작성 등	0.3750
2. 구조	0.0625
3. 재료시험 - 성분분석(1성분당) - 기계적강도	0.0625 0.1250
4. 작동시험	0.7500
5. 환경시험	1.2500
6. 개폐반복시험	1.0000
7. 전압전압변동시험	0.8750
8. 절연저항시험	0.0625
9. 절연내력시험	0.3750
10. 진동시험	0.1667
11. 염수분무시험	0.3750
12. 분진시험	0.8958
13. 내식시험	0.7500
14. 내열성시험	0.1250
15. 표시	0.0208

28. 자동폐쇄장치

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.3750
2. 구조, 표시	0.0625
3. 작동시험	0.7500
4. 기능시험(폐쇄, 개방)	0.3750
5. 내구성능	1.0000
6. 내식시험	0.3750
7. 완충유의 유동점	0.1875
8. 개방유지 성능시험	0.1250
9. 충격시험	0.1250
10. 전원전압변동시험	0.8750
11. 절연저항시험	0.0625
12. 절연내력시험	0.3750
13. 난연성시험	0.1875
14. 진동시험	0.2500
15. 환경시험	1.4375

29. 가압수조식 가압송수장치

시험항목			표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등			0.8750
2. 구조			0.5000
3. 표시사항			0.0416
4. 재료	화학성분분석		0.0625
	인장강도		0.1250
5. 내식			0.3750
6. 수조	내압시험		0.2500
	내용적		0.2500
	안전밸브 작동성능		0.1250
	용접부 비파괴검사		「위험물안전관리에 관한 세부기준」제158조 적용
7. 가압용기․밸브․집합관 등	내압시험		0.1250
	기밀시험		0.1250
	안전밸브 작동성능		0.1250
8. 제어반	경보시험		0.1250
	절연저항		0.1250
	절연내력		0.1250
9. 압력조정장치	압력조정장치 성능		0.250
	내압시험		0.1250
	기밀시험		0.1250
10. 구성 부품	체크밸브	내압․시트누설시험	0.1250
		작동시험	0.0625
		스프링반복시험	0.2916
	개폐밸브	내압․시트누설시험	0.1250
		개폐반복시험	2.2500
11.종합성능시험	성능시험배관토출시험		0.1875
	노즐 또는 오리피스 토출시험		0.1875

30. 피난유도선

가. 축광식 피난유도선

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.3750
2. 일반구조	0.2500
3. 주위온도시험	0.2500
4. 재료	0.3542
5. 두께 및 크기	0.0625
6. 식별도시험	0.2500
7. 휘도시험	0.2917
8. 내광성시험	0.3958
9. 내충격시험	0.0625
10. 내수성시험	0.1250
11. 표시사항 등	0.0208

나. 광원점등식 피난유도선

시험항목			표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등			0.6250
2. 일반구조 및 기능			0.7708
3. 전원			0.1667
4. 외함의 재질	열변형		0.2500
	난연성능		0.6667
5. 휘도시험			0.1250
6. 주위온도시험			0.5833
7. 정하중시험			0.1667
8. 내충격시험			0.2500
9. 살수 및 방수시험		살수시험	0.3125
		방수시험	0.2500
10. 절연저항시험			0.1042
11. 절연내력시험			0.1042
12. 식별도시험			0.1458
13. 소음시험			0.0833
14. 자동전환작동시험			0.0833
15. 충전장치			0.1875
16. 광속표준전압			0.1458
17. 진동시험			0.4375
18. 반복시험			0.2917
19. 내식시험			0.3750
20. 비상전원용 축전지의 성능 - 상온충방전시험 - 고온충방전시험 - 저온충방전시험 - 안전장치시험			0.1354 0.1354 0.1354 0.1354
21. 표시사항 등			0.0208

31. 가스계소화설비의 설계프로그램

시험항목	표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과서 작성등	2.75
2. 설계메뉴얼 및 설계프로그램의 적정성확인(유량계산방법확인 및 구성요소확인 등)	10.00
3. 설계프로그램과 설계모델의 일치성 확인(실제설계모델에 대한 프로그램의 유효성확인)	10.00
4. 설계프로그램의 유효성 확인
1) 시험모델적정성 확인	4.00
2) 구조검사 및 기능시험 - 구조검사 - 도어팬시험(1모형당)	2.375 4.375
3) 소화약제시험	2.175
4) 기밀시험	1.00
5)방출시험 - 방출시간 - 방출압력 - 방출량	1.50 0.75 2.75
6) 분사헤드 방출면적확인시험 - 최소높이 - 최대높이	2.1250 2.1250
7) 소화시험 -A급 목재 -A급 중합재료 -B급	3.75 3.75 4.25

32. 다수인피난장비

시험항목		표준공량	비 고
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등		0.6250
2. 일반구조		0.2500
3. 재료	화학성분분석(1성분당)	0.0625
	인장강도	0.1250
4. 강도	정하중종합시험	0.2500
	벨트강도시험	0.1875
5. 하강속도	일반하강속도	0.2500
	평균하강속도	0.5000
	반복하강속도	2.0000
	침수하강속도	0.2500
	저고온하강속도	0.3750
6. 내식시험		0.3750
7. 충격시험		0.2500
8. 낙하시험		0.3125
9. 표시사항 등		0.0208

[별표3]

성능인증대상 소방용품의 제품검사 단위수수료 표준공량

(제2조제2항 관련)

(단위 : 1개당)

품 명						표준공량	비 고
분기배관						0.0007
포소화약제의 혼합장치						0.0125
시각경보장치						0.0016
자동차압․과압 조절형댐퍼			SET			0.0080
			루버			0.0012
			루버외 부분품			0.0076
자동폐쇄장치						0.0020
가압수조식 가압송수장치						0.5938
피난 유도선	축광식					0.0007
	광원 점등식			제어부		0.0040
				표시부		0.0010
가스계소화설비의 설계프로그램						0.600	방호구역이 3개를 초과하는 경우 초과방호구역 1개당 0.2가산
다수인 피난장비						0.0475
방염제품		침구류,의류.소,파.의자용 직물 및 의류			3 m당 (포장단위가 두루마리인 것)	0.0001
					개당(그밖의 물품)	0.0002
		자동차용내장재, 바닥깔개 및 인조잔디			3 m당 (포장단위가 두루마리인 것)	0.0003
					개당(그밖의 물품)	0.0002