소방방재청 고시 제2012 - 149호

「캐비넷형간이스프링클러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 제정·고시합니다.

2012년 11월 1일

소방방재청장

1. 개정이유

「국가화재안전기준」개정(소방방재청 고시, 제2011-28호, 2011.11.24.) 에 따라 신규 도입되는 소방용품의 기술기준 등에 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. “캐비넷형 간이스프링클러설비”의 구조 및 외관을 규정함

- 간이스프링클러설비의 인정기준(KFI인정기준) 준용

나. 간이스프링클러설비에서 요구되는 작동성능을 규정함

- 유효방수량 및 방수압력, 방수시간, 음향장치의 성능 등

다. 간이스프링클러설비의 연속작동성능을 규정함

- 간이스프링클러설비의 KFI인정기준 준용

라. 간이스프링클러설비의 구성부품의 성능 규정

- 유수검지장치, 압력스위치, 패들형스위치, 펌프, 체크밸브 등

마. 표시사항 규정

바. 부가장치의 성능 및 세부지침 운영근거마련

3. 해당 입법에 따른 기대효과

행정비용 절감 및 규제완화

4. 참고사항

○ 행정예고 : 9.13 ～ 10.13(의견 없음)

○ 기    타 : 제정안, 별첨

소방방재청 고시 제2012-149호

캐비넷형간이스프링클러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제정안

캐비넷형간이스프링클러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준을 다음과 같이 제정한다.

캐비넷형간이스프링클러설비 성능인증 및 제품검사의 기술기준

제정 2012.11.1. 소방방재청고시 제2012-149호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」제39조제4항에서 소방방재청장에게 위임한「간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)」에 적용되는 캐비넷형간이스프링클러설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “사용압력범위”란 설비의 각 구성부품에 이상이 없는 상태에서 간이스프링클러헤드(이하 “간이헤드”라 한다)로부터 적정방수압력을 얻을 수 있는 설비의 최고사용압력과 최저사용압력 사이의 범위를 말한다.

2. “작동장치”란 화재 시 자동 또는 수동으로 가압용기를 개방시키는데 사용되는 솔레노이드밸브 등의 작동장치를 말한다.

제2장 시험기준

제3조(구조 및 외관) 「캐비넷형간이스프링클러설비」(이하 “간이설비”라 한다)의 구조 및 외관은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 설비의 작동 시 화재의 감지, 화재신호의 전달, 소화용수의 방출 등이 정상적으로   이루어지는 구조이어야 한다.

2. 시공, 점검 및 정비가 용이한 구조이어야 한다.

3. 압력계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 적합하거나 이와 동등 이상의 성능이 있   어야 한다.

4. 전기를 이용하는 설비에는 전원감시장치를 마련하여야 하며, 주전원회로의 양선 및  수신장치에서 외부 부하에 전력을 공급하는 회로(감지기에서 보낸 화재신호를 수신   했을 때, 자동적으로 음향장치 등의 작동에 필요한 신호를 발신하는 것을 말한다)에   는 퓨즈, 차단장치, 그 밖의 보호 장치를 마련하여야 한다.

5. 가압공기 등을 가압원으로 사용하는 압력수조 방식의 설비인 경우에는 수조탱크 내   과압을 방지하기 위한 안전밸브, 수위계, 급수관, 배수관, 맨홀, 압력계, 압력저하를 방지하   기 위한 자동식 공기압축기, 감수경보장치 및 시험용 배관을 설치하여야 하며, 수조는   기밀성이 유지되어야 한다.

6. 가압원인 압축공기 또는 불연성 고압기체로 소화용수를 가압하는 가압수조방식의    경우에는 수위계, 급수관, 배수관, 급기관, 압력계 및 수조탱크 내 과압을 방지하기 위   한 안전밸브, 감수경보장치 및 시험용 배관을 설치하여야 하며, 가압원의 감압밸브는   작동 시 소화용수의 방출량을 유효하게 유지할 수 있어야 한다.

7. 물탱크 및 펌프 등 주요 구성부품이 일체화 되어있는 설비인 경우에는 부품의 점검   및 교환이 용이한 구조이어야 하며, 설비의 운전 상태를 외부에서 쉽게 확인 가능한   구조이어야 한다.

8. 그 밖에 설비의 수원, 배관 및 밸브, 헤드 등 주요 부품에 대한 구성, 기능 및 법적 요구사항 등은「간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)」에 적합하여야 한다.

제4조(작동성능) ① 간이설비에서 요구되는 작동성능은 다음 표에 적합하여야 한다.

구분 항목	시 험 기 준
유효 방수량	최저사용압력에서 최장배관의 말단에 설치된 간이헤드의 방수량은 50 L/min 이상일 것
유효 방수압력	최저사용압력에서 최장배관 말단의 간이헤드 2개를 동시 개방하였을 때 간이헤드 선단의 유효방수압력은 0.1 MPa 이상일 것
방수시간	최고사용압력에서 최단배관에 설치된 간이헤드 2개를 동시에 개방하였을 때 유효방수압력으로 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 방수할 것
음향장치의 성능	최고 및 최저사용압력에서 헤드 1개를 개방하고 음향장치로부터 1 m 떨어진 위치에서 음량을 측정하였을 때 90 ㏈ 이상의 음량이 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 지속될 것
	수동 경보장치의 조작시 확실하게 작동할 것
수동기동 장치성능	배관을 최장배관으로 하고 사용압력범위에서 시험밸브를 개방하였을 때 간이헤드로부터의 유효방수압력의 유지 및 음향장치가 작동할 것
비상전원	상용전원 폐쇄시 자동으로 비상전원으로 전환되어야 하며, 비상전원으로 운전시 간이헤드로부터 유효방수압력의 유지 및 음향장치의 작동은 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 지속될 것. 다만, 무전원 방식의 경우에는 모든 기능의 작동이 10분용은 10분, 20분용은 20분 이상 지속될 것

② 간이설비의 작동성능 시험은 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다.

1. 전기를 사용하는 설비의 전원전압은 정격전압으로 한다.

2. 최고 및 최저사용압력은 의뢰자가 제시한 사용압력범위의 최고 및 최저 압력값을 적용한다.

3. 최장배관은 설비에 사용 가능한 “최대길이의 배관” 및 “관부속품 등의 최대수량”에 의한 조합으로 한다.

4. 최단배관은 설비에 사용 가능한 “최소길이의 배관” 및 “관부속품 등의 최소수량”에 의한 조합으로 한다.

5. 방수시간은 헤드로부터 유효방수압력으로 방수되기 시작한 시점에서부터 종료 시까지의 시간을 측정한다.

6. 설비의 배관 등 구성은 1개 층에 한하며, 신청자의 설계에 따라 설치한다.

제5조(설비의 연속작동성능) 간이설비는 다음 각 호에 따라 1시간 연속하여 운전하였을 때 각 구성부품의 기능에 이상이 없어야 하며, 시험도중 간이헤드로부터의 방수 및 음향장치의 작동이 중단되거나 끊김이 없어야 한다.

1. 수원 및 전원은 지속적으로 공급될 수 있도록 한다.

2. 전기를 사용하는 설비의 전압 및 전류는 정격사용전압 및 정격사용전류로 한다.

3. 설비는 최장배관으로 설치하고 최고사용압력으로 2개의 간이헤드를 개방하여 시험한다.

4. 압력수조방식 및 가압수조방식은 수조내에 가압공기 또는 불연성 고압기체 등이 설계압력 및 유량으로 지속적으로 공급될 수 있도록 한다.

제6조(구성부품의 성능) ① 작동장치의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 압력의 변화 또는 수신기로부터의 화재신호에 따라 확실하게 작동하여야 하며, 100회 반복 작동시험에서 그 기능에 이상이 없어야 한다.

2. 최고사용압력의 1.5배 압력을 5분간 가하는 내압시험에서 누수 및 사용상 지장이  있는 변형이 없어야 한다.

② 유수검지장치의 성능은「유수제어밸브의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 한다.

③ 압력스위치의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 설정압력의 ±5 %(작동압력 고정식의 경우에는 ±10 %)범위의 압력에서 작동하여야    한다.

2. 설비 최고사용압력의 1.5배 수압력을 5분간 가한 후 작동은 제1호에 적합하여야 한    다.

3. 0부터 설비 최고사용압력까지 2 000회 압력변동을 가한 후 작동은 제1호에 적합하    여야 한다.

④ 패들형스위치의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 스위치의 작동은 유수량이 40 L/min 일 때 30초 이내에 작동하여야 하고, 16        L/min 인 경우에는 작동하지 않아야 한다.

2. 스위치를 1 000회 반복 작동시킨 후 작동은 제1호에 적합하여야 한다.

⑤ 펌프의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 운전이 원활하여야 하며, 임펠러 등의 균형상태가 양호하여 각 부의 이상진동 및    이상음이 없어야 한다.

2. 운전 중 압력, 토출량 등에 현저한 변동이 없어야 한다.

3. 펌프본체는 최대 토출압력의 1.5배 압력을 5분간 가하는 경우 펌프의 각 부분에서   누수 등 이상이 발생하지 않아야 한다. 다만, 기능에 지장이 없는 베어링부에서의    누수는 제외한다.

⑥ 체크밸브의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 최고사용압력의 1.5배 압력을 5분간 가하는 내압시험에서 누수 및 사용상 지장이    있는 변형이 없어야 한다.

2. 1차측을 대기압으로 하고 밸브의 2차측에 설비의 최저 및 최고사용압력으로 가압하   였을 때 시트로부터 누수가 없어야 한다.

3. 밸브는 2차측의 유량변화에 따라 확실하게 작동하여야 하며, 100회 반복 작동시험   에서 그 기능에 이상이 없어야 한다.

⑦ 개폐표시형밸브의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 디스크를 완전히 개방한 상태에서 밸브 최고사용압력의 2배의 수압력을 2분간 가하  는 시험에서 누수 및 변형이 없어야 한다.

2. 게이트형 또는 복합형은 다음 표에 규정된 토오크를 가하여 완전히 폐쇄한 상태에  서, 1차측에 밸브 최고사용압력의 1.5배의 수압력 또는 1.1배의 공기압을 1분간 가하는 시험에서 누수 또는 누기되지 아니하여야 한다.

호칭(mm)	토오크(N-m)
15, 20, 25	10
32	11
40	13
50	30
65	40
80	70
100	100
150	150

3. 버터플라이형은 디스크를 완전히 폐쇄한 상태에서, 1차측에 최고사용압력의 1.5배의 수압력 또는 1.1배의 공기압을 1분간 가하는 시험에서 누수 또는 누기되지 아니하여야 한다.

4. 개폐밸브를 완전히 개방된 위치에서 완전히 폐쇄된 위치로의 동작을 게이트형은  100회, 버터플라이형 및 복합형은 1,000회 반복시킨 후 제1호 내지 제3호의 기준에   적합하여야 한다. 다만, 밸브시트가 비탄성 시트일 경우에는 그러하지 아니하다.

⑧ 수조의 성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 수조의 용량은 신청값의 [eqn: {+10} atop {``````````0}] % 이내이어야 한다.

2. 수조에 설치된 자동급수장치(압력수조를 이용한 가압송수장치인 경우는 압력저하방지를 위한 자동식 공기충전기, 가압수조방식의 경우는 감압밸브 기능 포함)는 50회  반복시험에서 기능에 이상이 없어야 한다.

3. 수조가 비내식성 재질인 경우 수조 내용적의 1/3에 3 %의 염화나트륨(Nacl) 수용  액을 넣고, 7일간 방치한 경우 녹이 발생하지 아니하여야 한다.

4. 대기압이 작용하는 수조는 수조에 물을 가득 1시간을 방치한 경우 용접부 및 배관  연결부 등에 누수가 없어야 한다.

5. 압력수조 및 가압수조방식의 수조는 최고사용압력의 1.5배 수압력을 가하는 경우  물이 새거나 현저한 변형이 없어야 한다.

6. 압력수조방식 및 가압수조방식에 설치하는 안전밸브는 설비의 최고사용압력과 최고 사용압력의 1.3배 압력범위 내에서 작동되어야 한다.

제7조(표시시항 등) 간이설비의 표시사항은 다음 각 호를 명판에 표시하여 보기 쉬운 장소에 부착하여야 한다. 다만, 제11호 및 제12호는 취급설명서 등에 표시할 수 있다.

1. 품명 및 형식

2. 성능인증번호

3. 제조업체명 또는 상호(수입하는 경우 수입원)

4. 제조년월 및 제조번호

5. 사용압력범위

6. 사용온도범위(헤드 및 설비의 구성부품이 원활하게 작동 가능한 온도범위)

7. 사용 가능한 배관 길이, 관자재의 종류, 압력수조방식의 경우 공기충전기 용량, 가압수조방식의 경우 가압원 용량 및 압력 등

8. 승인된 조건(구성부품, 배관, 설치시방서)에 따라 설치되어야 한다는 안내문

9. 시공자명 및 연락처

10. 합격표시란

11. 설치방법 및 취급상의 주의사항

12. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S내용 및 A/S관련 연락처 등)

제8조(부가장치 및 세부사항) 이 기준에서 정하지 아니한 부가장치는 간이설비의 기본성능에 영향을 미치지 아니하여야 하며, 신청자가 제시하는 부가장치의 성능이 충분히 발휘되어야 하며 다음 각 호에서 적합하여야 한다.

1. 부가장치가 기본성능에 영향을 미치지 아니하는지를 각종 시험분석 기술자료 등으   로 확인하거나 필요시 이를 시험하여 확인할 수 있다.

2. 부가장치의 성능은 신청자가 제시하는 규격 등으로 시험하여 확인한다.

3. 부가장치의 성능시험결과, 해당 부가장치의 성능이 신청자가 제시하는 성능범위이내   인지를 확인한다.

제9조(세부사항) 이 기준의 시행에 관하여 필요한 세부사항은 소방방재청장이 이를 정한다.

제10조(재검토기한) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 10월 31일까지로 한다.

부칙(2012.11.1.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 2개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(성능인증의 경과조치) 이 기준의 시행 당시「소방산업의 진흥에 관한 법률」제14조에 따른 한국소방산업기술원으로부터 그 성능 등을 인정받은 경우에는 성능시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. 이 경우 성능시험의 일부 또는 전부를 생략받고자 할 때에는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 성능인증을 신청하여야 한다.