■ 화재감정기관 지정 및 운영에 관한 고시 [별표 1] <제정 2022.12.1.>

화재감정기관 지정기준(제3조제1항 관련)

1. 전문인력 보유기준

구 분	자격기준
주된 기술인력 (2명 이상)	1. ｢국가기술자격법｣에 따른 국가기술자격의 직무분야 중 화재감식평가 분야의 기사 자격 취득 후 화재조사 관련 분야에서 5년 이상 근무한 사람 2. 화재조사관 자격 취득 후 화재조사 관련 분야에서 5년 이상 근무한 사람 3. 이공계 분야의 박사학위 취득 후 화재조사 관련 분야에서 2년 이상 근무한 사람
보조 기술인력 (3명 이상)	1. ｢국가기술자격법｣에 따른 국가기술자격의 직무분야 중 화재감식평가 분야의 기사 또는 산업기사 자격을 취득한 사람 2. 화재조사관 자격을 취득한 사람 3. 소방청장이 인정하는 다음의 어느 하나 이상에 해당하는 화재조사 관련 국제자격증 소지자 가. 공인 화재폭발 조사관(CFEI; Certifired Fire & Explosion Investigator) 나. 공인 자동차 화재 조사관(CVFI; Certifired Vehicle Fire Investigator) 다. 공인 화재 조사관 훈련관(CFII; Certified Fire Investigation Instructor) 4. 이공계 분야의 석사 이상 학위 취득 후 화재조사 관련 분야에서 1년 이상 근무한 사람

2. 시설 보유기준

시 설	규격	비 고
화재감정 분석실	1실	화재조사 구성장비를 유효하게 보존ㆍ사용할 수 있고, 환기 및 배기 가능한 50 제곱미터 이상의 실(室) ※ 허가된 출입자 통제 및 CCTV 등 보안 시스템 구비 ※ 감정인의 유해물질 노출 차단을 위한 환기 시스템 구비
화재 실험실	1실	화재재현 및 폭발실험을 할 수 있는 환풍 설비를 설치하고, 환기 및 배기 가능한 100 제곱미터 이상(화재재현실+폭발실험실)의 실(室) ※ 허가된 출입자 통제 및 CCTV등 보안 시스템 구비되어야 됨.
증거‧ 기록물 보관실	1실	증거물을 고려한 적정한 규모로 설치하되 하나의 실이 최소 50 제곱미터 이상의 실(室) ※ 화재실험시 안전을 위해 실험실에 스프링클러(수동) 등 비상시 화재진압 설비 등이 구비할 것 ※ 감정인의 유해물질 노출 차단을 위한 환기 시스템 구비할 것

※ 보유기준을 충족하지 않더라도 기관의 규모 및 여건 등을 고려하여 그 사유를 소명하고 평가반이 화재감정업무를 수행하는데 지장이 없다고 인정하는 경우 평가 점수 부여

3. 장비 보유기준

구분		장비	단위	수량
화재감정장비 (18종)	공통 장비 (13종)	감정물 촬영 기기(카메라 및 동영상 촬영 기기)	대	1
		비파괴 촬영기기(X-RAY 기기)	대	1
		현미경(실체현미경, 금속현미경)	대	1
		시편성형기	대	1
		시편연마기	대	1
		온도센터 데이터 수집기	대	1
		적외선열화상장비	대	1
		화재시뮬레이션시스템	대	1
		종합계전시험기	대	1
		파형기록계	대	1
		전원품질분석기	대	1
		전기단락흔실험장비(1차용흔, 2차용흔, 용융흔)	대	1
		가스누기측정기	대	1
	선택 장비 (5종)	3D스캐너	대	1
		3D카메라	대	1
		계전기시험기	대	1
		비파괴절연진단장치	대	1
		축전지진단측정기	대	1
증거수집장비 (3종)	공통 장비	증거물 수집기구세트(핀셋류, 가위류 등)	세트	1
		증거물 보관세트 (상자, 봉투, 밀폐용기, 유증수집용 캔 등)	세트	1
		증거물 표식세트(번호, 화살ㆍ○표, 스티커 등)	세트	1
화재감정차량 (1종)	공통 장비	화재감정용 전용차량 (1,600리터 이상의 적재공간 확보, 화재감정 표식 부착 등)	대	1

※ 비고

1. 공통장비: 반드시 구매하여야 하는 장비

2. 선택장비: 신청기관 여건에 맞게 보유 여부를 선택할 수 있는 장비