[별표 4]

모자 규격서

Ⅰ. 남성 정모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 남성 정모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

남성 정모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

품 명	용 도	규 격	비 고
복 지	겉 감 용	하정복원단과 같은재질	PANTONE 19-3921 TXC
주 름 테	동테싸개용	주름테규격
챙	차 양 용	검정멜톤지	도면참조
월계수장식	직위표시용	금색모루수	금색도금무광
금선턱끈	앞장식용	황동판 0.4mm
폴리에스터	테속심용	견본참조
연 결 쇠	연 결 쇠	견본참조
검정인조가죽	땀받이용	견본참조
반투명비닐	천장기름받이용	견본참조
광 목	합포 및 이음선치기용	견본참조
화 섬 지	땀받이 보완용	견본참조
망 사 지	통 풍 용	견본참조
금색단추	턱끈매듭용	견본참조
앞 받 침	앞세움용	견본참조
봉 사	봉 제 용	견본참조
면 능 직	테밑둘레용	견본참조
태 피 터	안 감 용	견본참조
비닐 호스	천장둘레용	견본참조
동 테 철	형태유지용	견본참조
인조가죽	동테철싸개용	견본참조
모자표장	표 식 용	황동판 금색도금

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : mm)

호수	머리둘레	천장		변둘레			챙		턱끈 (폭)	머리띠 (자바라) (폭)
		길이	너비	앞	옆	뒤	앞선 길이	길이
1	610	280	270	60	50	50	360	55	12	40
2	603	280	270	60	50	50	360	55	12	40
3	597	277	267	60	50	50	360	55	12	40
4	591	277	267	60	50	50	360	55	12	40
5	584	274	264	60	50	50	360	55	12	40
6	578	274	264	60	50	50	360	55	12	40
7	572	271	261	60	50	50	360	55	12	40
8	565	271	261	60	50	50	360	55	12	40
9	559	268	258	60	50	50	360	55	12	40
10	553	268	258	60	50	50	360	55	12	40
11	546	265	255	60	50	50	360	55	12	40
12	540	265	255	60	50	50	360	55	12	40

※ 허용공차 : ±2mm

3.3 제조 및 가공

3.3.1 정모 겉감원단은 이색지를 사용할 수 없다.

3.3.2 챙 표면은 두께 1mm의 흑색비닐을 사용하고 중간 화이버원지를 한겹 넣고            뒷면은 녹색비닐 인조가죽을 부착하고 앞면을 비닐로 싸서 봉제한다.

3.3.3 정모는 완전 부착식으로 봉합한다.

3.3.4 정모 커버의 봉제는 25mm간 10땀 이상으로 한다.

3.3.5 자바라는 동테표면에 오게 하고 모자띠 테이프의 이음선을 뒷중앙에 오게 한다.

3.3.6 챙 앞심은 모자표장(정장)을 중심으로 옆귀단추 부분까지 소정의 봉제를 한다.

3.3.7 땀받이의 폭은 450mm로 하고 250mm간 6땀 이상으로 하며 전면에 폭 20mm 넓이의         화섬지를 덧댄다.

3.3.8 모자중심선을 기준으로 뒷변은 겉감과 유사한 색상의 망사직으로 한다.

3.3.9 천장비닐 호스는 정모 크기에 따라 천장표면이 직선화되도록 하고 이음선은           비닐호스를 사용한다.

3.3.10 동테 상단 부위에 원형유지를 위하여 일정 넓이의 철심을 보강하고 인조가죽으로          봉합한다.

3.3.11 테 아래 싸개는 면능직으로 자바와 연결 봉제하여 테에 봉합한다.

3.3.12 천장 둘레에 광목으로 선치기 한다.

3.3.13 정모는 비닐커버를 포함한다

3.3.14 상단 중앙에 구멍을 내어 도면과 동일한 모자표장(정장)을 부착한다.

3.3.15 본 규격에 명시되지 않은 사항은 도면 및 일반봉제 방법에 의한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 제품 천장 반투명 비닐 속에 라벨표시를 한다.

6.2 비닐주머니 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

남성 정모

월계수 장식 (의용소방대장 이상)

월계수 장식 (지역대장, 부대장)

금선턱끈

Ⅱ. 여성정모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 여성 정모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

여성 정모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	복 지	겉감용	하정복 원단과 같은 재질	PANTONE 19-3921 TXC
보조재료	스 펀 지	속심용	견본참조
	원 지	속심용	견본참조
	투명비닐	천장땀받이용	견본참조
	화 섬 지	땀받이용	견본참조
	귀 단 추	턱끈매듭용	남성용과 동일	견본참조
	금선턱끈	앞장식용	견본참조
	챙	차 양 용	검정멜톤지	도면참조
	월계수장식	직위표시용	금속판
	챙 심	겉감	견본참조
	망 사	속실용	견본참조
	봉 사	봉제용	견본참조
	광 목	천장테이프	흑색광목

3.2 제품치수는 다음과 같다.

(단위 : mm)

호수	머리둘레	천장		변둘레		챙		턱끈 (폭)	머리띠 (자바라) (폭)
		길이	너비	앞	뒤	앞	길이
1	610	190	180	80	70	65	55	12	35
2	603	190	180	80	70	65	55	12	35
3	597	185	175	80	70	65	55	12	35
4	591	185	175	80	70	65	55	12	35
5	584	180	170	80	70	65	55	12	35
6	578	180	170	80	70	65	55	12	35
7	572	175	165	80	70	65	55	12	35
8	565	175	165	80	70	65	55	12	35
9	559	170	160	80	70	65	55	12	35
10	552	170	160	80	70	65	55	12	35
11	546	165	155	80	70	65	55	12	35
12	540	165	155	80	70	65	55	12	35
13	533	160	150	80	70	65	55	12	35

※허용공차 : ±2mm

3.3 제조 및 가공

3.3.1 재단은 경ㆍ위사 방향을 맞추어 재단한다.

3.3.2 형지 설정은 견본에 의한다.

3.3.3 봉제 땀수 25mm간 10땀 이상으로 한다

3.3.4 박이 시작과 끝맺음에는 3회 이상 눌러 박는다.

3.3.5 모자안 망사심은 원형을 유지하도록 고루 봉제한다.

3.3.6 땀받이는 머리둘레 솔기가 갖추어지게 돌려 박는다.

3.3.7 상단 중앙에 구멍을 내어 도면과 동일한 모자표장(정장)을 부착한다.

3.3.8 본 규격에 명시되지 않은 사항은 도면 및 일반봉제 방법에 의한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 제품 천장 반투명 비닐 속에 라벨표시를 한다.

6.2 비닐주머니 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

여성 정모

Ⅲ. 기동모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 기동모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

기동모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	복 지	겉 감 용	폴리에스터 100%	PANTONE 19-3921 TXC
보조재료	면 20수 트윌지	땀받이, 이음선치기	견본참조
	망 사	안 감 용	견본참조
	폴리에틸렌원지	챙 심	견본참조
	부 직 포	땀받이심지	견본참조
	모자표장	표 식 용	견본참조
	비접착심지 (니들펀치)	앞 심 용	견본참조
	10수 P/C	앞심, 안감용	견본참조	고밀도
	뒷 고 리	크기조절용	견본참조	레일식 조절장치 (검정색)
	봉 사	봉 제 용	견본참조

3.2 제품치수는 다음과 같다.

(단위 : mm)

호수	머리둘레	앞높이	챙너비	챙길이	내대길이	뒷길이
특대	610	75	200	80	32	10
대	597	75	200	80	32	10
중	572	75	200	80	32	10
소	559	75	200	80	32	10

※허용공차 : ±2mm

3.3 제조 및 가공

3.3.1 원단은 이색지를 사용할 수 없다.

3.3.2 안감은 전면에 10수 P/C(고밀도)를 사용하고 나머지 부분은 망사지로 한다.

3.3.3 전면에 비접착심지(니들펀치)를 접착하여 모자 앞면이 세워지도록 한다.

3.3.4 천장부분에 통기용 구멍 4개를 내고 재봉기로 돌려 박는다.

3.3.5 안감과 겉감 이음선 봉합부분에 안으로 검정화섬지를 덧대어 앞부분 및 뒷부분         모두 2본침으로 선치기 한다.

3.3.6 챙은 주머니식으로 하며 챙 끝에서 20mm 간격을 두고 5mm 간격으로 2선을 누빈다.

3.3.7 모자표장은 전면 상단 중앙에서 20mm 아래에 모자표장(약장) 상단이 오도록           도면과 동일하게 자수처리 한다.

3.3.8 호수 표시는 뒷면 내부에 별도 라벨을 부착한다.

3.3.9 봉제땀수는 25mm간 8땀 이상으로 하고 챙 누빔 땀수는 4땀 이상으로 한다.

3.3.10 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 일반 봉제 방법에 의한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 비닐주머니 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.2 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

기동모

Ⅳ. 기동모(하계) 규격서

1. 적용범위

이 규격은 기동모(하계)에 대하여 규정한다.

2. 종    류

기동모(하계)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

부 품 명	용 도	적 용 규 격
나 일 론	턱 끈	직경 4∼5㎜(내부심지) 끈, 색상은 5도 나염 적용
폴리프로필렌	턱끈 조절용 스토퍼	폭 15㎜ 2개의 구멍 조리개, 색상은 수요군 요구색
폴리에스터	재봉사	KS K 3601 폴리에스터 방적봉사 규격 중 50/3, 색상은 원단색 준용
부 직 포	챙심용	시중 고급 폴리에스터 부직포 적용하되 두께 상지 0.6㎜, 하지 0.2㎜ 적용, 색상은 수요군 요구색
황동스냅	챙 접이단추	13㎜스냅 활동(똑딱이) 엔틱 골드 도금
합성섬유직물	쌍침용	KS K 1452 규격중 PF95 적용하되 색상은 진곤색
땀 받 이	겉감용	흡수 속건 소재로 향균 소취 가공, 견본 참조
	심지용	통기성 망사 (모노필라멘트사 가공), 견본 참조

3.2 형태 및 치수는 다음과 같다.

호칭	머리둘레	앞중앙		옆반달		챙		중앙
		높이	폭	높이	폭	앞/뒤	옆
소	560	75	130	100	150	75	70	130
중	580	80	135	105	155	75	70	135
대	600	80	135	105	165	75	70	135
특대	630	85	140	110	175	75	70	140

(단위 :㎜)

※ 허용공차 : 2mm

3.3 제조 및 가공

3.3.1 겉감은 경ㆍ위사 방향을 잘 맞추어 재단하되 겉감의 각부속 몸판은 이색지가          사용되지 않도록 재단 및 봉제를 하여야 한다.

3.3.2 봉제 시작과 끝맺음에는 2회 이상 왕복하고 땀수는 50㎜간 몸판부위는 16땀 이상,         챙 및 기타 부위는 13땀 이상으로 균일하게 봉제하여야 한다.

3.3.3 선치기용 합성섬유직물은 끝이 풀리지 않도록 사선으로 재단하여 사용해야 하며,         몸판 각 쪽의 봉제부위 안쪽은 그림과 같이 13㎜ 너비로 두줄 겉박이 한다.

3.3.4 모자의 몸판 각 쪽 조합부 시접은 5㎜ 이상, 기타 부위는 10㎜ 이상으로 한다.

3.3.5 모자 앞면 안쪽에는 힘받이용 부직포와 겉감을 접착하여 챙 안둘레에 균형유지가         되도록 부착한다.

3.3.6 챙은 겉감원단을 부직포로 상하 접착하여 봉제 후 뒤집어서 6±1㎜간격으로 원형         봉제 한다.

3.3.7 땀받이용 겉감 및 심지원단을 사선으로 재단후 심지원단(통기성 망사)를 겉감원단을         감싸서 폭30㎜를 봉제하여 모자 안쪽 둘레 전체에 봉탈되지 않도록 균일하게 봉제         부착 하여야 한다.

3.3.8 모자 챙 양쪽과 옆면중앙에 황동스냅을 달아 탈부착이 용이하고 견고하게 조립한다.

3.3.9 턱끈은 1,200㎜를 잘라서 조리개에 끼워 중앙에 오도록 봉제 한다.

3.3.10 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 일반 봉제 방법에 의한다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 납품된 제품 중 1∼5%의 표본을 무작위로 뽑아 검사한다.

4.2.2 봉제 적합성 여부를 확인한다.

4.2.3 제품 호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 확인한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부를 검사한다.

4.3.3 제품 치수에 대한 호수별 규격과 일치 여부를 검사한다.

5. 포장방법

5.1 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품은 각 1매씩 비닐 주머니에 넣어 포장한다.

6. 표시방법

6.1 비닐주머니 일면에 품명 및 호수를 표시한다.

6.2 골판지상자 전면에 내용물의 품명, 호수, 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 계약관은 계약 전에 규격서로 제품의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품 결정 여부를 교정          받은 후 작업을 개시하여야 한다.

기동모(하계용)