[별표 2]

물리적 위험성에 대한 유해위험문구 및 예방조치문구(제4조제2항관련)

1. 물리적 위험성에 대한 유해위험문구(H CODE)

코드	유해위험 등급 (Hazard Class)	유해위험 구분 (Hazard Category)	유해위험 문구
H200	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질
H201	폭발성 물질	등급 1.1	폭발성 물질; 대폭발 위험
H202	폭발성 물질	등급 1.2	폭발성 물질; 심한 분출 위험
H203	폭발성 물질	등급 1.3	폭발성 물질; 화재, 폭풍 또는 분출 위험
H204	폭발성 물질	등급 1.4	화재 또는 분출 위험
H205	폭발성 물질	등급 1.5	화재 시 대폭발할 수 있음
H220	인화성 가스	구분 1	극인화성 가스
H221	인화성 가스	구분 2	인화성 가스
H222	에어로졸	구분 1	극인화성 에어로졸
H223	에어로졸	구분 2	인화성 에어로졸
H224	인화성 액체	구분 1	극인화성 액체 및 증기
H225	인화성 액체	구분 2	고인화성 액체 및 증기
H226	인화성 액체	구분 3	인화성 액체 및 증기
H227	인화성 액체	구분 4	가연성 액체
H228	인화성 고체	구분 1, 2	인화성 고체
H229	에어로졸	구분 1, 2, 3	압력 용기 : 가열하면 터질 수 있음
H232	인화성 가스	자연발화성 가스	공기에 노출되면 자연발화할 수 있음
H240	자기반응성 물질 및 혼합물; 유기과산화물	형식 A	가열하면 폭발할 수 있음
H241	자기반응성 물질 및 혼합물; 유기과산화물	형식 B	가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음
H242	자기반응성 물질 및 혼합물; 유기과산화물	형식 C, D, E, F	가열하면 화재를 일으킬 수 있음
H250	자연발화성 액체; 자연발화성 고체	구분 1	공기에 노출되면 자연발화함
H251	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1	자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음
H252	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 2	대량으로 존재 시 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음
H260	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1	물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴
H261	물반응성 물질 및 혼합물	구분 2, 3	물과 접촉 시 인화성 가스를 발생시킴
H270	산화성 가스	구분 1	화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제
H271	산화성 액체; 산화성 고체	구분 1	화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제
H272	산화성 액체; 산화성 고체	구분 2, 3	화재를 강렬하게 함; 산화제
H280	고압가스	압축가스 액화가스 용해가스	고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
H281	고압가스	냉동액화가스	냉동액화가스 포함; 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음
H290	금속부식성 물질	구분 1	금속을 부식시킬 수 있음

2. 물리적 위험성에 대한 예방조치문구 (P CODE)

가. 일반

코드	유해위험 등급 (Hazard Class)	유해위험 구분 (Hazard Category)	예방조치 문구
P101	적절하게 적용	-	의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보시오.
P102	적절하게 적용	-	어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.
P103	적절하게 적용	-	사용 전에 라벨을 읽으시오.

나. 예방

코드	유해위험 등급 (Hazard Class)	유해위험 구분 (Hazard Category)	예방조치 문구
P201	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P210	폭발성 물질	등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	열, 고온의 표면, 스파크, 화염 그리고 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
	인화성 가스	구분 1, 2
	에어로졸	구분 1, 2, 3
	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4
	인화성 고체	구분 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P211	에어로졸	구분 1, 2	화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
P220	산화성 가스	구분 1	의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
P222	인화성 가스	자연발화성 가스	공기에 접촉시키지 마시오.
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
P223	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2	물과 접촉시키지 마시오.
P230	폭발성 물질	등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	…(으)로 젖은 상태를 유지하시오.
P231	자연발화성 액체	구분 1	불활성 기체/…하에서 취급 및 저장 하시오.
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3
P232	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3	습기를 방지하시오.
P233	인화성 액체	구분 1, 2, 3	용기를 단단히 밀폐하시오.
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
P234	폭발성 물질	등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	원래의 용기에만 보관하시오.
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
	금속부식성 물질	구분 1
P235	인화성 액체	구분 1, 2, 3	저온으로 유지하시오.
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P240	폭발성 물질	등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	용기와 수용설비를 접지하시오.
	인화성 액체	구분 1, 2, 3
	인화성 고체	구분 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P241	인화성 액체	구분 1, 2, 3	방폭형 [전기/환기/조명/…] 설비를 사용하시오.
	인화성 고체	구분 1, 2
P242	인화성 액체	구분 1, 2, 3	스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243	인화성 액체	구분 1, 2, 3	정전기 방지 조치를 취하시오.
P244	산화성 가스	구분 1	밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하시오.
P250	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	연마/충격/마찰/…을(를) 가하지 마시오.
P251	에어로졸	구분 1, 2, 3	사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
P280	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
	인화성 가스	자연발화성 가스
	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4
	인화성 고체	구분 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P282	고압가스	냉동액화가스	방한장갑과 안면 보호구 또는 보안경을 착용하시오.
P283	산화성 액체	구분 1	방화복 또는 방염복을 착용하시오.
	산화성 고체	구분 1
P231 + P232	자연발화성 액체	구분 1	불활성 기체/…하에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하시오.
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3

주 : 예방조치문구란의 점 3개"…"는 모든 적용 조건이 나열되지 않았음을 의미한다. 예를 들어 P241에서의 …표시는 전기적/환기/조명 외에 적절한 추가 장비가 적용할 수 있으며, 이에 관한 내용을 명시하여야 한다.

다. 대응

코드	유해위험 등급 (Hazard Class)	유해위험 구분 (Hazard Category)	예방조치 문구
P302	자연발화성 액체	구분 1	피부에 묻으면 :
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
P303	인화성 액체	구분 1, 2, 3	피부(또는 머리카락)에 묻으면 :
P306	산화성 액체	구분 1	의류에 묻으면 :
	산화성 고체	구분 1
P315	고압가스	냉동액화가스	즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.
P334	자연발화성 액체	구분 1	차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
P335	자연발화성 고체	구분 1	피부에 묻은 물질을 털어내시오.
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
P336	고압가스	냉동액화가스	미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오.
P353	인화성 액체	구분 1, 2, 3	피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오.].
P360	산화성 액체	구분 1	의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
	산화성 고체	구분 1
P361	인화성 액체	구분 1, 2, 3	오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.
P370	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	화재 시 :
	산화성 가스	구분 1
	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4
	인화성 고체	구분 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P371	산화성 액체	구분 1	대형 화재 시 :
	산화성 고체	구분 1
P372	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	폭발 위험성이 있음.
		등급 1.4
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A
	유기과산화물	형식 A
P373	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
		등급 1.4
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A
	유기과산화물	형식 A
P375	폭발성 물질	등급 1.4	폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 B
	산화성 액체	구분 1
	산화성 고체	구분 1
	유기과산화물	형식 B
P376	산화성 가스	구분 1	안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
P377	인화성 가스	구분 1, 2	가스 누출 화재 : 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
P378	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4	불을 끄기 위해 …을(를) 사용하시오.
	인화성 고체	구분 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 B, C, D, E, F
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
	유기과산화물	형식 B, C, D, E, F
P380	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	주변 지역의 사람을 대피시키시오.
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B
	산화성 액체	구분 1
	산화성 고체	구분 1
	유기과산화물	형식 A, B
P381	인화성 가스	구분 1, 2	누출 시, 모든 점화원을 제거하시오.
P390	금속부식성 물질	구분 1	물질 손상을 방지하기 위해 누출물질을 흡수시키시오.
P302 + P334	자연발화성 액체	구분 1	피부에 묻으면 : 차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].
P306 + P360	산화성 액체	구분 1	의류에 묻으면 : 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오.
	산화성 고체	구분 1
P336 + P315	고압가스	냉동액화가스	미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오.
P370 + P376	산화성 가스	구분 1	화재 시 : 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
P370 + P378	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4	화재 시 : 불을 끄기 위해 …을(를) 사용하시오.
	인화성 고체	구분 1, 2
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 C, D, E, F
	자연발화성 액체	구분 1
	자연발화성 고체	구분 1
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
	유기과산화물	형식 C, D, E, F
P302 + P335 + P334	자연발화성 고체	구분 1	피부에 묻으면 : 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오[또는 젖은 붕대로 감싸시오].
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
P303 + P361 + P353	인화성 액체	구분 1, 2, 3	피부(또는 머리카락)에 묻으면 : 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오.].
P370 + P380 + P375	폭발성 물질	등급 1.4	화재 시 : 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
P371 + P380 + P375	산화성 액체	구분 1	대형 화재 시 : 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.
	산화성 고체	구분 1
P370 + P372 + P380 + P373	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.5	화재 시 : 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.
		등급 1.4
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A
	유기과산화물	형식 A
P370 + P380 + P375 [+ P378]	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 B	화재 시 : 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. [불을 끄기 위해 …을(를) 사용하시오.]
	유기과산화물	형식 B

라. 저장

코드	유해위험 등급 (Hazard Class)	유해위험 구분 (Hazard Category)	예방조치 문구
P401	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	관련 법규에 명시된 내용에 따라 저장하시오.
P402	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3	건조한 장소에 보관하시오.
P403	인화성 가스	구분 1, 2	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	산화성 가스	구분 1
	고압가스	압축가스, 액화가스, 냉동액화가스, 용해가스
	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P404	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3	밀폐된 용기에 보관하시오.
P406	금속부식성 물질	구분 1	금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.
P407	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1, 2	적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하시오.
P410	에어로졸	구분 1, 2, 3	직사광선을 피하시오.
	고압가스	압축가스, 액화가스, 용해가스
	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P411	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F	보관 시 …℃를 넘지 않도록 하시오.
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P412	에어로졸	구분 1, 2, 3	50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
P413	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1, 2	반응성이 높은 물질이므로 …kg 이상으로 보관 시 …℃를 넘지 않도록 하시오.
P420	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F	격리하여 보관하시오.
	자기발열성 물질 및 혼합물	구분 1, 2
	산화성 액체	구분 1
	산화성 고체	구분 1
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F
P402 + P404	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3	건조한 장소에 보관하시오. 밀폐된 용기에 보관하시오.
P403 + P235	인화성 액체	구분 1, 2, 3	환기가 잘 되는 곳에 보관하고, 저온으로 유지하시오.
P410 + P403	고압가스	압축가스, 액화가스, 용해가스	직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
P410 + P412	에어로졸	구분 1, 2, 3	직사광선을 피하고 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

마. 폐기

코드	유해위험 등급 (Hazard Class)	유해위험 구분 (Hazard Category)	예방조치 문구
P501	폭발성 물질	불안정한 폭발성 물질 및 등급 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기 하시오.
	인화성 액체	구분 1, 2, 3, 4,
	자기반응성 물질 및 혼합물	형식 A, B, C, D, E, F
	물반응성 물질 및 혼합물	구분 1, 2, 3
	산화성 액체	구분 1, 2, 3
	산화성 고체	구분 1, 2, 3
	유기과산화물	형식 A, B, C, D, E, F