[별표 3]

경고표지 양식ㆍ규격 및 부착방법(제5조제4항관련)

1. 양식

가. UN의 RTDG에 따른 표시

<인화성 액체인 경우 예시>

나. UN의 GHS에 따른 경고표지

제품정보

o 신호어 :

o 유해위험문구:

o 예방조치문구 :

o 공급자 정보 :

<인화성 액체인 경우 예시>

2. 규격

가. UN RTDG에 따른 표지 규격

1) 그림문자의 크기는 100㎜ × 100㎜ 이상의 마름모꼴로 한다.

2) 물질명 및 UN번호의 문자높이는 12㎜ 이상으로 하되, 용량이 30ℓ 이하 또는 최대 순질량이 30㎏ 이하인 포장화물 및 수용량이 60ℓ 이하인 실린더의 경우에는 6㎜ 이상의 높이이어야 하며, 5ℓ 이하 또는 5㎏ 이하인 포장화물인 경우에는 적절한 높이이어야 한다.

나. UN GHS에 따른 표지 규격

1) 용기의 용량별 인쇄 또는 표찰의 크기

용기의 용량	크기
5ℓ 미만	용기의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5% 이상
5ℓ 이상 50ℓ 미만	90 ㎠ 이상
50ℓ 이상 200ℓ 미만	180 ㎠ 이상
200ℓ 이상 500ℓ 미만	300 ㎠ 이상
500ℓ 이상	450 ㎠ 이상

2) 그림 문자의 크기

가) 개별 그림문자의 크기는 인쇄 또는 표찰 규격의 40분의 1 이상이어야 하되, 최소한 0.5 ㎠ 이상이어야 한다.

나) 위험물의 내용량이 100 g 이하 또는 100 ㎖ 이하인 경우에는 제품정보, 그림문자, 신호어 및 공급자정보만을 표시하는 것도 허용한다.

다) 1ℓ 미만의 소량 용기로서 경고표지를 용기에 직접 인쇄하고자 하는 경우에는 그 용기 표면의 색상이 두가지 이하로 착색되어 있는 경우에 한하여 용기에 주로 사용된 색상(검정색계통 제외)을 그림문자의 바탕색으로 할 수 있다.

3. 부착방법

가. 이중용기

1) 외부용기

외부용기에는 UN의 RTDG에 따른 표지를 제1호가목에 따라 부착하여야 한다. 다만, UN RTDG의 적용받지 않는 물질인 경우에는 제1호나목에 의한 표시를 하여야 한다.

2) 내부용기

내부용기에는 제1호나목에 따라 표지를 부착하여야 한다. 다만, 내부용기 표지의 그림문자는 외부 용기에 표시한 UN의 RTDG에 따른 그림문자로 대체하여 표시할 수 있다.

주1 : "이중용기"란 1개의 용기 안에 1개 이상의 용기가 들어있는 용기를 말한다.

주2 : "외부용기"란 이중용기에서 가장 바깥쪽의 용기를 말한다.

주3 : "내부용기"란 운송을 위하여 외부 용기를 필요로 하는 용기로 외부용기 내부의 모든 용기를 말한다.

나. 단일용기

1) UN의 RTDG를 적용받는 물질인 경우에는 제1호가목에 따른 표지와 제1호나목에 따른 표지를 모두 부착하여야 한다. UN의 RTDG에 따른 심벌과 UN의 GHS에 따른 유해위험성을 나타내는 심벌이 동일할 경우에는 GHS 표지내의 동일한 심벌을 생략해야 한다.

2) UN의 RTDG를 적용받지 않는 물질인 경우에는 제1호나목(UN의 GHS)에 따른 표시를 하여야 한다.

주 : "단일용기"란 이중용기외의 용기를 말한다.

다. 표지부착 예시

1) 인화성 액체 (구분2)

이중용기		단일용기
가. 외부용기	나. 내부용기
물 질 명 UN 번호	또는	물 질 명 UN 번호
외부용기에는 RTDG 표지를 부착 하여야 한다(RTDG를 적용받지 않는 물질인 경우에는 GHS에 따른 표시를 하여야 한다).	GHS표지 내의 그림문자를 RTDG에 따른 그림문자로 대체하여 표시할 수 있다.	UN의 RTDG에 따른 심벌과 UN의 GHS에 따른 유해위험성을 나타내는 심벌이 동일할 경우에는 GHS 표지 내의 동일한 심벌을 생략해야 한다.

2) 인화성 액체 (구분2) 및 특정 표적장기 독성

이중용기		단일용기
가. 외부용기	나. 내부용기
물 질 명 UN 번호	또는	물 질 명 UN 번호
외부용기에는 RTDG 표지를 부착 하여야 한다(RTDG를 적용받지 않는 물질인 경우에는 GHS에 따른 표시를 하여야 한다).	GHS표지 내의 그림문자를 RTDG에 따른 그림문자로 대체하여 표시할 수 있다.	UN의 RTDG에 따른 심벌과 UN의 GHS에 따른 유해위험성을 나타내는 심벌이 동일할 경우에는 GHS 표지 내의 동일한 심벌을 생략해야 한다.