■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 3] <개정 2023. 2. 8.>
변경허가 및 변경신고 대상 신규 오염물질등의 농도기준(제5조제1항 관련)
1. 영 별표 2 제2호 각 목 외의 부분 및 별표 3 제2호자목에 따른 농도기준은 다음과 같다. 가. 대기오염물질 1) 「대기환경보전법」 제2조제9호의 특정대기유해물질(이하 "특정대기유해물질"이라 한다)
	물질명	농도기준
	염소 및 염화수소	0.4ppm
	불소화물	0.05ppm
	시안화수소	0.05ppm
	염화비닐	0.1ppm
	페놀 및 그 화합물	0.2ppm
	벤젠	0.1ppm
	사염화탄소	0.1ppm
	클로로포름	0.1ppm
	포름알데히드	0.08ppm
	아세트알데히드	0.01ppm
	1,3-부타디엔	0.03ppm
	에틸렌옥사이드	0.05ppm
	디클로로메탄	0.5ppm
	트리클로로에틸렌	0.3ppm
	히드라진	0.45ppm
	카드뮴 및 그 화합물	0.01mg/m3
	납 및 그 화합물	0.05mg/m3
	크롬 및 그 화합물	0.1mg/m3
	비소 및 그 화합물	0.003ppm
	수은 및 그 화합물	0.0005mg/m3
	니켈 및 그 화합물	0.01mg/m3
	베릴륨 및 그 화합물	0.05mg/m3
	폴리염화비페닐	1pg/m3
	다이옥신	0.001ng-TEQ (독성등가치)/m3
	다환방향족 탄화수소류	10ng/m3
	이황화메틸	0.1ppb
	총 휘발성유기화합물 (아닐린, 스틸렌, 테트라클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 에틸벤젠, 아크릴로니트릴)	0.4mg/m3
	그 밖의 특정대기유해물질	0.00
2) 특정대기유해물질 외의 대기오염물질 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따라 오염물질을 정량화할 수 있는 최소한의 농도(이하 "정량한계값"이라 한다) 나. 수질오염물질 1) 「물환경보전법」 제2조제8호의 특정수질유해물질(이하 "특정수질유해물질"이라 한다)
	물질명	농도기준(mg/L)
	구리와 그 화합물	0.1
	납과 그 화합물	0.01
	비소와 그 화합물	0.01
	수은과 그 화합물	0.001
	시안화합물	0.01
	유기인 화합물	0.0005
	6가크롬 화합물	0.05
	카드뮴과 그 화합물	0.005
	테트라클로로에틸렌	0.01
	트리클로로에틸렌	0.03
	폴리클로리네이티드바이페닐	0.0005
	셀레늄과 그 화합물	0.01
	벤젠	0.01
	사염화탄소	0.002
	디클로로메탄	0.02
	1,1-디클로로에틸렌	0.03
	1,2-디클로로에탄	0.03
	클로로포름	0.08
	1,4-다이옥산	0.05
	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	0.008
	염화비닐	0.005
	아크릴로니트릴	0.005
	브로모포름	0.03
	페놀	0.1
	펜타클로로페놀	0.001
	그 밖의 특정수질유해물질	정량한계값
2) 특정수질유해물질 외의 수질오염물질: 정량한계값 2. 영 별표 3 제2호아목에 따른 농도기준은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 환경오염공정시험기준에서 정하는 바에 따라 정량한계값으로 한다.