■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]
공항시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (13쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	5.464
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.151
	각 류별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.054
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.004
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.051
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.062
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.014
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.032
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.090
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.032
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.026
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.046
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.033
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.017
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.007
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.004
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.037
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.019
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.058
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.048
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.065
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.078		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.030
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.036
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.018
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.028
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.006
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.035
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.049
		주방후드 안전관리		0.053
		흡연 등 관리		0.050
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.049
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.073
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.036
	방염	방염물품 사용		0.012
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.007
위험물	연료저장시설 등(급유시설 및 장비)	저장시설 위치의 적합성 - 항공기 및 지상용 차량에 의한 파손 위험		0.157
		표지(출입금지, 인화성, 금연 등) 및 출입문 시건 여부		0.054
		울타리 및 보안시설 적절성		0.070
		탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸브, 독(dock)과 기지 등 표시(연료 종류, 등급)		0.038
		쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃발생 장비 및 활동 유무		0.095
		급유장비의 작동상태 및 누유 여부		0.130
		입·출하 시설의 클립, 접속선, 접지선 등 파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bonding), 접지상태		0.132
		지상 위 파이프 상태 및 보호조치		0.095
		비상차단장치의 위치, 기능, 표시, 상태		0.104
		데드맨(dead man) 제어장비 유무 및 상태		0.070
		소화기(2개 이상) 크기, 상태		0.092
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 4쪽)
위험물	이동 급유 장비[하이드란트(hydrant) 급유전]	작동상태 및 누유여부		0.098
		주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)		0.049
		표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)		0.031
		운전석 금연 표시, 흡연도구 유무		0.072
		소화기(BC급) 2개 상태		0.078
		데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태		0.057
	급유작업 (계류장)	흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위		0.098
		동력공급장치 시동금지		0.092
		항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지		0.098
		소화기 비치 및 직원 확보		0.086
		급유감독자 감시		0.086
		급유시설과 급유장치 간 접지		0.098
		급유차량 주차 시 차량 간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)		0.060
		연료 누유 또는 유출 여부		0.092
	건축물	벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타		0.097
		방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타		0.090
		바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임		0.090
		계단의 변형, 손상, 고정상태 불량		0.074
	환기, 배출 설비 등	외관의 변형, 손상, 고정상태 불량		0.018
		인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량		0.018
		방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘		0.035
		가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량		0.026
	유출방지	옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무		0.036
		집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무		0.045
	위험물 취급 설비	기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형, 균열, 손상, 기타		0.053
		본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락 여부, 변형, 균열, 손상, 기타		0.067
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 5쪽)
위험물	위험물 취급 설비	접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타		0.067
		안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타		0.069
		계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타		0.055
		송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 발생, 기타		0.038
		구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타		0.038
		교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타		0.052
	위험물 탱크	기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정상 여부, 기타		0.064
		본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재 손상 및 탈락 유무, 기타		0.079
		노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장 불량, 부식 유무, 기타		0.097
		방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐 적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적 여부, 수용량 적합 여부		0.060
		접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타		0.079
		누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타		0.081
		교반장치의 장치 외부로 누유, 이상진동, 이상소음, 이상발열 유무, 고정상태 불량, 기타		0.042
		통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도장 불량 또는 부식 발생, 기타		0.042
		안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타		0.064
		계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타		0.064
		주입구의 폐쇄 시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접지저항치 불량, 기타		0.042
		주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타		0.064
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 6쪽)
위험물	위험물 배관, 밸브 등	배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시), 배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반면과 이격 여부, 기타		0.043
		배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타		0.045
	위험물 펌프설비 등	전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열, 기타		0.017
		펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상 진동, 이상 소음 이상 발열, 기타		0.018
		접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타		0.023
	기타	제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도, 압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타		0.012
		피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접촉 불량, 접지저항치 불량, 기타		0.009
		표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타		0.009
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 7쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.614
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.213
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.353
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.306
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.124
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.154
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.023
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.071
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.618
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.106
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.070
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.161
	복구	복구 계획 수립		0.028
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.110
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.106
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.073
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.035
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.229
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.216
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.618
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 8쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	6.110
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.063
		기타 소화기구의 적합성		0.049
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.139
		방수압력 적절성		0.111
		기타 소화전설비의 적절성		0.073
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.209
		가스계소화설비등의 작동상태		0.228
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.147
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.176
		기타 자동소화설비의 적절성		0.142
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.321
		감지기 작동 및 적응성		0.264
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.167
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.052
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.134
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.067
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.035
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.091
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.098
		시스템의 적합성		0.081
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.033
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.212
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.068
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.089
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.066
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 9쪽)
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.198
		관통부 마감재 처리		0.131
		필로티 주차장 구획		0.131
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.119
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.111
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.116
		폐쇄 장애 여부		0.100
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성(일체형 시 출입문 포함)		0.053
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.057
		폐쇄 장애 여부		0.044
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.092
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.038
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.046
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.046
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.020
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.020
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.020
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.009
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.067
		보행거리 적정 여부		0.055
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.060
	무허가	무허가 증축 등		0.070
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.005
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 10쪽)
전기	전력시설(사용, 예비)	소방시설 등 적절성, 적합성		0.042
	통신시설	관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성		0.016
위험물 소화설비	포소화설비	수원		0.135
		가압송수장치		0.157
		약제저장탱크		0.138
		약제혼합장치		0.113
		기동장치		0.107
		전동기 제어장치		0.097
		유수, 압력검지장치		0.097
		배관 등		0.097
		포방출구		0.097
		포소화전		0.097
		연결송액구		0.075
		예비동력원		0.119
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 11쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.284
공항교육훈련	일반 교육 훈련	구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년		0.042
		연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련		0.036
	공항비상계획 훈련	교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월)		0.018
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.006
	소방훈련	소방훈련 실시		0.013
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.028
		자위소방대 조직		0.063
		임무 숙지 여부		0.077
		교육훈련 실시		0.070
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		1.931
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 12쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.894
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.066
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.066
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.066
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.326
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.326
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.325
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.260
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.318
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.390
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.318
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.163
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.135
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.135
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(13쪽 중 13쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.640
규정 등	공항운영규정	규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등		0.072
	위험물 안전관리기준	안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부		0.038
	항공기 급유 안전조치 기준	포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부		0.019
자체점검	이동지역, 지장물	점검주기, 방법, 절차, 조치 등		0.007
	자체 안전점검	점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등		0.019
	연료시설 및 장비 점검	점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용		0.029
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.096
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.360
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)