■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제3호서식]
도시철도시설 화재예방안전진단 평가표
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. (10쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
명 칭				주 소
진단기관등				진단기간
평가자	전문인력		분야					성명
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호가목의 전문인력		[ ] 소방기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 소방시설관리사					(서명 또는 인)
			[ ] 전기안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 화공안전기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 가스기술사					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물기능장					(서명 또는 인)
			[ ] 건축사					(서명 또는 인)
	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표 8] 제2호나목의 전문인력		[ ] 소방					(서명 또는 인)
			[ ] 전기					(서명 또는 인)
			[ ] 화공					(서명 또는 인)
			[ ] 가스					(서명 또는 인)
			[ ] 위험물					(서명 또는 인)
			[ ] 건축					(서명 또는 인)
			[ ] 교육훈련					(서명 또는 인)
2. 점수 현황
구분		“3.항목별평가표” 합계점수(A)			가중치점수 만점 (B)			배점 (C)	등급 점수(D) D=(A÷B×C)
합계					105.03			100
화재위험요인					27.32			19.0
소방계획 및 피난계획					18.07			28.6
소방시설등 유지관리					30.55			23.8
비상대응조직 및 교육훈련					11.42			14.3
화재위험성평가					14.47			9.5
기타					3.20			4.8
		등급점수(D) 합계						등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.112
위험물	인허가	무허가 위험물 저장 취급 여부		0.228
	각 류 별 취급방법	1~6류 별 취급 주의사항		0.081
	표지 및 게시판 (연료저장시설 등 제외)	설치상태(규격, 내용 등)		0.006
	유출방지 조치 (연료저장시설 등 제외)	방유턱 등 유출방지조치		0.077
	위험물탱크	탱크 설치 기준 적합성		0.092
	용기	운반용기, 수납용기 적절성		0.022
	정기점검 등	점검 여부, 일반점검표 기록의 적정성 등		0.049
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.135
	기타 위험물 안전시설 등	환기, 배출장치, 유분리장치 등		0.049
전기	변압기	누유 등 이상 유무		0.038
	개폐기, 차단기	열화 및 손상 등		0.069
	배전반, 분전반	설치위치, 관리상태		0.049
	전선	열화, 노후, 피복손상 등		0.025
	콘센트	문어발식, 접지, 과부하(누전)차단형 설치		0.010
	전열기	관리상태(인가, 점검표)		0.006
	접지	접지 여부(종별 적합), 접지선 열화, 피복손상		0.055
	누전차단기	설치 및 정상작동 여부		0.028
	비상발전기	정기점검 여부, 연료 상태, 축전지 및 충전장치		0.086
	방폭전기설비	방폭전기설비 설치 적정		0.072
	안전관리자	선임여부, 자격 등		0.097
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 3쪽)
가스	저장설비 등	화기와의 거리		0.117		평가점수 1 또는 5
	정압기	가스누출검지통보설비 및 이상압력통보장치 설치 및 작동상태(도시가스)		0.045
	가스용기	설치장소, 보관실 적정성 관리상태		0.054
	배관	누설, 부식 및 파손 등 여부, 미사용 배관 막음 상태, 호스 3미터 이하, “T”형으로 연결 금지		0.028
	가스누설 자동차단장치	설치 및 작동 상태		0.042
	연소기구	환기구 및 급기구, 배기통 설치 상태		0.008
	안전관리자	안전관리자 선임, 표시 등		0.053
기타	발화원 관리	주방, 보일러실 등의 안전관리		0.073
		주방후드 안전관리		0.080
		흡연 등 관리		0.075
		소량 인화성 물질 등 기타 발화원 관리		0.073
		용접, 용단 등 화기 작업 시 안전 조치 등		0.109
	가연물 관리	가연성물질 관리상태 (화재하중 관리)		0.054
	방염	방염물품 사용		0.017
	기타	폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치 및 관리상태 등 기타 화재위험 요인 발생 및 조치 사항		0.010
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.406
경영의지 안전관리	경영자 의식	중요 정책에 소방, 안전 포함 여부 (인터뷰 등), 안전관련 규정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험요인 평가 및 조치		0.128
	안전조직	안전조직 규모, 체계, 운영, 위원회 구성 및 운영		0.212
	소방안전관리자	지위, 권한, 선임 기간, 보유자격, 임무 및 책임 인지도		0.184
	관련 서류	소방계획서(적절성, 이행), 피난계획도 및 피난안내도		0.056
	관련 행정	소방시설점검 및 조치 상태		0.093
	소방 홍보	현수막, 포스터 등 안전 홍보 실적		0.013
	안전자료 배포	자위소방대 임무카드, 실별 대피 방법 등		0.043
예산	안전 분야 투자	안전 투자 실적		0.356
소방 및 피난 계획	예방 및 완화	화재예방 및 일상적 안전관리 계획 수립 여부		0.156
	대비	자위소방대 구성 및 교육 훈련 계획 수립		0.104
	대응	초기 대응 및 피난 계획 수립 여부		0.239
	복구	복구 계획 수립		0.041
설비계획	화재감지	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 화재 감지기 선정 여부		0.059
	자동소화	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 자동소화방법 선정 여부		0.057
	방화구획	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 수직/수평 방화구획 선정 여부		0.039
	내화구조	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 내화구조 선정 여부		0.019
	피난설비 등	공간 내 주요 화재위험요인에 대비할 수 있는 피난용량(비상구, 피난로 폭, 등) 확보 여부		0.122
재발방지대책 등 수립 및 그 이행	재난 재발방지 대책 수립	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 수립		0.128
	재난 재발방지 대책의 이행	화재 등의 재난 발생 후 재발방지 대책의 이행		0.357
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 5쪽)
다. 소방시설등 유지관리
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	3.588
소화	소화기구	소화기의 종류, 배치, 압력 적합성		0.040
		기타 소화기구의 적합성		0.031
	옥내·외 소화전	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.089
		방수압력 적절성		0.071
		기타 소화전설비의 적절성		0.046
	자동소화설비(장치)	가압송수장치 성능 및 작동 상태		0.133
		가스계소화설비등의 작동상태		0.145
		헤드 및 감지기의 작동 여부		0.094
		자동 작동 및 유지관리 상태		0.112
		기타 자동소화설비의 적절성		0.091
경보	자동화재 탐지설비	감지기 설치 및 회로 감시상태		0.187
		감지기 작동 및 적응성		0.154
	음향장치	경보 소리측정 (가장 들리지 않을 만한 곳에서 측정)		0.097
	기타 경보설비	감시기능 등의 적합성		0.031
피난	피난기구	설치 및 사용의 적합성		0.061
	인명구조기구	설치 및 사용의 적합성		0.030
	기타 피난구조설비	설치 및 사용의 적합성		0.016
소화활동 ·용수	제연설비(거실, 급기가압)	송풍기, 댐퍼 등의 작동		0.050
		최소 차압 및 개방력 등의 적합성		0.053
		시스템의 적합성		0.044
	기타 소화활동설비, 용수설비	설치 및 사용의 적합성		0.018
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 6쪽)
구조	내화구조	내화구조 및 내화피복 등 상태		0.087
	마감재	외부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.028
		내부마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.037
		필로티 마감재료 (불연, 준불연, 난연)		0.027
구획	방화구획	면적별, 층별, 용도별		0.134
		관통부 마감재 처리		0.089
		필로티 주차장 구획		0.089
		방재실, 발전기실 특수용도 등		0.081
	방화문	방화문 설치 및 관리의 적합성		0.075
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.079
		폐쇄 장애 여부		0.068
	방화셔터	방화셔터의 설치 적절성 (일체형 시 출입문 포함)		0.036
		자동폐쇄 시 정상 작동 여부		0.039
		폐쇄 장애 여부		0.030
건축 피난 시설 등	계단, 복도, 출입구	유효 너비, 장애물 비치 등		0.059
	계단의 구조	계단의 구조 (특피, 피난, 직통, 옥외)		0.024
	직통 계단	직통계단 간 통로 연결 여부		0.029
		직통계단에서 거실 보행거리 적합		0.029
	주출입구	도로로 통하는 통로 확보 여부		0.009
		건물 바깥쪽으로 출구 적절성		0.009
	옥상피난	피난 가능 여부 및 비상문 자동개폐장치의 기능(옥상광장대상)		0.013
	헬리포트 (경사지붕 대피 공간)	헬리포트(대피 공간) 유지관리(피난 가능)		0.004
	양방향 피난	양방향 피난 가능 여부		0.032
		보행거리 적정 여부		0.027
	비상구	비상구 피난 가능 여부(지하 등)		0.029
	무허가	무허가 증축 등		0.045
	기타	내진 등 기타 건축피난시설 적절성		0.003
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 7쪽)
역사 등	승강장	스크린도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성		0.144
		승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)		0.144
		특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성		0.118
	마감재	승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)		0.072
		조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)		0.059
		실내장식물 : 불연, 준불연, 방염		0.059
		가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재		0.046
전기	전력시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.014
	관제실	관제기능의 정상여부		0.009
		설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.011
		경보장치의 작동 전송 여부		0.010
	통신설비 등	역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부		0.005
		승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)		0.007
		화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성		0.009
		신호장치		0.005
차량기지	소방시설	설치된 소방시설의 적합성, 적절성		0.072
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	1.452
교육 훈련	안전 교육	철도종사자의 안전교육 적합 여부 -6시간이상/분기(강의 및 실습)		0.047
소방교육훈련	소방교육	소방교육 실시		0.003
	소방훈련	소방훈련 실시		0.009
비상대응조직	자위소방대	초기대응체계		0.013
		자위소방대 조직		0.028
		임무 숙지 여부		0.034
		교육훈련 실시		0.031
비상대응훈련	비상대응훈련 평가 점수(100점 만점)	비상대응조직 및 교육훈련 파트 총점 중 90퍼센트 차지		1.287
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1, 3, 5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	2.928
예방	플래시오버(flash over) 가능성 평가	공간(개구부, 공간크기, 가연물 적재량 등) 내 플래시오버 가능 여부		0.066
	풀(pool) 화재의 규모 및 화재 전파 가능성 평가	연료누출에 의해 발생한 풀 화재의 크기 및 복사열 예측		0.066
	방유제 용적 적정성 평가	유출 제어용으로 설치된 방유제의 용적이 안전성 확보를 위해 충분한지 평가		0.066
화재감지	열감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 열감지기의 작동 시간 계산		0.326
	연감지기 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 연감지기의 작동 시간 계산		0.326
	교차회로로 설계된 자동화재탐지 방법의 적절성 평가	천장이 높거나, 들보와 같은 구조로 구획되어 있는 천장부에 설치되어 있는 화재감지기의 화재 탐지 시간 계산		0.326
자동소화	스프링클러 작동 시점 적절성 평가	공간 내 설치된 스프링클러의 작동 시간 계산		0.260
피난 / 대응	거주가능시간 평가	화재로 인한 실내 온도 상승 및 연기발생에 의한 가시거리 계산		0.318
	피난용량 평가	피난용량 계산		0.390
	제연 용량 적정성 평가	피난/대응에 필요한 제연/배연 성능 평가		0.318
내화구조 및 구획	기존 구조물 내화시간 적정성 평가	화재 시 구조물 온도 변화 계산		0.196
3차원 화재피난시뮬레이션	실내화재	감지기 종류/위치/등 적정성 제연적정성 화재하중 위험성평가 스프링클러설비 설계적정성 피난적정성		0.135
	실외화재	연료 누출 가능 지점이 건물과 30미터 이내에 존재할 경우, 화재위험성평가 필요, 고려되어야 하는 사항들 -연료누출지점 -연료누출량 -풀(pool) 크기 -배수로 경사 설계 -화염에 노출된 벽체가 받는 피해 -벽체의개구부(창문, 문 등)피해영향 -건물 내부화재로 이어질 경우(풀 화재에 의해 유리창이 깨지거나 복사열에 의한 건물 내부로의 2차 화재전파가 이루어질 수 있음)		0.135
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

(10쪽 중 10쪽)
바. 기타
분야	항목	세부항목	평가점수 (ⓐ) [1~5점]	가중치 (ⓑ)	점수 (ⓐ×ⓑ)	비고
합계			-	0.588
규정 등	안전관리 체계 (소방부분)	철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.077
		안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부		0.077
		철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부		0.060
자체점검	시설점검	점검의 주기, 내용, 조치 적절성 - 정기점검(시설관리자가 정함) - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다) - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부		0.039
진단 결과 개선사항	진단결과 보수‧보강 등 개선요구 사항	보수‧보강 및 개선요구 사항 등에 대한 이행 여부		0.048
외부환경위험요인	예방, 대비, 대응태세	지진 등 외부 환경 위험요인에 대한 예방, 대비, 대응 태세		0.287
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)