■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 8]

화재위험성평가 분야 평가절차(제7조제1항제5호 관련)

[1단계] 평가 대상 선정	진단기관등 관계인
1. 평가범위/대상 분류 및 선정 (용도 고려 화재 및 피난안전수준 고려) 2. 관련자료 수집 (건축물 기본 설계도서/건축, 소방, 기타 화재안전 자료)
⇩
[2단계] 화재 위험요인 도출	진단기관등
1. 화재위험요인 확인 (현장인터뷰, 화재사례, 논문조사 등) 2. 건물 및 시설 사용자의 특성 고려 3. 예상되는 화재위험 및 불안전한 상태 4. 적용된 법규 및 기준 준수 상태 검토
⇩
[3단계] 목표 설정	진단기관등 관계인
1. 이해당사자들의 화재안전 목표 설정 2. 용도별 목표 선택 (인명안전, 재산보호, 업무연속성)
⇩
[4단계] 화재시나리오 설정	진단기관등
1. 용도특성에 맞는 화재시나리오 선정 2. 화재시나리오 및 인명안전기준 등 설정
⇩
[5단계] 위험성평가 실시	진단기관등
1. 평가방법 가. 수계산 나. 화재 및 피난 시뮬레이션 2. 평가실시 : 위험성 평가는 다음과 같으며 수계산 및 화재 및 피난 시뮬레이션 프로그램으로 수행 가. 예방분야 : 플래시오버(flash over), 풀(pool) 화재 화재전파, 방유제 용적 적정성 평가 나. 화재감지 : 열, 연기, 교차회로 화재감지기 적정성 평가 다. 자동소화 : 스프링클러 작동 시점 적정성 평가 라. 피난대응 : 거주가능시간, 피난용량, 제연용량 적정성 평가 마. 내화구조 및 구획 : 주요구조물 내화기준 및 내화시간 적정성 평가 바. 3차원 화재시뮬레이션 : 실내화재 및 실외화재 구분 (용도별 화재위험요인에 따라 화재시나리오 설정 후 실시) ※ 3차원 화재시뮬레이션은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조(성능위주설계)에 따른 성능위주설계 기준을 적용할 것
⇩
[6단계] 보고서작성 및 최종평가	진단기관등
1. 위험도 평가 (체크리스트 점수 평가) 2. 보고서 작성 3. 보고서 주요 내용 가. 용도특성, 화재하중, 위험성분석, 수용인원 나. 위험성평가 화재시나리오 및 적용근거기준 다. 적용된 위험성평가 자료 (수계산, 모델링) 라. 문제점 및 개선사항 도출