소방표지규정

제정 2004.  6.  1.  소방방재청  훈령 제 4호

개정 2006.  7.10.  소방방재청  훈령 제94호

제1조(목적) 이 규정은 소방의 표상인 소방기와 소방관서에 게시하는 제표지의 종류 ․ 규격 ․ 제작 및 기타 필요한 사항에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(소방기의 종류)

① 소방을 상징하는 소방기와 소방관서임을 표시하는 소방관서기(실내용 ․ 실외용)로 구분한다.

② 소방기는 별표 1과 같으며, 소방방재청에 둔다.

③ 소방관서기는 다음 각 호의 소방관서에 두며, 소방관서별 규격 ․ 제식은 별표 2와 같다.

1.  소방학교(지방소방학교를 포함한다.  이하 같다) 및 중앙119구조대

2.  소방본부 및 소방서, 119안전센터(실외용에 한하며, 구조대・소방정대・ 소방항공대 및 119지역대를 포함한다.  이하 같다)

④ 실내용 소방관서기는 당해 소방관서의 장의 집무실에 두며, 각종 의식과 행사시에 그 식장에서 사용한다.

⑤ 실외용 소방관서기는 소방관서 건물의 규모 등을 고려하여 적정한 규격의 것을 연중 게양하여야 한다.

⑥ 실내용 소방관서기 깃대의 규격 ․ 제식은 별표 3과 같이 한다.

제3조(소방관서 제표지) 소방관서에는 다음 각 호의 표지를 단다.

1.  소방표지

2.  현판

3.  안내판

4.  집무실 표지

5.  외등

6. 채널사인

7. 전면간판

8. 돌출사인

제4조(소방표지)

① 소방표지는 소방모자표장의 형상으로 하고, 소방관서별 규격 ․ 제식은 별표 4와 같이 한다.

② 소방관서 건물이 2층 이상일 경우에는 현관 2층 하단전면 중앙부에, 1층일 경우에는 출입구 상단 처마 밑에 부착하는 것을 원칙으로 하되, 건물의 형태 등에 따라 잘 보이는 적당한 장소에 부착할 수 있다.

채널사인 및 전면간판 설치시에는 별도의 소방표지를 부착하지 아니할 수 있다.

제5조(현판)

①  소방관서에는 현판을 게시하되 소방관서별 현판의 규격 ․ 제식은 별표 5와 같이 한다.

②  현판은 소방관서의 현관출입구 우측기둥(건물 안에서 볼 때 왼쪽) 부분에 부착하는 것을 원칙으로 하되, 건물의 형태 등에 따라 잘 보이는 적당한 장소에 부착할 수 있다.

제1항의 규정에도 불구하고, 소방관서 전면간판 설치시에는 현판을 설치하지 아니할 수 있다.

제6조(안내판)

①  도로에서 소방관서의 위치를 식별하기 쉽도록 안내판을 설치할 경우에는 별표 6의 규정에 의하여야 한다.

②  제1항의 규정에 불구하고 특별시 ․ 광역시 ․ 도(이하 시 ․ 도라 한다.)의 소방본부장은 소방홍보 및 민원안내 등을 위하여 시 ․ 도별 지역특색을 상징하는 고유의 안내판을 설치할 수 있다.

제7조(집무실 표지) 소방준감(지방소방준감을 포함한다.  이하 같다)이상의 집무실 입구에 집무실 표지를 부착하며 그 표지의 규격 ․ 제식 및 부착요령은 별표 7과 같이 한다.

제8조(외등)

① 소방관서에는 별표 8의 적색 외등을 가설한다.

② 외등의 가설위치는 제6조 규정의 현판이 부착된 출입문 상단 또는 기타 적당한 장소에 가설한다.

제9조(채널사인)

① 소방관서의 벽면에 설치하는 채널사인은 별표 9와 같이한다.

② 채널사인의 설치위치는 소방관서가 위치한 주된 도로에서 잘 보이는 곳에 부착한다.

제10조(전면간판)

① 소방관서의 출입구에 설치하는 전면간판은 별표 10과 같이한다.

전면간판의 하단부에는 필요할 경우 별도의 슬로건 등을 부착할 수 있다.

제11조(돌출사인)

① 소방관서의 도로변에 설치하는 돌출사인은 별표 11과 같이한다.

② 돌출사인은 차량 및 행인의 소통에 방해가 되지 않으며, 눈에 잘 뜨이는 곳에 설치한다.

돌출사인의 설치가 주위환경 또는 기타 여건상 관리가 어렵거나 용이하지 않을 경우에는 이를 설치하지 아니할 수 있다.

부  칙 〔2006.  6. 30〕

이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

[ 별표 1 ]

소  방  기

(1) 도   안 :

(2) 규   격 :	기	가로 120cm

세로  80cm

휘장	가로  80cm

세로  38cm

수실	길이 8cm

(3) 색      :	기	감청색

휘장	황금색

수실	황금색

(4) 지   질 : 후라넬지

(5) 그림은 황색실 자수(육각수와 횃불은 금사자수)로 한다.

[ 별표 2 ]

소 방 관 서 기

가.  실내용

(1) 소방학교

(가) 도  안 :

○○ 소 방 학 교

(나) 규  격 :   기	가로 120cm

세로  80cm

휘장	삼각형(1변) 70cm

가로 70cm

세로 33cm

수실	길이 8cm

(다) 색 :	기	감청색

휘장	황금색

삼각형변 : 은백색

수실	황금색

글씨	은백색

(라) 지  질 : 후라넬지

(마) 그림은 황색실 자수(육각수와 횃불은 금사자수)로 한다.

(2) 중앙119구조대

(가) 도 안 :

중 앙 1 1 9 구 조 대

(나) 규 격 :	기	가로 120cm

세로  80cm

휘장	가로  80cm

세로  38cm

수실	길이   8cm

(다) 색   :	기	감청색

휘장	황금색

수실	황금색

글씨	은백색

(라) 지  질 : 후라넬지

(마) 그림은 황색실 자수(육각수와 횃불은 금사자수) 한다.

(3) 소방본부

(가) 도  안 :

○ ○ 소 방 본 부

(나) 규  격 :	기	가로 120cm

세로  80cm

휘장	가로  80cm

세로  38cm

수실	길이 8cm

(다) 색     :	기	감청색

휘장	황금색

수실	황금색

글씨	은백색

(라) 지  질 : 후라넬지

(마) 그림은 황색실 자수(육각수와 횃불은 금사자수) 한다.

(4) 소방서

(가) 도안 ․ 색 ․ 지질 등은 소방본부와 같이 한다.

글씨는 “○○소방서”라 자수한다

(나) 규  격 :  기	가로 110cm

세로  75cm

휘장	가로  65cm

세로  31cm

수실	길이 8cm

나.  실외용

(1) 도안 : 실내용과 같이한다.

(2) 규격 : 대한민국국기에관한규정 제22조 별표 5의 규정에 의한 국기의 호수별

표준규격을 준용한다.

(3) 색   :	바탕	진청색

휘장	황색

글씨	백색

(4) 지  질 : P/C지

(5) 휘장 및 글씨는 나염(본염)한다.

[ 별표 3 ]

깃          대

(1) 규  격 :

무궁화깃봉	지름 : 6cm

깃      대	길이 : 180cm

직경 : 2.5cm

(2) 재  료 :

깃  봉	철강재 백색도금

깃  대	철강재 백색도금

받침대	철  재

[ 별표 4 ]

소  방  표  지

(1) 도  안

(2) 규  격

가. 동판 제작시

(단위 : ㎝)

기 관 별 구 분	소방본부, 소방학교, 중앙119구조대, 소방서	119 안전센터, 119지역대	두 께
(가) 전체 너비(가로) (나) 전체 높이(세로) (다) 육각수 너비(가로) (라) 육각수 홈의 폭 (마) 무궁화의 너비(가로) (바) 횃불의 너비(가로) (사) 횃불밑 받침대의 폭(가로) (아) 횃불의 전체높이(세로) (자) 횃불높이 (차) 새매 날개의 폭(세로) (카) 새매 날개 안쪽 너비(세로) (타) 새매 날개 바깥쪽 너비(가로) (파) 관창의 길이 (하) 관창의 폭 (거) 새매 발의 폭	100.0 47.5 42.0 4.5 28.5 9.0 5.2 16.2 14.0 17.0 25.0 20.0 17.5 4.0 6.0	80.0 38.0 33.6 3.6 22.8 7.2 4.2 13.0 11.2 13.6 20.0 16.0 14.0 3.2 4.8	○횃불부분 : 7.0 ○무궁화테두리부분, 새매날개부분, 새매머리부분, 새매다리부분, 관창부분 : 5.0 ○육각수부분 : 2.0

나. 재질 : 동판(구리65%+아연35% 내외로 적절히 합금하며, 미관상 표면을 도금할 수 있다.)

[ 별표 5 ]

현          판

가.  소방학교, 중앙119구조대, 소방본부

(1) 두께(목재) : 3cm이상

(2) 지  질 : 목재 ․ 동판 ․ 석재 등

(3) 바탕색(목재) : 담황색

(4) 글  씨(목재) : 흑색으로 하며, ○○소방학교, 중앙119구조대,

○○소방본부 등으로 음각 한다

○

○

소

방

본

부

166cm

37cm

나.  소방서

(1) 두께(목재) : 3cm이상

(2) 지  질 : 목재 ․ 동판 ․ 석재 등

(3) 바탕색(목재) : 담황색

(4) 글  씨(목재) : 흑색으로 하며 ○○소방서로 음각한다

○

○

소

방

서

151cm

34cm

다.  119안전센터, 119지역대

(1) 두께(목재) : 3cm 이상

(2) 지  질 : 목재 ․ 동판 ․ 석재 등

(3) 바탕색(목재) : 담황색

(4) 글  씨(목재) : 흑색으로 하며, ○○소방서 ○○119안전센터, ○○소방서   구조대, ○○소방서 ○○지역대 등으로  음각한다

○ ○ 1 1 9 안 전 센 터	○ ○ 소 방 서		106 cm
25cm

○ ○ 1 1 9 지 역 대	○ ○ 소 방 서		106 cm
25cm

[ 별표 6 ]

안    내    판

가.  재료 :	기둥	철재

판	아크릴, 파나플렉스 또는 철판

나.  색   :	기둥 ․ 판	백색(하단부 적색)

글  씨	흑색(관서명) 및 적색(119마크) ※ 하단 이미지 참조

화살표	백색

다.  아크릴(파나플렉스)판으로 제작할 경우 내부에는 형광등을 가설하여 야간에 점등하고, 철판으로 제작할 경우에는 야광필름처리 등 야간에 식별이 용이하도록 한다..

[ 별표 7 ]

집 무 실 표 지

1.  표지의 제식 및 규격

가.  소방총감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 36cm, 세로 20cm

계급장 지름 6cm

계급장 간격 2cm

36cm

20cm

가.  소방정감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 30cm, 세로 20cm

계급장 지름 6cm

계급장 간격 3cm

20cm

30cm

나.  소방감, 지방소방감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 23cm, 세로 18cm

계급장 지름 6cm

계급장 간격 3cm

18cm

23cm

다.  소방준감 ․ 지방소방준감

(1) 지  질 : 군청색 아크릴판

(2) 계급장 : 은색 금속지

(3) 규  격 : 가로 23cm, 세로 18cm

계급장 지름 6cm

18cm

23cm

* 계급장은 튀어나오게 부각한다.

2.  부착위치

소방본부장실

[ 별표 8 ]

외          등

가.  소방학교, 소방본부 : 지름 30cm

나.  소방서 : 지름 25cm

다.  119안전센터 : 지름 20cm

지름

○

○

소

방

서

[ 별표 9]

채널사인(Sign)

가.  설치대상 : 중앙소방학교, 중앙119구조대, 소방본부, 소방서(필요시 119안전센터)

나. 설치방법

(1) 글씨재질 : 금속재질(알미늄, 스텐인레스 등)

(2) 제작방식 : 커버형 방식으로 제작

(3) 광    원 : LED 또는 네온 등을 이용하되, 야간에 충분한 식별이 가능하도록 제작한다.

[야 간 시]

[ 별표10 ]

전면간판

가.  설치대상 : 119안전센터, 119지역대

나. 설치방법

(1) 재  질 : 아크릴 또는 파나플렉스(panaplex)등 내부조명이 잘 비치고, 내구성이 우수할 것

(2) 바탕색 : 백색으로 하되, 하단부에는 적색띠를 한다.

(3) 글  씨 : 적색(119) 및 흑색(관서명)으로 표기하되, 우측 하단부에는 적색띠내에 흰색으로 영문 로마자 대문자로 소방관서 명칭 표기

종로소방서

세종로 119안전센터

[별표11 ]

돌출사인(Sign)

가.  설치대상 : 119안전센터, 119지역대

(1) 재   질 : 아크릴 또는 파나플렉스(panaplex)등 내부조명이 잘 비치고, 내구성이 우수할 것

(2) 바탕색 : 하단부 적색 및 백색 ※ 하단부 이미지 참조

(3) 글  씨 : 적색(119) 및 백색(관서명표기)

(4) 내부에는 조명시설을 설치한다.

(5) 설치방법 : 설치방법은 주변여건에 따라 입간판형식 또는 별도의 지주를 이용하여 설치할 수 있다.

[입간판형식]                      [지주이용 간판]

종로소방서

세 종 로

119안전센터

종로소방서

세 종 로

119안전센터