■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제8호서식]
구조공작차 교대 및 일일 점검일지
소속						차량번호
						소방장비운용자			이전 근무자
									당번 근무자
						소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관		상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
			차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유·누수· 누기		오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
			압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동		시동	시동			가[O]부[X]
			계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치		제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]
			주차제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	통신		무전기	교신상태			가[O]부[X]
			블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
			영상전송장치	작동상태			가[O]부[X]
일일 점검	타이어		타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태			유[O]무[X]
				공기압력 및 휠너트 체결상태			적[O]부[X]
	배터리		배선체결	단자ㆍ배선 체결			적[O]부[X]
	장치성능		경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
			사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	특장		조명탑	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			소방장비 관리자
		항목			내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]