■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제16호서식]
소형사다리차 교대 및 일일 점검일지【굴절식】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				소방장비운용자		이전 근무자
						당번 근무자
				소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
일일 점검	타이어	타이어 상태	타이어 변형 및 마모상태		유[O]무[X]
			공기압력 및 휠너트 체결상태		적[O]부[X]
	배터리	배선체결	단자ㆍ배선 체결		적[O]부[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	펌프성능	동력인출장치	작동상태		가[O]부[X]
		주펌프	방수압력 0.7Mpa에서 엔진 회전수 원위치 후 1분 뒤 압력감소 확인(0.1Mpa 미만)		Mpa
	배관	배관	누수(기밀성)		유[O]무[X]
		배수밸브	동력인출장치 해제 시 자동 개방 또는 수동개방 가능 여부		가[O]부[X]
		방수구	조작손잡이 개폐		가[O]부[X]
	에어	에어밸브	작동상태		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용		점 검 결 과
일일 점검	무선리모컨		전원	작동상태		가[O]부[X]
			작동	작동상태		가[O]부[X]
	조작장치		조작반	스크린 화면출력		적[O]부[X]
				조작장치의 제어성		적[O]부[X]
	아우트리거		누유	배관, 실린더 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	붐사다리		누유	각 실린더, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[O]부[X]
	배수밸브		자동·수동	작동상태		가[O]부[X]
	바스켓		외형	파손, 균열 수		개
				안전벨트 고정		적[O]부[X]
				통신 장치		가[O]부[X]
				들것 장착대 손상		유[O]무[X]
			작동	작동상태 및 수평조절장치		가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음		유[O]무[X]
				바스켓 잠금장치 및 (자동)수납 작동상태		가[O]부[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태		가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		소방장비 관리자
		항목			내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]