■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제21호서식] <개 정>
화재진압장비 교대 및 일일 점검일지
소속			차량번호
			소방장비운용자		이전 근무자
					당번 근무자
			소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	장 비 명	점검내용		점검결과
교대 점검	소방호스	파손 여부		유[O] 무[X]
	관창	외관, 파손 여부		유[O] 무[X]
	결합금속구	외관, 파손 여부		유[O] 무[X]
	소화기	파손 여부		유[O] 무[X]
일일 점검	동력절단기	작동상태		가[O] 부[X]
	체인톱	작동상태		가[O] 부[X]
	동력소방펌프	작동상태		가[O] 부[X]
	중량물 유압장비	작동상태		가[O] 부[X]
	이동식송배풍기	작동상태		가[O] 부[X]
	문개방기구	작동상태		가[O] 부[X]
	발전기	작동상태		가[O] 부[X]
	라이트라인	작동상태		가[O] 부[X]
	전선릴	작동상태		가[O] 부[X]
	열화상 카메라	작동상태		가[O] 부[X]
	공기주입형 인명구조매트	보관상태 (작동상태는 주간점검)		가[O] 부[X]
장비 목록 추가
비고 ※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 부서의 장비보유 현황과 여건에 맞게 장비의 목록을 추가하여 점검 가능 ※ 결함ㆍ고장 발생 시 소방장비 통합관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]