■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제23호서식] <개 정>
구급장비 교대 및 일일 점검일지
소속			차량번호
			소방장비운용자		이전 근무자
					당번 근무자
			소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	장 비 명	점검내용		점검결과
교대 점검	자동심장충격기	작동상태		가[O] 부[X]
	자동식산소소생기(고정용)	작동상태		가[O] 부[X]
	자동식산소소생기(휴대용)	작동상태		가[O] 부[X]
	성문외기도유지기	포장 및 멸균상태, 유효기간		가[O] 부[X]
	전동식의료용흡인기	작동상태		가[O] 부[X]
	주들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	백밸브마스크	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	구급일지단말기	작동 및 충전상태		가[O] 부[X]
	구급용휴대폰	작동 및 충전상태		가[O] 부[X]
	혈압계	작동상태		가[O] 부[X]
	혈당측정기	작동상태		가[O] 부[X]
	휴대용산소포화도측정기	작동상태		가[O] 부[X]
	체온계	작동상태		가[O] 부[X]
	검안라이트	작동상태		가[O] 부[X]
	청진기	작동상태		가[O] 부[X]
일일 점검	호기말이산화탄소측정기	작동상태		가[O] 부[X]
	환자감시장치	작동상태		가[O] 부[X]
	분리형들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	계단이송용 들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	가변형들것	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	후두경세트	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	분만처치용품	구성품 및 멸균상태		가[O] 부[X]
	비디오후두경	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	기계식가슴압박장비	작동상태		가[O] 부[X]
	긴척추고정판	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	머리고정대	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	구출고정장치	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	부목(연성/경성)	외관, 훼손, 변형 여부		유[O] 무[X]
	소독기(차량용/헬기용/선박용)	작동상태		가[O] 부[X]
장비 목록 추가
비고 ※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 부서의 장비보유 현황과 여건에 맞게 장비의 목록을 추가하여 점검 가능 ※ 결함ㆍ고장 발생 시 소바장비 통합관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]