■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제24호서식]
자동심장충격기 점검일지
소속
	소방장비운용자	이전 근무자
당번 근무자
소방장비 관리자
□ 점검결과
제품명		시리얼번호
점검내용	점검결과
상태	청결, 오염상태
일회용 패드	패드 연결 유·무
여분 패드 보유 유·무
패들	청결상태
탈착상태
케이블 및 커넥터	3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
제세동 패들 케이블
일회용 피드 케이블, 커넥터
배터리	충전상태
추가 완충 배터리 보유 유·무
일회용품	심전도용 전극
기록용지
작동점검	작동 후 자체점검 이상 유·무
제세동 기능 이상 유·무
기록지 출력 이상 유·무
범 례	양호	수리요	수리완료	교환요	교환완료
√	△		X
	※ 상기 점검항목 외의 적재장비도 외관점검 등 일상점검 수준의 점검 실시 ※ 결함·고장 발생 시 소방장비관리시스템에 점검일지를 기록하고 결재 상신 ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 피로한도 초과 및 부식 등 소방활동 및 대원 안전 여부와, 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용 설명서를 참고하여 점검한다.
	210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]