■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제26호서식]
펌프탑재 소방자동차 주간 점검일지【펌프차】
								(앞쪽)
소속				차량번호
				소방장비운용자		이전 근무자
						당번 근무자
				소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	장치성능	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
		영상전송장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승		가[O]부[X]
	기타	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (펌프 구동축 포함)	주입ㆍ도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용	점 검 결 과
시동전	오일		엔진오일		측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)	적[O]부[X]
			제동장치오일			적[O]부[X]
			증속 기어·소방펌프·진공펌프			적[O]부[X]
			자동변속기 오일			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)		승차실(캡 틸팅)		하강	가[O]부[X]
	펌프장치		동력인출장치		작동상태	가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)	가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기 여부	유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉	유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐	개
	전기장치		조명탑		작동상태	가[O]부[X]
			인버터		작동상태	가[O]부[X]
정지	화학		소화약제 [약제별 중량(충전기준에 따름)]		폼액	ℓ
					분말	㎏
					분말 가압원	적[O]부[X]
					이산화탄소	㎏
					할로겐	㎏
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항		소방장비 관리자
		항목		내용
									(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]