■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제39호서식]
소방고가차 주간 점검일지【굴절차】
									(앞쪽)
소속					차량번호
					소방장비운용자		이전 근무자
							당번 근무자
					소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용			점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수			개
		차량 및 타이어의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수			개
	누유ㆍ누수ㆍ누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적			유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력			㎏/㎠
	시동	시동	시동			가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)			개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림			유[O]무[X]		`
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림			유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)			개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성			적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태			가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적			유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태			가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태			가[O]부[X]
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부			가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)			적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	상승			가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)			적[O]부[X]
		냉각수				적[O]부[X]
		엔진·조향장치 오일				적[O]부[X]
		그리스 자동주입기				적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등			적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포			적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등			적[O]부[X]
구동중	오일	자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)	측정눈금에 의한 오일량			적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	하강			가[O]부[X]
	아우트리거	경고등	점등			가[O]부[X]
		지지대 및 인출부위	윤활유 주입			적[O]부[X]
		작동	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
			작동압력	작동 중(전개 시)		Mpa
			작동시간	전개(수평완료 점등 시)		초
				수축(복귀 시)		초
		누유	배관, 실린더 누유 흔적			유[O]무[X]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목			점검내용			점 검 결 과
구동중	붐 사다리 전개		기복 실린더	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 기복)	초
			붐사다리	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 신장)	초
			짚붐	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(전개 시)			Mpa
				작동시간		상승(최대 상승)	초
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
	붐 사다리 수축		짚붐	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(수축 시)			Mpa
				작동시간		수축(최대 수축)	초
			붐사다리	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(수축 시)			Mpa
				작동시간		전개(최대 수축)	초
			턴테이블 회전	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력			Mpa
				작동시간		우회전 360°	초
						죄회전 360°	초
			기복 실린더	작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
				작동압력(안착 시)			Mpa
				작동시간		안착	초
	바스켓		외형	파손·균열 수			개
				안전벨트 고정			적[O]부[X]
				통신 장치			가[O]부[X]
				수직구조대 작동상태			가[O]부[X]
			작동	작동상태			가[O]부[X]
				수평조절장치			가[O]부[X]
				작동 중 이상 소음			유[O]무[X]
			비상정지 장치	비상정지스위치 작동상태			가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프	작동상태			가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기	작동상태			가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가(에어매트 송풍기)	작동상태			가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항			소방장비 관리자
		항목			내용
										(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]