■ 소방장비 관리업무 처리기준 [별지 제42호서식]
무인 파괴방수차 주간 점검일지
								(앞쪽)
소속				차량번호
				소방장비운용자		이전 근무자
						당번 근무자
				소방장비 관리자
□ 점검결과
점검 구분	점검항목		점검내용		점 검 결 과
교대 점검	외관	상징물ㆍ표식 등 부착물	부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손	변형 및 파손부위 수		개
	누유·누수· 누기	오일 및 냉각수	바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[O]무[X]
		압축공기	공기압력측정계 압력		㎏/㎠
	시동	시동	시동		가[O]부[X]
		계기판	시동 후 점등된 경고등 수 (주차, 안전벨트 제외)		개
	제동장치	제동장치	정지 시 밀림		유[O]무[X]
		주차 제동장치	경사지 또는 출발 시 밀림		유[O]무[X]
	전기장치	경광등ㆍ등화장치	손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		사이렌	음량 크기ㆍ제어성		적[O]부[X]
	유압펌프	작동	작동상태		가[O]부[X]
		누유	탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[O]무[X]
	통신	무전기	교신상태		가[O]부[X]
		블랙박스·후방·입체시계장치	작동상태		가[O]부[X]
	물·폼탱크	수량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
		액량계	측정눈금에 의한 수량		ℓ
시동전	장치성능	외부 전원공급장치	전원공급 및 자동이탈 여부		가[O]부[X]
	유압탱크	유압작동유	전 실린더 완전 수축시 측정눈금에 의한 오일량(최고량)		적[O]부[X]
	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 상승		가[O]부[X]
	냉각수 및 장치성능	유리세정액	측정눈금에 의한 수량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		냉각수			적[O]부[X]
		조향장치 오일			적[O]부[X]
		그리스 자동주입기			적[O]부[X]
		냉각팬 벨트	벨트상태, 벨트장력 등		적[O]부[X]
	윤활장치	동력추진축 (유압펌프 구동축 포함)	주입·도포		적[O]부[X]
		타이 로드 엔드	볼트 체결상태 등		적[O]부[X]
	오일	엔진오일	측정눈금에 의한 오일량 (최저 ~ 최고)		적[O]부[X]
		제동장치오일			적[O]부[X]
		증속 기어·소방 및 진공펌프			적[O]부[X]
		자동변속기 오일 (차종에 따라 시동전,후)			적[O]부[X]
구동중	승차실(캡)	승차실(캡 틸팅)	승차실 하강		가[O]부[X]
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목				점검내용				점 검 결 과
구동중	펌프장치		동력인출장치		작동상태				가[O]부[X]
			진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg 이상 도달여부)				가[O]부[X]
					펌프 정지 10초 후 누기여부				유[O]무[X]
					진공작동중 방수구 흡입감촉				유[O]무[X]
			차체분무장치		작동 불능 노즐				개
	전기장치		조명탑		작동상태				가[O]부[X]
			인버터		작동상태				가[O]부[X]
	아우트리거		경고등		점등				가[O]부[X]
			지지대 및 인출부위		윤활유 주입				적[O]부[X]
			작동		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력	작동 중(전개 시)			Mpa
					작동시간	전개(수평완료 점등 시)			초
						수축(복귀 시)			초
			누유		배관, 실린더 누유 흔적				유[O]무[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	툴암 · 붐 · 사다리 전개		신장 수축용 굴림대		윤활유 주입				적[O]부[X]
			사다리 강선(와이어)		소선 이탈, 체결부 꺾임 확인				적[O]부[X]
			기복 실린더		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 기복)		초
			붐·사다리		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 신장)		초
			툴암		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(전개 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 전개)		초
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[O]부[X]
	툴암 · 붐 · 사다리 수축		툴암		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		수축(최대 수축)		초
			붐·사다리		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(수축 시)				Mpa
					작동시간		전개(최대 수축)		초
			턴테이블 회전		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력				Mpa
					작동시간		우회전 360°		초
							죄회전 360°		초
			기복 실린더		작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					작동압력(안착 시)				Mpa
					작동시간		안착		초
	툴암		작동		회전·파괴등 작동상태				가[O]부[X]
					작동 중 이상 소음				유[O]무[X]
					방수포 작동상태				가[O]부[X]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동상태				가[O]부[X]
	비상 유압펌프		비상유압펌프		정상작동				가[O]부[X]
	부속장비		장치별 특성에 따라 추가		정상작동				가[O]부[X]
	유압발전기		유압발전기		정상작동				가[O]부[X]
□ 결과조치
날짜		부적합 사항						조치사항			소방장비 관리자
		항목		내용
											(서명 또는 인)

유 의 사 항

*일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]