조문별 제□개정이유서 (제정일괄)

◇ 행정규칙명

유도등 및유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 103)

◇ 제․개정 이유

「창고시설의 화재안전성능기준(NFPC 609)」 제정에 따라 이와 관련된 「유도등 및유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303)」을 일부개정 하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 유도등 및 유도표지 설치장소를 □제1호부터 제5호까지 외의 건축물로서 근린생활시설·노유자시설·업무시설·발전시설·종교시설(집회장 용도로 사용하는 부분 제외)·교육연구시설·수련시설·공장·교정 및 군사시설(국방·군사시설 제외)·기숙사·자동차정비공장·운전학원 및 정비학원·다중이용업소·복합건축물□로 한다.(제4조제6호)