■ 소방자동차 정비사업소 지정요건 및 소방장비 전문기관 지정 등에 관한 규정 [별표]

소방장비정비센터가 갖추어야 하는 설비기준

(제5조 관련)

1. 검사설비

검사설비 및 기기명	규 격	수 량	교정 대상
줄자	- 100 m 이상	1개
버니어캘리퍼스	- 0 ~ 150 mm 이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 mm 이하)	1개	○
추	- 총중량 300 kg	1개
기압계	- 대기압측정 가능할 것	1개
피토관	- 2 MPa 이상 가능할 것	1개
진공계	- 0 ~ 760 mmHg 이상	1개
디지털멀티메타	- AC, DC, V, ㎃, Ω 측정 가능한 것	1대	○
수압시험기	- 펌프 송수압력 1.5배	1조
흡수관	- 75 A, 100 A, 150 A	필요수
토크메타	- 성능 효율측정이 가능	1대	○
영상탐상기	- 구조물 확인용	1대
도막측정기	- 도장상태 확인용	1대
나사게이지	- 소방나사 규격에 적합한 것 (링게이지 65 A, 75 A, 100 A, 플럭게이지 65 A)	1조	○
저수조	- 용량 20 ㎥ 이상	1개
비파괴탐상기	- 용접상태 점검가능	1대

2. 교육설비

교육 설비명	규 격	용 도	수 량
옥외주행교육장	- 도로환경별 주행 코스 ㆍ 곡선주행구간 50 m ㆍ 경사로 등판구간 20 m ㆍ 빗길 운행구간 20 m ㆍ 편경사로 운행구간 50 m ㆍ 횡단보도 - 주차 등 기본 운전 코스(대형차 기준) ㆍ 후진주차코스 ㆍ 구불구불한 코스 ㆍ 방향전환 코스	운전실습	1개소 이상
교육시설	- 훈련탑 높이 15 m 이상 강의실 150 ㎡ 이상 책상 20개 이상 의자 20개 이상	조작 이론 이론 이론	1개소 이상 1개소 이상 20개 이상 20개 이상
소방차량	소방고가차 (사다리차는 33 m급 이상, 굴절차는 27 m급 이상) 소형사다리차 (15 m급 이상) 소방화학차 (중형급 이상) 소방물탱크차 (중형급 이상)	조작 또는 운전실습	각 1대 이상

3. 점검설비

점검 기기명	규 격	용 도	수 량	교정 대상
버니어캘리퍼스	0 ∼ 200 mm (최소눈금단위 0.01 mm 이하)	길이 측정	1	o
마이크로미터	0 ∼ 25 mm (최소눈금단위 0.001 mm 이하)	길이 측정	1	o
와이어 탐상기	측정범위 : 6 ~ 24 mm 정확도 : 10 mm / 100 m 이하	와이어 비파괴 검사	1
멀티미터	1,000 V, 10 A, 30 MΩ	전압, 전류, 저항 측정	1	o
유량계	유량 : 110 ~ 550 LPM 압력 : 1 ~ 25 kg/㎠	유량 측정	1	o
열화상 카메라	- 20 ℃ ~ 350 ℃	온도 측정	1	o
경사계	경사정밀도 0.05' 수평정밀도 0.029'	각도 측정	1	o
다이얼게이지	0 ~ 50 mm 정밀도 0.01 mm	길이 측정	1	o
휴대용전자제어진단기	상용차	차량 전자제어 진단	1
토크렌치	400 ~ 2,000 kgfㆍcm	토크 측정	1	o
초음파 탐상기	10 ~ 120 dBμV	공압누설 탐지	1
축중량 축중계	15 t	아웃트리거 축하중 측정	4	o
내시경	해상도 320 x 240 픽셀 이상 케이블 길이 1 m 이상	배관 내부 검사	1
유압유 분석기	계수법에 의한 NAS 청청도 기준 분석 장치	유압유 분석	1
와이어로프테스터	10,000 lbf	와이어 장력 측정	1
베어링측정기	0.28 ~ 28.0 mm/sec	진동 측정	1