[별표3]

의무소방원 계급장의 제식(제75조제3항제1호관련)

계급별	제 식	도 형
이 방	1. 가로20㎜ 세로5㎜ 크기의 가로대를 1개를 놓는다. 2. 소방사시보 계급장을 50% 축소하여 가로대 중앙상단과 5㎜ 간격으로 세운다.
일 방	1. 가로20㎜ 세로5㎜ 크기의 가로대를 2개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 3㎜로 한다. 3. 이방의 2호와 동일함
상 방	1. 가로20㎜ 세로5㎜ 크기의 가로대를 3개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 2㎜로 한다. 3. 소방사시보 계급장을 50% 축소하여 가로대 중앙상단과 3㎜ 간격으로 세운다.
수 방	1. 가로20㎜ 세로4㎜ 크기의 가로대를 4개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 2㎜로 한다. 3. 상방의 3호와 동일함
특 방	1. 가로20㎜ 세로3㎜ 크기의 가로대를 4개로 한다. 2. 가로대와 가로대의 간격은 1㎜로 한다. 3. 너비3㎜의 갈매기형 곡선 1개를 가로대 중앙상단에 가로대와 간격없이 세우되 갈매기형 곡선의 높이는 8㎜로 한다. 4. 갈매기형 곡선 중앙상단에 이방의 2호와 동일한 소방사시보 계급장을 간격없이 세운다.

※ 재질 및 제작방법은「소방공무원복제규칙」에서 정하는 비간부의 것과 같다.