[별표 6] (제5조제1항제2호 관련)

나사측정용 링게이지

(표준치이라는 것은 참고치수임)

	항목		유효지름	안지름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이
호칭	분류
25	통과 (공용)		33.167-0.304 -0.315	31.105-0 -0.018	3.175±0.008	30°±10'	12.4
	정지 (검사용만)		33.167-0.576 -0.586	31.901(표준치)	3.175±0.008	30°±10'	10.0
40	통과 (공용)		48.971-0.066 -0.076	47.752-0.074 -0.094	2.822±0.008	30°±10'	34.9
	정지 (검사용만)		48.971-0.366 -0.376	46.750(표준치)	2.822±0.008	30°±10'	31.9
65	통과 (공용)		75.588-0.075 -0.088	74.122-0.084 -0.107	3.387±0.010	30°±5'	31.8
	정지 (검사용만)		75.588-0.409 -0.422	72.450(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	29

(단위 : ㎜)