[별표 7] (제5조제1항제2호 관련)

나사측정용 플럭게이지

	항목		유효지름	바깥지름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이
호칭	분류
25	통과 (공용)		33.167+0.010 +0	35.230+0.018 +0	3.175±0.010	30°±5'	28.5
	정지 (검사용만)		33.167+0.282 +0.272	34.444(표준치)	3.175±0.010	30°±5'	21.0
40	통과 (공용)		48.971+0.015 +0.005	50.8+0.020 +0	2.822±0.010	30°±5'	25.4
	정지 (검사용만)		48.971+0.404 +0.394	50.051(표준치)	2.282±0.010	30°±5'	18.7
65	통과 (공용)		75.588+0.019 +0.006	77.788+0.023 +0	3.387±0.010	30°±5'	21.2
	정지 (검사용만)		75.588+0.454 +0.441	76.750(표준치)	3.387±0.010	30°±5'	15.5

(단위 : ㎜)