[별표 8] (제5조제1항제3호 관련)

나사측정용 링게이지 점검용 플럭게이지

(단위 : ㎜)

호칭	측정용 게이지	검정용 항목 게이지	유효지름	바깥지름	피치허용차	산의반각 허 용 차	게이지 길 이	분류 번호
25	통과용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GF
		NO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	GW
	정지용 링게이지	GO	33.167	35.230	3.175±0.005	30°±6'	19.1	IF
40	통과용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GF
		NO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	GW
	정지용 링게이지	GO	48.971	50.800	2.822±0.005	30°±6'	17.0	IF
65	통과용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GF
		NO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	GW
	정지용 링게이지	GO	75.588	77.788	3.387±0.006	30°±5'	20.3	IF