[별표 10] (제5조제2항제1호 관련)

차입구

구분 호칭	A	B	C	D	E	J
25	[eqn: 28.6 _{-0.2} ^{+0}]	7.0최소	[eqn: 26.0 _{-0} ^{+0.2}]	21±0.2	[eqn: 8.5 _{-0.2} ^{+0}]	[eqn: 29.0 _{-0.2} ^{+0}]
40	[eqn: 43.6 _{-0.2} ^{+0}]	8.5최소	[eqn: 39.0 _{-0.2} ^{+0}]	33.0±0.2	[eqn: 11.7 _{-0.2} ^{+0}]	[eqn: 44.0 _{-0.2} ^{+0}]
65	[eqn: 68.5 _{-0.2} ^{+0}]	13.0최소	[eqn: 63.5 _{-0.2} ^{+0}]	57.0±0.2	[eqn: 15.5 _{-0.2} ^{+0}]	[eqn: 70.5 _{-0.2} ^{+0}]

(단위 : ㎜)

주) 1. A, B, C, D, E 및 J는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.