[별표 11] (제5조제2항제1호 관련)

수입금구 및 조임링의 기본치수 공차기본치수

(단위 : ㎜)

나사의 호 칭	나사의피치수 25.4mm에 대해 η	피 치 P	수나사의 피치높이 h	반지름 r	수 나 사			암 나 사
					바 깥 지름K	유 효 지름K2	골지름 K1	골지름 K	유 효 지름K2	안지름 K1
42	16	1.5875	1.016	0.218	42	40.984	39.968	42	40.984	39.968
60	16	1.5875	1.016	0.218	60	58.984	57.968	60	58.984	57.968
75	16	1.5875	1.016	0.218	75	73.984	72.968	75	73.984	72.968

공차

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	수 나 사
	바깥지름 K			유효지름 K2			골의지름 K1			피치의 치수차	피 치 반 각 의 각도차(분)
	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차
42	-0.12	-0.26	0.14	-0.08	-0.21	0.13	-0.08	-0.34	0.26	±0.023	±78
60	-0.12	-0.26	0.14	-0.09	-0.22	0.13	-0.09	-0.35	0.26	±0.023	±78
75	-0.12	-0.26	0.14	-0.10	-0.23	0.13	-0.10	-0.36	0.26	±0.023	±78

구분 호칭	암 나 사
	골지름 K		유효지름 K2			안지름 K1			피치의 치수차	피 치 반 각 의 각도차(분)
	상 의 치수차	하 의 치수차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차	상 의 치수차	하 의 치수차	공 차
42	-	+0.02	+0.23	+0.02	0.21	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
60	-	+0.03	+0.25	+0.03	0.22	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156
75	-	+0.04	+0.27	+0.04	0.23	+0.56	+0.33	0.23	±0.046	±156