■ 주소정보시설규칙 [별표 1]

도로명판의 크기(제4조제2항 관련) 1. 도로명판의 종류별 기본 크기
구분	왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용(mm) (가로×세로)	왼쪽과 오른쪽 양방향용(mm) (가로×세로)	앞쪽 방향용(mm) (가로×세로)
보행자용 도로명판	도로 폭이 2미터 미만인 도로구간	320 × 120	440 × 120	-
420 × 120	500 × 120	-
480 × 120	600 × 120	-
도로 폭이 2미터 이상 4미터 미만인 도로구간	430 × 160	580 × 160	-
600 × 160	650 × 160	-
700 × 160	800 × 160	-
도로 폭이 4미터 이상인 도로구간	700 × 260	950 × 260	655 × 260
900 × 260	1150 × 260	855 × 260
1050 × 260	1300 × 260	1005 × 260
차량용 도로명판	길인 도로구간	900 × 350	1250 × 350	840 × 350
1200 × 350	1550 × 350	1140 × 350
1450 × 350	1800 × 350	1390 × 350
대로 또는 로인 도로구간 A	1250 × 450	1700 × 450	1170 × 450
1650 × 450	2100 × 450	1570 × 450
2000 × 450	2450 × 450	1920 × 450
대로 또는 로인 도로구간 선택형 B	1940 × 700	2640 × 700	1820 × 700
2570 × 700	3270 × 700	2430 × 700
3110 × 700	3810 × 700	2990 × 700
※ 참고사항 1. 도로 폭이 4미터 미만인 도로구간에 대한 보행자용도로명판의 글자수에 따른 글자 크기 및 자간 등은 도로 폭이 4미터 이상인 도로구간의 보행자용도로명판의 글자 크기 및 자간 비율에 준하여 정하되, 도로명판의 크기를 고려하여 확대ㆍ축소할 수 있다. 2. 보행자용도로명판에 제2외국어를 함께 표시하려는 경우에는 제8호에 따른 외국어 도로명판의 크기를 따른다. 3. 대로 또는 로인 도로구간의 경우 대로 또는 로인 도로구간 A를 원칙으로 하고, 차량속도 및 지역별 특성 등을 고려하여 대로 또은 로인 도로구간 선택형 B 중에서 자율적으로 크기를 선택하여 설치할 수 있다. 4. 대로 및 로에 해당하는 도로의 종속구간에 차량용도로명판을 설치하려는 경우에는 보행자용도로명판의 크기를 준용하여 설치할 수 있다.
2. 도로 폭이 4미터 이상인 도로구간의 보행자용도로명판의 크기 가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	글자 크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	700	700	700	기본 글자 크기 및 자간
3	700	700	700
4	700	900	900
5	900	900	900
6	900	1050	1050
7	1050	1050(자간 50pt)	1050(자간 50pt)
8	1050(자간 0pt)	1050(자간-50pt)	1050(자간-50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	700	700	700	기본 글자 크기 및 자간
15	900	900	900
16	900	900	900
17	900	900	900
18	900	900	900
19	900	900	900
20	1050	1050	1050
21	1050	1050	1050
22	1050	1050	1050
23	1050	1050	1050
24	1050	1050	1050	크기: 100% 자간: -50pt
25	1050	1050	1050
26	1050	1050	1050	크기: 90% 자간: -75pt
27	1050	1050	1050
28	1050	1050	1050
29	1050	1050	1050	크기: 85% 자간: -75pt
30	1050	1050	1050
31	1050	1050	1050
32	1050	1050	1050	크기: 80% 자간: -75pt
33	1050	1050	1050
34	1050	1050	1050
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 195pt, 자간–25pt
나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호	크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리
2	950	950	950	950	기본 글자 크기 및 자간
3	950	950	950	950
4	950	950	950	1150
5	1150	1150	1150	1150
6	1150	1150	1150	1300
7	1300	1300	1300	1300(자간 0pt)
8	1300	1300	1300(자간0pt)	1300(자간-100pt)
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리
9자 이하	950	950	950	950	기본 글자 크기 및 자간
10	950	950	950	1150
11	950	950	950	1150
12	950	950	1150	1150
13	950	950	1150	1300
14	950	950	1150	1300
15	950	1150	1150	1300
16	950	1150	1150	1300
17	1150	1150	1300	1300	크기: 100% 자간: -100pt
18	1150	1150	1300	1300
19	1150	1300	1300	1300
20	1150	1300	1300	1300
21	1150	1300	1300	1300
22	1300	1300	1300	1300
23	1300	1300	1300	1300	크기: 60% 자간:-50pt
24	1300	1300	1300	1300
25	1300	1300	1300	1300
26	1300	1300	1300	1300
27	1300	1300	1300	1300
28	1300	1300	1300	1300
29	1300	1300	1300	1300
30	1300	1300	1300	1300
31	1300	1300	1300	1300
32	1300	1300	1300	1300
33	1300	1300	1300	1300
34	1300	1300	1300	1300
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 298pt, 자간 0pt
다. 앞쪽 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	655	655	655	기본 글자 크기 및 자간
3	655	655	655
4	655	855	855
5	855	855	855
6	855	1005	1005
7	1005	1005(자간 50pt)	1005(자간 50pt)
8	1005(자간 0pt)	1005(자간 -50pt)	1005(자간 -50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	655	655	655	기본 글자 크기 및 자간
15	855	855	855
16	855	855	855
17	855	855	855
18	855	855	855
19	855	855	855
20	1005	1005	1005
21	1005	1005	1005
22	1005	1005	1005
23	1005	1005	1005
24	1005	1005	1005	크기: 100% 자간: -50
25	1005	1005	1005
26	1005	1005	1005	크기: 90% 자간: -75
27	1005	1005	1005
28	1005	1005	1005
29	1005	1005	1005	크기: 85% 자간: -75
30	1005	1005	1005
31	1005	1005	1005
32	1005	1005	1005	크기: 80% 자간: -75
33	1005	1005	1005
34	1005	1005	1005
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 303pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 240pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 298pt, 자간 0p
3. 길인 도로구간의 차량용도로명판 가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	900	900	900	기본 글자 크기 및 자간
3	900	900	900
4	1200	1200	1200
5	1200	1200	1200
6	1450	1450	1450
7	1450	1450(자간 25pt)	1450(자간 25pt)
8	1450 (자간 -25pt)	1450 (자간 -50pt)	1450(자간 -50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
13자 이하	900	900	900	기본 글자 크기 및 자간
14	1200	1200	1200
15	1200	1200	1200
16	1200	1200	1200
17	1200	1200	1200
18	1200	1200	1200
19	1450	1450	1450
20	1450	1450	1450
21	1450	1450	1450
22	1450	1450	1450	크기: 100% 자간: -50pt
23	1450	1450	1450
24	1450	1450	1450	크기: 100% 자간: -75pt
25	1450	1450	1450
26	1450	1450	1450	크기 : 90% 자간 : -75pt
27	1450	1450	1450
28	1450	1450	1450
29	1450	1450	1450	크기: 80% 자간: -75pt
30	1450	1450	1450
31	1450	1450	1450
32	1450	1450	1450	크기: 75% 자간: -75pt
33	1450	1450	1450
34	1450	1450	1450
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 262pt, 자간 –25pt
나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호	크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리
2	1250	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
3	1250	1250	1250	1250
4	1250	1250	1250	1550
5	1550	1550	1550	1550
6	1550	1550	1550	1800
7	1800	1800	1800	1800(자간50pt)
8	1800	1800	1800(자간 0pt)	1800(자간 -75pt)
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리
9자 이하	1250	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
10	1250	1250	1250	1550
11	1250	1250	1250	1550
12	1250	1250	1550	1550
13	1250	1250	1550	1550
14	1250	1550	1550	1550
15	1250	1550	1550	1800
16	1550	1550	1800	1800
17	1550	1800	1800	1300
18	1550	1800	1800	1800
19	1550	1800	1800	1800	크기: 100% 자간: -100pt
20	1550	1800	1800	1800
21	1800	1800	1800	1800
22	1800	1800	1800	1800
23	1800	1800	1800	1800
24	1800	1800	1800	1800	크기: 60% 자간: -50pt
25	1800	1800	1800	1800
26	1800	1800	1800	1800
27	1800	1800	1800	1800
28	1800	1800	1800	1800
29	1800	1800	1800	1800
30	1800	1800	1800	1800
31	1800	1800	1800	1800
32	1800	1800	1800	1800
33	1800	1800	1800	1800	크기: 50% 자간: -100pt
34	1800	1800	1800	1800
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 383pt, 자간 0pt
다. 앞쪽 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	840	840	840	기본 글자 크기 및 자간
3	840	840	840
4	1140	1140	1140
5	1140	1140	1140
6	1390	1390	1390
7	1390	1390(자간 25pt)	1390(자간 25pt)
8	1390 (자간 -25pt)	1390 (자간 -50pt)	1390(자간 -50pt, 장평 95%)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
13자 이하	840	840	840	기본 글자 크기 및 자간
14	1140	1140	1140
15	1140	1140	1140
16	1140	1140	1140
17	1140	1140	1140
18	1140	1140	1140
19	1390	1390	1390
20	1390	1390	1390
21	1390	1390	1390
22	1390	1390	1390	크기: 100% 자간: -50
23	1390	1390	1390
24	1390	1390	1390	크기: 100% 자간: -75
25	1390	1390	1390
26	1390	1390	1390	크기: 90% 자간: -75
27	1390	1390	1390
28	1390	1390	1390
29	1390	1390	1390	크기: 80% 자간: -75
30	1390	1390	1390
31	1390	1390	1390
32	1390	1390	1390	크기: 75% 자간: -75
33	1390	1390	1390
34	1390	1390	1390
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 424pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 340pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 383pt, 자간 0pt
4. 대로 또는 로인 도로구간 A의 차량용도로명판 가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
3	1250	1250	1250
4	1250	1650	1650
5	1650	1650	1650
6	1650	2000	2000
7	2000	2000	2000
8	2000(자간 50pt)	2000(자간 0pt)	2000(자간 -25pt)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	1250	1250	1250	기본 글자 크기 및 자간
15	1650	1650	1650
16	1650	1650	1650
17	1650	1650	1650
18	1650	1650	1650
19	2000	2000	2000
20	2000	2000	2000
21	2000	2000	2000
22	2000	2000	2000
23	2000	2000	2000
24	2000	2000	2000	크기: 100% 자간: -50pt
25	2000	2000	2000
26	2000	2000	2000	크기: 100% 자간: -75pt
27	2000	2000	2000
28	2000	2000	2000	크기: 75% 자간: -75pt
29	2000	2000	2000
30	2000	2000	2000
31	2000	2000	2000	크기: 80% 자간: -75pt
32	2000	2000	2000
33	2000	2000	2000
34	2000	2000	2000
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 337pt, 자간 -25pt
나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호	크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리
2	1700	1700	1700	1700	기본 글자 크기 및 자간
3	1700	1700	1700	1700
4	1700	1700	1700	2100
5	2100	2100	2100	2100
6	2100	2100	2100	2450
7	2100	2100	2450	2450
8	2450	2450	2450	2450
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리
9자 이하	1700	1700	1700	1700	기본 글자 크기 및 자간
10	1700	1700	1700	2100
11	1700	1700	1700	2100
12	1700	1700	2100	2100
13	1700	1700	2100	2100
14	1700	2100	2100	2450
15	1700	2100	2100	2450
16	2100	2100	2450	2450
17	2100	2100	2450	2450	크기: 100% 자간: -100pt
18	2100	2100	2450	2450
19	2100	2450	2450	2450
20	2100	2450	2450	2450
21	2450	2450	2450	2450
22	2450	2450	2450	2450
23	2450	2450	2450	2450	크기: 60% 자간: -50pt
24	2450	2450	2450	2450
25	2450	2450	2450	2450
26	2450	2450	2450	2450
27	2450	2450	2450	2450
28	2450	2450	2450	2450
29	2450	2450	2450	2450
30	2450	2450	2450	2450
31	2450	2450	2450	2450
32	2450	2450	2450	2450
33	2450	2450	2450	2450
34	2450	2450	2450	2450
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 545pt, 자간 -0pt
다. 앞쪽 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자 수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	1170	1170	1170	기본 글자 크기 및 자간
3	1170	1170	1170
4	1170	1570	1570
5	1570	1570	1570
6	1570	1920	1920
7	1920	1920	1920
8	1920(자간 50pt)	1920(자간 0pt)	1920(자간 -25pt)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	1170	1170	1170	기본 글자 크기 및 자간
15	1570	1570	1570
16	1570	1570	1570
17	1570	1570	1570
18	1570	1570	1570
19	1920	1920	1920
20	1920	1920	1920
21	1920	1920	1920
22	1920	1920	1920
23	1920	1920	1920
24	1920	1920	1920	크기: 100% 자간: -50pt
25	1920	1920	1920
26	1920	1920	1920	크기: 100% 자간: -75pt
27	1920	1920	1920
28	1920	1920	1920	크기: 75% 자간: -75pt
29	1920	1920	1920
30	1920	1920	1920
31	1920	1920	1920	크기: 80% 자간: -75pt
32	1920	1920	1920
33	1920	1920	1920
34	1920	1920	1920
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 559pt, 자간 109pt 2. 로마자: 크기 440pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 337pt, 자간 -25pt
5. 대로 또는 로인 도로구간 B의 차량용도로명판 가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	1940	1940	1940	기본 글자 크기 및 자간
3	1940	1940	1940
4	1940	2570	2570
5	2570	2570	2570
6	2570	3110	3110
7	3110	3110	3110
8	3110 (자간 50pt)	3110 (자간 0pt)	3110 (자간 -25pt)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	1940	1940	1940	기본 글자 크기 및 자간
15	2570	2570	2570
16	2570	2570	2570
17	2570	2570	2570
18	2570	2570	2570
19	3110	3110	3110
20	3110	3110	3110
21	3110	3110	3110
22	3110	3110	3110
23	3110	3110	3110
24	3110	3110	3110	크기: 100% 자간: -50pt
25	3110	3110	3110
26	3110	3110	3110	크기: 100% 자간: -75pt
27	3110	3110	3110
28	3110	3110	3110	크기: 75% 자간: -75pt
29	3110	3110	3110
30	3110	3110	3110
31	3110	3110	3110	크기: 80% 자간: -75pt
32	3110	3110	3110
33	3110	3110	3110
34	3110	3110	3110
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 870pt, 자간 0pt 2. 로마자: 크기 710pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 560pt, 자간 -25pt
나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판 (단위: mm)
글자수	기초번호	크기 및 자간 간격
한글	1자리	2자리	3자리	4자리
2	2640	2640	2640	2640	기본 글자 크기 및 자간
3	2640	2640	2640	2640
4	2640	2640	2640	3270
5	3270	3270	3270	3270
6	3270	3270	3270	3810
7	3270	3270	3810	3810
8	3810	3810	3810	3810
로마자	1자리	2자리	3자리	4자리
9자 이하	2640	2640	2640	2640	기본 글자 크기 및 자간
10	2640	2640	2640	3270
11	2640	2640	2640	3270
12	2640	2640	3270	3270
13	2640	2640	3270	3270
14	2640	3270	3270	3810
15	2640	3270	3270	3810
16	3270	3270	3810	3810
17	3270	3270	3810	3810	크기: 100% 자간: -100pt
18	3270	3270	3810	3810
19	3270	3810	3810	3810
20	3270	3810	3810	3810
21	3810	3810	3810	3810
22	3810	3810	3810	3810
23	3810	3810	3810	3810	크기: 60% 자간: -50pt
24	3810	3810	3810	3810
25	3810	3810	3810	3810
26	3810	3810	3810	3810
27	3810	3810	3810	3810
28	3810	3810	3810	3810
29	3810	3810	3810	3810
30	3810	3810	3810	3810
31	3810	3810	3810	3810
32	3810	3810	3810	3810
33	3810	3810	3810	3810
34	3810	3810	3810	3810
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 870pt, 자간 0pt 2. 로마자: 크기 710pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 870pt, 자간 -25pt
다. 앞쪽 방향용 도로명판 (단위: mm)
글자 수	기초번호(시작지점 ↔ 끝지점)의 구성: #	크기 및 자간 간격
한글	# - ##	# - ###	# - ####
2	1820	1820	1820	기본 글자 크기 및 자간
3	1820	1820	1820
4	1820	2430	2430
5	2430	2430	2430
6	2430	2990	2990
7	2990	2990	2990
8	2990 (자간 50pt)	2990 (자간 0pt)	2990 (자간 -25pt)
로마자	# - ##	# - ###	# - ####
14자 이하	1820	1820	1820	기본 글자 크기 및 자간
15	2430	2430	2430
16	2430	2430	2430
17	2430	2430	2430
18	2430	2430	2430
19	2990	2990	2990
20	2990	2990	2990
21	2990	2990	2990
22	2990	2990	2990
23	2990	2990	2990
24	2990	2990	2990	크기: 100% 자간: -50pt
25	2990	2990	2990
26	2990	2990	2990	크기: 100% 자간: -75pt
27	2990	2990	2990
28	2990	2990	2990	크기: 75% 자간: -75pt
29	2990	2990	2990
30	2990	2990	2990
31	2990	2990	2990	크기: 80% 자간: -75pt
32	2990	2990	2990
33	2990	2990	2990
34	2990	2990	2990
※ 기본 글자 크기 및 자간 1. 한글: 크기 870pt, 자간 0pt 2. 로마자: 크기 710pt, 자간 0pt 3. 기초번호: 크기 560pt, 자간 –25pt
6. 보행자용 이면도로용도로명판 크기 가. 통합형 도로명판
구분	도로명 1개용(mm) (가로×세로)	도로명 2개용(mm) (가로×세로)	도로명 3개용(mm) (가로×세로)
한글 2∼4자	700 × 445	700 × 610	700 × 775
한글 4∼6자	900 × 445	900 × 610	900 × 775
한글 6∼8자	1050 × 445	1050 × 610	1050 × 775
나. 독립형 도로명판
구분	도로명 1개용(mm) (가로×세로)	도로명 2개용(mm) (가로×세로)	도로명 3개용(mm) (가로×세로)
한글 2∼4자	610 × 200	610 × 365	610 × 530
한글 4∼6자	810 × 200	810 × 365	810 × 530
한글 6∼8자	960 × 200	960 × 365	960 × 530
7. 예고용 도로명판 크기
구분	보행자용(mm) (가로×세로)	차량용(mm)
길(가로×세로)	대로, 로(가로×세로)
한글 2∼4자	660 × 260	840 × 350	1170 × 450
한글 4∼6자	860 × 260	1140 × 350	1570 × 450
한글 6∼8자	1010 × 260	1390 × 350	1920 × 450
8. 제2외국어 도로명판 크기
구분	한쪽 방향용(mm) (가로×세로)	양쪽 방향용(mm) (가로×세로)	앞쪽 방향용(mm) (가로×세로)
도로 폭이 2미터 미만인 도로구간	한글 2∼4자	300 × 140	410 × 140	-
한글 4∼6자	420 × 140	500 × 140	-
한글 6∼8자	490 × 140	550 × 140	-
도로 폭이 2미터 이상 4미터 미만인 도로구간	한글 2∼4자	360 × 170	500 × 170	-
한글 4∼6자	500 × 170	600 × 170	-
한글 6∼8자	570 × 170	670 × 170	-
도로 폭이 4미터 이상인 도로구간	한글 2∼4자	740 × 350	1030 × 350	655 × 350
한글 4∼6자	940 × 350	1230 × 350	840 × 350
한글 6∼8자	1090 × 350	1380 × 350	1025 × 350