■ 주소정보시설규칙 [별표 2] <개정 2024. 7. 19.>

도로명판의 구성(제5조제2항 관련)

1. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함.

③ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

④ 기초번호: 도로명이 시작되는 지점의 기초번호와 끝나는 지점의 기초번호를 적음.

⑤ 시각경계선: 백색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑥ 도로 방향: 해당 도로의 방향을 나타내며, 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 한복 저고리의 형상을 함.

⑦ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 곡선으로 나타냄.

2. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함.

③ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

④ 기초번호: 왼쪽에는 현 위치 기초번호 직전의 기초번호를, 오른쪽에는 현 위치  기초번호 직후의 기초번호를 적음.

⑤ 시각경계선: 백색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑥ 도로 방향: 해당 도로의 방향을 나타내며, 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 한복 저고리의 형상을 함.

⑦ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 곡선으로 나타냄.

3. 앞쪽 방향용 도로명판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함.

③ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

④ 기초번호: 도로명이 시작되는 지점의 기초번호와 끝나는 지점의 기초번호를 적음.

⑤ 시각경계선: 백색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑥ 도로 방향: 해당 도로의 방향을 나타내며, 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 한복 저고리의 형상을 함.

⑦ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 곡선으로 나타냄.

4. 이면도로용 통합형 도로명판

비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

③ 기초번호: 도로명이 시작되는 지점의 기초번호와 끝나는 지점의 기초번호를 적음.

④ 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함.

⑤ 도로 방향: 해당 도로의 방향을 나타내며, 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 한복 저고리의 형상을 함.

⑥ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 곡선으로 나타냄.

⑦ 시각경계선: 백색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑧ 이면도로용도로명판: 이면도로를 안내하기 위한 도로명판임.

⑨ 이면도로의 한글 도로명: 이면도로의 명칭을 한글로 작성함.

⑩ 이면도로의 로마자 도로명: 외국인을 위하여 이면도로의 명칭을 로마자로 작성함.

⑪ 거리: 현 지점에서 안내하는 도로까지의 거리를 나타냄.

⑫ 화살표: 이면도로의 위치와 방향을 나타냄.

5. 이면도로용 독립형 도로명판

비고: 이면도로를 안내하기 위한 도로명판으로, 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함.

③ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

④ 시각경계선: 백색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑤ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.

⑥ 거리: 현 지점에서 안내하는 이면도로까지의 거리를 나타냄.

⑦ 화살표: 이면도로의 위치와 방향을 나타냄.

6. 예고용 도로명판

비고: 변경될 도로명을 사전에 안내하는 도로명판으로, 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 한글 도로명: 변경될 도로명을 한글로 작성함.

③ 로마자 도로명: 외국인을 위하여 변경될 도로명을 로마자로 하고, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

④ 시각경계선: 백색 테두리는 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑤ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.

⑥ 거리: 현 지점에서 다음에 나타날 도로까지의 거리를 나타냄.

7. 제2외국어 도로명판

비고: 한글 도로명 외에 제2외국어를 추가로 안내하는 도로명판으로, 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다.

① 여백: 여유로운 여백으로 시각 요소들을 기능에 맞게 분리하여 깔끔하고 정돈된 이미지를 나타냄.

② 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함.

③ 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함.

④ㆍ⑤ 제2외국어 도로명: 로마자 외의 외국어로 도로명을 작성함.

⑥ 제2외국어 시각경계선: 로마자 도로명과 제2외국어 도로명을 구분할 수 있도록 함.

⑦ 기초번호: 도로명이 시작되는 지점의 기초번호와 끝나는 지점의 기초번호를 적음.

⑧ 시각경계선: 주위에 있는 다양한 시각 장애물과 시각적 분리를 주어 도로명판에 초점을 둘 수 있도록 함.

⑨ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.

⑩ 도로 방향: 해당 도로의 방향을 나타내며, 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위하여 한복 저고리의 형상을 함.