■ 주소정보시설규칙 [별표 3] <개정 2024. 7. 19.>

도로명판의 세부규격(제5조제2항 관련)

1. 도로폭 2미터 미만 도로구간의 보행자용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

2. 도로폭 2미터 이상 4미터 미만 도로구간의 보행자용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

3. 도로폭 4미터 이상 도로구간의 보행자용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

4. 길인 도로구간의 차량용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로구간

(단위: mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로구간

(단위: mm)

다. 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

5. 대로 또는 로인 도로구간 A의 차량용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로구간

(단위: mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로구간

(단위: mm)

다. 앞쪽 방향용 도로구간

(단위: mm)

6. 대로 또는 로인 도로구간 B의 차량용도로명판

가. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로구간

(단위: mm)

나. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로구간

(단위: mm)

다. 앞쪽 방향용 도로구간

(단위: mm)

7. 이면도로용 통합형 도로명판

가. 보행자용 1개 도로명 안내용

(단위: mm)

나. 보행자용 2개 도로명 안내용

(단위: mm)

다. 보행자용 3개 도로명 안내용

(단위: mm)

8. 이면도로용 독립형 도로명판

가. 보행자용 1개 도로명 안내용

(단위: mm)

나. 보행자용 2개 도로명 안내용

(단위: mm)

다. 보행자용 3개 도로명 안내용

(단위: mm)

9. 예고용 도로명판

가. 보행자용도로명판

(단위: mm)

나. 길인 도로구간의 차량용도로명판

(단위: mm)

다. 대로 또는 로인 도로구간의 차량용도로명판

(단위: mm)

10. 도로폭 2미터 미만인 도로구간의 제2외국어 도로명판

가. 보행자용 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

나. 보행자용 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

11. 도로폭 2미터 이상 4미터 미만인 도로구간의 제2외국어 도로명판

가. 보행자용 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

나. 보행자용 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

12. 도로폭 4미터 이상인 도로구간의 제2외국어 도로명판

가. 보행자용 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판

(단위: mm)

나. 보행자용 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판

(단위: mm)

다. 보행자용 앞쪽 방향용 도로명판

(단위: mm)

13. 방향표시용 화살표의 크기

가. 도로명판 기초번호 안내용

나. 이면도로 안내용 유형 1

다. 이면도로 안내용 유형 2

라. 이면도로 안내용 유형 3