■ 주소정보시설규칙 [별표 8]

기초번호판의 종류별 크기(제11조제2항 관련)
구분		보행자용(mm) (가로 × 세로)	차량용(mm) (가로 × 세로)	비고
일반용		220 × 220	300 × 300
긴급재난구조용		220 × 330	300 × 450
도로 시설물용	교통신호등, 가로등용	220 × 330	300 × 410
	전선주, 전신주용	220 × 485	300 × 565