■ 주소정보시설규칙 [별표 14] <개정 2024. 7. 19.>
건물번호판의 세부규격(제17조제2항 관련)
1. 일반용 건물번호판 가. 대로 또는 로인 도로구간
구분	이미지 및 세부규격
가-1	(단위: mm)
	ㆍ외곽크기: 400mm × 320mm ㆍ전체면적: 1,174㎠ ㆍ중간 경계선: 2pt, 340mm ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 36mm, 로마자표기 27mm
가-2	(단위: mm)
	ㆍ외곽크기: 400mm × 320mm ㆍ전체면적: 1,174㎠ ㆍ중간 경계선: 2pt, 340mm ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 한글 도로명과 영문 도로명은 왼쪽 정렬 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 36mm, 로마자표기 27mm ㆍQR코드 크기: 70 × 70mm
나. 길인 도로구간
구분	이미지 및 세부규격
나-1	(단위: mm)
	ㆍ외곽크기: 260mm × 215mm ㆍ전체면적: 516㎠ ㆍ중간 경계선: 1.5pt, 220mm ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm
나-2	(단위: mm)
	ㆍ외곽크기: 260mm × 215mm ㆍ전체면적: 516㎠ ㆍ중간 경계선: 1.5pt, 220mm ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 건물번호 0, 로마자 25, 한글 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 24mm, 로마자표기 18mm ㆍQR코드 크기: 45 × 45mm
2. 국가유산ㆍ관광용 건물번호판 가. 대로 또는 로인 도로구간
이미지 및 세부규격
(단위: mm)
ㆍ외곽크기: 400mm × 400mm ㆍ전체면적: 1,405㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 40mm, 로마자표기 24mm
나. 길인 도로구간
이미지 및 세부규격
(단위: mm)
ㆍ외곽크기: 260mm × 260mm ㆍ전체면적: 589㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 25mm, 로마자표기 17mm
3. 관공서용 건물번호판 가. 대로 또는 로인 도로구간
이미지 및 세부규격
(단위: mm)
ㆍ외곽크기: 400mm × 400mm ㆍ전체면적: 1,257㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 100mm, 한글표기 37mm, 로마자표기 25mm
나. 길인 도로구간
이미지 및 세부규격
(단위: mm)
ㆍ외곽크기: 260mm × 260mm ㆍ전체면적: 531㎠ ㆍ글자모양 및 크기 - 도로명 및 건물번호: 한길체(영문과 숫자는 Hangil-E) - 자간간격: 0(글자 수에 따라 조정 가능) - 정렬방식: 가운데 - 세로크기: 건물번호표기 69mm, 한글표기 25mm, 로마자표기 17mm
4. 그림표지ㆍ심벌 및 로고 기준
대로 또는 로인 도로구간		길인 도로구간
ㆍ원: 110mm ㆍ 1번 크기: 55mm × 75mm - 세로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 2번 크기: 75mm × 55mm - 가로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 3번 크기: 65mm × 65mm - 정사각 그림표지, 심벌, 로고에 사용		ㆍ 원: 72mm ㆍ 1번 크기: 36mm × 50mm - 세로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 2번 크기: 50mm × 36mm - 가로형 그림표지, 심벌, 로고에 사용 ㆍ 3번 크기: 44mm × 44mm - 정사각 그림표지, 심벌, 로고에 사용
※ 그림표지 등은 산업통상자원부 기술표준원의 KS S ISO 7001(공공안내 심벌)을 따르거나, 표시하려는 기관 등과 협의하여 표시할 수 있다. 5. 건물번호판에 로마자 외의 외국어로 쓴 도로명을 추가하는 경우에는 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 세부 규격보다 건물번호판의 크기를 크게 할 수 있다. 6. 대로 또는 로인 도로구간에 포함되는 종속구간의 건물 등에 부착하는 건물번호판의 규격은 길인 도로구간에 설치하는 건물번호판의 규격으로 설치할 수 있다.