■ 주소정보시설규칙 [별표 22] <신설 2024. 7. 19.>
내부도로 도로명판의 구성(제31조제1항제1호가목 관련)
1. 왼쪽 또는 오른쪽 한 방향용 도로명판
<벽면 부착형>	<천장 부착형>
비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다. ① 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함. ② 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함. ③ 기초번호: 현 위치와 도로구간의 시작지점 또는 끝지점의 기초번호(거리)를 나타냄. ④ 화살표(도로 방향): 해당 도로명의 도로가 진행하는 방향을 나타냄. ⑤ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.
2. 왼쪽과 오른쪽 양방향용 도로명판
<벽면 부착형>	<천장 부착형>
비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다. ① 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함. ② 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함. ③ 기초번호: 현 위치의 전ㆍ후 지점 기초번호를 나타냄. ④ 화살표(도로 방향): 해당 도로명의 도로가 진행하는 방향을 나타냄. ⑤ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.
3. 앞쪽 방향용 도로명판
<벽면 부착형>	<천장 부착형>
비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다. ① 한글 도로명: 내국인을 위한 도로명 표기로, 도로명판 내용 중에 가장 크게 작성함. ② 로마자 도로명: 외국인을 위한 도로명 표기로, 한글 도로명 글자 크기의 70퍼센트 크기로 작성함 ③ 기초번호: 현 위치와 진행 방향의 시작지점 또는 끝지점의 기초번호(거리)를 나타냄. ④ 화살표(도로 방향): 해당 도로명의 도로가 진행하는 방향을 나타냄. ⑤ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.
4. 예고용 도로명판
<벽면 부착형>	<천장 부착형>
비고: 각 구성요소의 주요 내용은 다음과 같다. ① 예고용 도로명판: 변경될 도로명을 사전에 안내해 주는 도로명판. ② 변경될 한글 도로명: 변경될 도로명을 한글로 작성함. ③ 변경될 로마자 도로명: 외국인을 위하여 변경될 도로명을 로마자로 작성함. ④ 화살표(도로 방향): 해당 도로명의 도로가 진행하는 방향을 나타냄. ⑤ 모퉁이: 도로명판의 형태를 부드럽게 하기 위해 곡선으로 함.