[별도 16] 실화재시험장치 (제15조의4 관련) <신설 2024.8.28.>

<A-6단 화재모형도>

<A-12단 화재모형도>

<헤드 배치도>

※ L : 유효살수반경별 헤드간 거리

- r2.3 : 3.3 m

- r2.6 : 3.7 m