[별표 6] (제4조제2항 관련) <개정 2024.8.28.>

차     입     구

(단위 : ㎜)

구 분 호 칭	A	B	C	D	E	J
75	81.5 [eqn: +0# -0.2]	15.0 최소	76.2 [eqn: +0# -0.2]	69.0±0.2	18.0 [eqn: +0# -0.2]	83.0 [eqn: +0# -0.2]
65	68.5 [eqn: +0# -0.2]	13.0 최소	63.5 [eqn: +0# -0.2]	57.0±0.2	15.5 [eqn: +0# -0.2]	70.5 [eqn: +0# -0.2]
50	55.6 [eqn: +0# -0.2]	10.5 최소	51.0 [eqn: +0# -0.2]	44.5±0.2	14.5 [eqn: +0# -0.2]	56.5 [eqn: +0# -0.2]
40	43.6 [eqn: +0# -0.2]	8.5 최소	39.0 [eqn: +0# -0.2]	33.0±0.2	11.7 [eqn: +0# -0.2]	44.0 [eqn: +0# -0.2]
25	28.6 [eqn: +0# -0.2]	7.0 최소	26.0 [eqn: +0# -0.2]	21.0±0.2	8.5 [eqn: +0# -0.2]	29.0 [eqn: +0# -0.2]

주) 1. A, B, C, D, E 및 J는 아래 그림에 붙인 부분을 나타냄.

2. <삭제>