1. 개정이유

제5류 위험물의 지정수량을 판정하는 법적근거가 미비하여 이를 개선하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 주요내용

제5류 위험물의 지정수량은 열분석시험 및 압력용기시험의 결과를 종합하여 판정함(안 제19조 등)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

소방청고시  제        호

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부개정고시안

위험물안전관리에 관한 세부기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제19조제2호 중 “2ㆍ4-디니트로톨루엔”을 “2,4-다이나이트로톨루엔”으로 하고, 같은 조 제4호 중 “자기반응성물질에 해당하는”을 “위험성이 있는”으로 한다.

제20조제1호나목 및 라목 중 “0.6㎜, 1㎜”를 각각 “1㎜”로 한다.

제21조 각 호 외의 부분 중 “지정수량은”을 “등급은”으로, “지정수량이”를 “등급이”로 하고, 같은 조 제1호 중 “0.6㎜”를 “1㎜”로, “파열되는”을 “파열되는 않는”으로, “지정수량 200㎏”를 “등급Ⅲ”로 하며, 같은 조 제2호 중 “지정수량 100㎏”를 “등급Ⅱ”로 하고, 같은 조 제3호 중 “지정수량 10㎏”를 “등급Ⅰ”로 한다.

제21조의2를 다음과 같이 신설한다.

제21조의2(자기반응성물질 판정기준 등) 제19조에 따른 열분석시험의 결과 및 제21조에 따른 압력용기시험의 결과를 종합하여 자기반응성물질은 아래 표와 같이 구분한다.

압력용기시험 열분석시험	등급Ⅰ	등급Ⅱ	등급Ⅲ
위험성 있음	제1종	제2종	제2종
위험성 없음	제1종	제2종	비위험물

제120조의2를 다음과 같이 신설한다.

제120조의2(충격강도 계산방법) 규칙 별표 15 Ⅲ제5호마목에 따른 자동차의 충돌에 의한 충격강도의 계산방법은 다음과 같다.

부      칙

이 고시는 2024년 7월 31일부터 시행한다. 다만, 제120조의2의 개정규정은 2024년 8월 21일부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제19조(폭발성 판정기준) 폭발성으로 인하여 자기반응성물질에 해당하는 것은 다음 각 호에 의한다.

제19조(폭발성 판정기준) ---------------------------------------------------------.

1. (생  략)

1. (현행과 같음)

2. 제1호의 좌표도상에 2ㆍ4-디니트로톨루엔의 발열량에 0.7을 곱하여 얻은 수치의 상용대수와 보정온도의 상용대수의 상호대응 좌표점 및 과산화벤조일의 발열량에 0.8을 곱하여 얻은 수치의 상용대수와 보정온도의 상용대수의 상호대응 좌표점을 연결하여 직선을 그을 것

2. -------------- 2,4-다이나이트로톨루엔------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. (생  략)

3. (현행과 같음)

4. 제3호에 의한 좌표점이 제2호에 의한 직선상 또는 이 보다 위에 있는 것을 자기반응성물질에 해당하는 것으로 할 것

4. ------------------------------------------------------------ 위험성이 있는 ---------------------

제20조(가열분해성 시험방법) 가열분해성으로 인한 위험성의 정도를 판단하기 위한 시험은 압력용기시험으로 하며 그 방법은 다음 각 호에 의한다.

제20조(가열분해성 시험방법) -----------------------------------------------------------------------------------------.

1. 압력용기시험의 시험장치는 다음 각목에 의할 것

1. -------------------------------------

가. (생  략)

가. (현행과 같음)

나. 압력용기는 그 측면 및 상부에 각각 불소고무제 등의 내열성의 가스켓을 넣어 구멍의 직경이 0.6㎜, 1㎜ 또는 9㎜인 오리피스판 및 파열판을 부착하고 그 내부에 시료용기를 넣을 수 있는 내용량 200㎤의 스테인레스강재로 할 것

나. ------------------------------------------------------------------------- 1㎜ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

다. (생  략)

다. (현행과 같음)

라. 오리피스판은 구멍의 직경이 0.6㎜, 1㎜ 또는 9㎜이고 두께가 2㎜인 스테인레스강재로 할 것

라. ----------------------- 1㎜ ----------------------------------------------

마.ㆍ바. (생  략)

마.ㆍ바. (현행과 같음)

2. ∼ 5. (생  략)

2. ∼ 5. (현행과 같음)

제21조(가열분해성 판정기준 등) 가열분해성으로 인하여 자기반응성물질에 해당하는 것은 제20조에 의한 시험결과 파열판이 파열되는 것으로 하되, 그 지정수량은 다음 각 호와 같다(2 이상에 해당하는 경우에는 지정수량이 낮은 쪽으로 한다).

제21조(가열분해성 판정기준 등) -------------------------------------------------------------------------------------------- 등급은 ---------------------------------------- 등급이 ------------------.

1. 구멍의 직경이 0.6㎜인 오리피스판을 이용하여 파열판이 파열되는 물질 : 지정수량 200㎏

1. ----------- 1㎜------------------------------- 파열되는 않는 ----------------------- 등급Ⅲ

2. 구멍의 직경이 1㎜인 오리피스판을 이용하여 파열판이 파열되는 물질 : 지정수량 100㎏

2. ------------------------------------------------------- 등급Ⅱ

3. 구멍의 직경이 9㎜인 오리피스판을 이용하여 파열판이 파열되는 물질 : 지정수량 10㎏

3. ------------------------------------------------------- 등급Ⅰ

<신  설>

제21조의2(자기반응성물질 판정기준 등) 제19조에 따른 열분석시험의 결과 및 제21조에 따른 압력용기시험의 결과를 종합하여 자기반응성물질은 아래 표와 같이 구분한다.

압력용기시험 열분석시험	등급Ⅰ	등급Ⅱ	등급Ⅲ
위험성 있음	제1종	제2종	제2종
위험성 없음	제1종	제2종	비위험물

<신  설>

제120조의2(충격강도 계산방법) 규칙 별표 15 Ⅲ제5호마목에 따른 자동차의 충돌에 의한 충격강도의 계산방법은 다음과 같다.