■ 원양산업발전법 시행규칙 [별지 제17호의14서식] <개정 2021. 8. 20.>
원양저어류 어체측정표
문서번호:														발신: 회사(선장) (직인 또는 서명)
시행일:														(전 화: )
수신: 국립수산과학원장																														보고일	년 월 일
참조: 원양자원과장																														선 장	성명 (서명 또는 인)
																														작성책임자	성명 (서명 또는 인)
어종명 (지방명)		어획 및 측정 연월일				어획 위치 (위도, 경도)			사용어구		표본 추출 당시의 측정어종 어획량			어획 수심		어획수온			조사선명				선박신호버저							항해기간	년 월 일 항 출항
																															년 월 일 항 입항
번호	전장 (㎜)		가랑이 체장 (㎜)	체중 (g)	성별			생식선 숙도						번호	전장 (㎜)		가랑이 체장 (㎜)	체중 (g)		성별		생식선 숙도						특이 사항	기재요령
					암컷 (♀)		수컷 (♂)	미숙		중숙		완숙 (방중)	방란 후							암컷 (♀)	수컷 (♂)	미숙		중숙	완숙 (방란 전)		방란 후
1														31															1. 어종 구분: 어종은 종명(種名)까지 정확히 구분하며, 영명(英名)이나 지방명을 함께 적습니다. 다만, 영명이나 지방명이 없는 경우에는 생략할 수 있습니다. 2. 측정 횟수: 매월 주어획 어종에 대하여 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 합니다. 3. 표본추출방법: 어종별로 특정 양망(haul) 어획물에 대하여 1회 60마리 이상 무작위 추출하되, 손상되지 않은 어체에 대하여 측정합니다. 4. 측정단위: 체장(體長)은 ㎜, 체중은 g 단위로 측정합니다. 5. 측정기준: ① 체중 - 어체 가공처리 전의 전중량(全重量: Round Weight)을 측정합니다. ② 체장 - 명태ㆍ대구ㆍ임연수어 및 적어 등에 대해서는 가랑이체장(尾叉體長)을, 가자미류에 대해서는 전장(全長)을 측정합니다. 다만, 북해도 근해 출어선의 경우, 대구는 전장을 측정합니다. ※ 가랑이체장(FL): 주둥이 앞 끝부터 꼬리지느러미의 오목한 안 끝까지의 직선거리 ※ 전장(TL): 주둥이 앞 끝부터 꼬리지느러미의 뒤 끝까지의 직선거리 6. 성별 구분: 어체의 총배설강을 중심으로 배 부분을 잘라 난소 또는 정소를 확인한 후 정확하게 적습니다. 7. 생식선 숙도 상태: 생식선의 상태를 아래의 판정기준을 참조하되, 눈으로 구분하여 해당하는 곳에 ○표 합니다. ㆍ미숙: 생식선이 작음 암컷 - 눈으로 난소 내의 알을 구분할 수 없음 수컷 - 희고 딱딱함 ㆍ중숙: 생식선이 복강의 1/2~2/3를 차지 암컷 - 눈으로 알을 구분할 수 있으며 다소 투명함 수컷 - 희고 딱딱함 ㆍ완숙[방란 전(放卵 前)]: 생식선이 복강에 충만 암컷 - 난소가 둥글고, 알로 가득 차 있으며 투명함 수컷 - 희고 덜 딱딱함 ㆍ방란 후: 생식선이 거의 텅 비어 있음
2														32
3														33
4														34
5														35
6														36
7														37
8														38
9														39
10														40
11														41
12														42
13														43
14														44
15														45
16														46
17														47
18														48
19														49
20														50
21														51
22														52
23														53
24														54
25														55
26														56
27														57
28														58
29														59
30														60
364mm×257mm[백상지 80g/㎡]