소방방재청 고시 제2013-39호

「스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2013년 7월 25일

소방방재청장

1. 개정이유

○ 오타 및 인용조항을 정정하여 알기쉽고 명확하게 의미전달을 하고자 일부 조항을 개정하려는 것임

2. 주요내용

○ 고시 내용 조문의 정확한 내용을 전달하고자 인용조항이 오기되거나 오타로 표기된 사항을 정정하거나 삭제함

3. 주요토의과제

○ 없    음

4. 참고사항

○ 기  타 : 개정안, 신구조문 대비표 별첨

○ 합  의 : ‘13. 4. 3 ～ 4. 12 (안행부 등 53개 중앙행정기관, 의견없음)

소방방재청 고시 제2013-39호

스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정 고시안

스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준의 일부를 다음과 같이 개정한다.

고시명을 「스프링클러헤드 형식승인 및 제품검사의 기술기준」으로 한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제5항에서 소방방재청장에게 위임한 「스프링클러헤드 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제11조제3호 중  “실링한”를 “씰링한”로 한다.

제13조 중  “표준형 스프링클러헤드”를 “스프링클러헤드”로 한다.

제29조 중  “2015년 2월 8일”를 “2016년 7월 24일”로 한다.

별도 2의 “표준형헤드 살수분포 시험장치”를 “살수분포 시험장치”로 한다.

별도 3의 “표준형헤드(r2.3) 살수분포 곡선”를 “살수분포 곡선 (r2.3)”로 한다.

별도 4의 “표준형헤드(r2.6) 살수분포 곡선”를 “살수분포 곡선 (r2.6)”로 한다.

별도 5의 “제24조제12호”를 “제24조제2호”로 한다.

별도 13의 “제27조제2호”를 “제27조”로 한다.

부칙(2013.7.25)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 개정(안) 신․구조문대비표

현 행	개 정 안
스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준	스프링클러헤드 형식승인 및 제품검사의 기술기준
제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 ‧유지 및 안전관리에 관한 법률」제 36조제5항 및 같은 법 시행령 제37조에 따른 「스프링클러헤드의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 ‧유지 및 안전관리에 관한 법률」 제 36조제5항에서 소방방재청장에게 위임한 「스프링클러헤드 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제11조(부식시험) 폐쇄형헤드는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (생 략) 3. 비금속물질을 이용하여 오리피스를 실링한 폐쇄형 헤드는 다음 각목의 조건에서 시험한 후, 50 ㎪의 시험압력에서 누수 및 작동에 이상이 없어야 한다. 4. (생 략)	제11조(부식시험) 폐쇄형헤드는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 비금속물질을 이용하여 오리피스를 씰링한 폐쇄형 헤드는 다음 각목의 조건에서 시험한 후, 50 ㎪의 시험압력에서 누수 및 작동에 이상이 없어야 한다. 4. (현행과 같음)
제13조(감도시험) 표준형 스프링클러헤드는 표시온도 구분에 따라 RTI값을 표준반응, 특수반응, 조기반응으로 구분하고, 별도 8의 시험장치에서 시험한 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 제16조, 제22조의 적용을 받는 헤드의 감도시험은 해당 기준에 따른다.	제13조(감도시험) 스프링클러헤드는 표시온도 구분에 따라 RTI값을 표준반응, 특수반응, 조기반응으로 구분하고, 별도 8의 시험장치에서 시험한 경우 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, 제16조, 제22조의 적용을 받는 헤드의 감도시험은 해당 기준에 따른다.
제29조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 2월 8일까지로 한다.	제29조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 7월 24일까지로 한다.
[별도 2] 표준형헤드 살수분포 시험장치	[별도 2] 살수분포 시험장치
[별도 3] 표준형헤드(r2.3) 살수분포 곡선	[별도 3] 살수분포 곡선 (r2.3)
[별도 4] 표준형헤드(r2.6) 살수분포 곡선	[별도 4] 살수분포 곡선 (r2.6)
[별도 5] (제24조제12호 관련)	[별도 5] (제24조제2호 관련)
[별도 13] (제27조제2호 관련)	[별도 13] (제27조 관련)